<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.0">
<drawing>
<settings>
<setting alwaysvectorfont="no"/>
<setting verticaltext="up"/>
</settings>
<grid distance="0.1" unitdist="inch" unit="inch" style="lines" multiple="1" display="no" altdistance="0.01" altunitdist="inch" altunit="inch"/>
<layers>
<layer number="1" name="Top" color="4" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="16" name="Bottom" color="1" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="17" name="Pads" color="2" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="18" name="Vias" color="2" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="19" name="Unrouted" color="6" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="20" name="Dimension" color="15" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="21" name="tPlace" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="22" name="bPlace" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="23" name="tOrigins" color="15" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="24" name="bOrigins" color="15" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="25" name="tNames" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="26" name="bNames" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="27" name="tValues" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="28" name="bValues" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="29" name="tStop" color="7" fill="3" visible="no" active="yes"/>
<layer number="30" name="bStop" color="7" fill="6" visible="no" active="yes"/>
<layer number="31" name="tCream" color="7" fill="4" visible="no" active="yes"/>
<layer number="32" name="bCream" color="7" fill="5" visible="no" active="yes"/>
<layer number="33" name="tFinish" color="6" fill="3" visible="no" active="yes"/>
<layer number="34" name="bFinish" color="6" fill="6" visible="no" active="yes"/>
<layer number="35" name="tGlue" color="7" fill="4" visible="no" active="yes"/>
<layer number="36" name="bGlue" color="7" fill="5" visible="no" active="yes"/>
<layer number="37" name="tTest" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="38" name="bTest" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="39" name="tKeepout" color="4" fill="11" visible="no" active="yes"/>
<layer number="40" name="bKeepout" color="1" fill="11" visible="no" active="yes"/>
<layer number="41" name="tRestrict" color="4" fill="10" visible="no" active="yes"/>
<layer number="42" name="bRestrict" color="1" fill="10" visible="no" active="yes"/>
<layer number="43" name="vRestrict" color="2" fill="10" visible="no" active="yes"/>
<layer number="44" name="Drills" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="45" name="Holes" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="46" name="Milling" color="3" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="47" name="Measures" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="48" name="Document" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="49" name="Reference" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="51" name="tDocu" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="52" name="bDocu" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="91" name="Nets" color="2" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="92" name="Busses" color="1" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="93" name="Pins" color="2" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="94" name="Symbols" color="4" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="95" name="Names" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="96" name="Values" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="97" name="Info" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="98" name="Guide" color="6" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="4" name="Route4" color="1" fill="4" visible="no" active="no"/>
<layer number="5" name="Route5" color="4" fill="4" visible="no" active="no"/>
<layer number="6" name="Route6" color="1" fill="8" visible="no" active="no"/>
<layer number="7" name="Route7" color="4" fill="8" visible="no" active="no"/>
<layer number="8" name="Route8" color="1" fill="2" visible="no" active="no"/>
<layer number="9" name="Route9" color="4" fill="2" visible="no" active="no"/>
<layer number="10" name="Route10" color="1" fill="7" visible="no" active="no"/>
<layer number="11" name="Route11" color="4" fill="7" visible="no" active="no"/>
<layer number="12" name="Route12" color="1" fill="5" visible="no" active="no"/>
<layer number="13" name="Route13" color="4" fill="5" visible="no" active="no"/>
<layer number="14" name="Route14" color="1" fill="6" visible="no" active="no"/>
<layer number="15" name="Route15" color="4" fill="6" visible="no" active="no"/>
<layer number="2" name="Route2" color="1" fill="3" visible="no" active="no"/>
<layer number="3" name="Route3" color="4" fill="3" visible="no" active="no"/>
</layers>
<library>
<description>&lt;b&gt;Connectors from LEMO&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="EZG-1B-1K-306">
<description>&lt;b&gt;LEMO Connector&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.lemo.com/pdfs/catalog/ROW/German/unipole_multipole.pdf</description>
<wire x1="-5.9" y1="5.9" x2="5.9" y2="5.9" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="5.9" y1="5.9" x2="5.9" y2="-5.9" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="5.9" y1="-5.9" x2="-5.9" y2="-5.9" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="-5.9" y1="-5.9" x2="-5.9" y2="5.9" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="-1.7" y1="4.8" x2="1.7" y2="4.8" width="0.4" layer="21" curve="-39.004897"/>
<circle x="0" y="0" radius="5.4" width="0.2032" layer="21"/>
<circle x="0" y="0" radius="4.8041" width="0.2032" layer="21"/>
<circle x="-0.9249" y="1.6021" radius="0.2984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="-1.8499" y="0" radius="0.2984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="-0.9249" y="-1.6021" radius="0.2984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="0.9249" y="-1.6021" radius="0.2984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="1.8499" y="0" radius="0.2984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="0.9249" y="1.6021" radius="0.2984" width="0.2032" layer="51"/>
<pad name="1" x="-0.9249" y="1.6021" drill="0.8" diameter="1.3" rot="R120"/>
<pad name="2" x="-1.8499" y="0" drill="0.8" diameter="1.3" rot="R120"/>
<pad name="3" x="-0.9249" y="-1.6021" drill="0.8" diameter="1.3" rot="R120"/>
<pad name="4" x="0.9249" y="-1.6021" drill="0.8" diameter="1.3" rot="R120"/>
<pad name="5" x="1.8499" y="0" drill="0.8" diameter="1.3" rot="R120"/>
<pad name="6" x="0.9249" y="1.6021" drill="0.8" diameter="1.3" rot="R120"/>
<text x="-5.715" y="6.35" size="1.27" layer="25">&gt;NAME</text>
<text x="-5.715" y="-7.62" size="1.27" layer="27">&gt;VALUE</text>
<hole x="-3.81" y="3.81" drill="1.7"/>
<hole x="3.81" y="3.81" drill="1.7"/>
<hole x="3.81" y="-3.81" drill="1.7"/>
<hole x="-3.81" y="-3.81" drill="1.7"/>
</package>
<package name="EZG-0B-0K-306">
<description>&lt;b&gt;LEMO Connector&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.lemo.com/pdfs/catalog/ROW/German/unipole_multipole.pdf</description>
<wire x1="-4.9" y1="4.9" x2="4.9" y2="4.9" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="4.9" y1="4.9" x2="4.9" y2="-4.9" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="4.9" y1="-4.9" x2="-4.9" y2="-4.9" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="-4.9" y1="-4.9" x2="-4.9" y2="4.9" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="-1.7" y1="3.75" x2="1.7" y2="3.75" width="0.4" layer="21" curve="-49.758646"/>
<circle x="0" y="0" radius="4.4" width="0.2032" layer="21"/>
<circle x="0" y="0" radius="3.8253" width="0.2032" layer="21"/>
<circle x="-0.7499" y="1.299" radius="0.1984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="-1.4999" y="0" radius="0.1984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="-0.7499" y="-1.299" radius="0.1984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="0.7499" y="-1.299" radius="0.1984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="1.4999" y="0" radius="0.1984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="0.7499" y="1.299" radius="0.1984" width="0.2032" layer="51"/>
<pad name="1" x="-0.7499" y="1.299" drill="0.6" diameter="1.1" rot="R120"/>
<pad name="2" x="-1.4999" y="0" drill="0.6" diameter="1.1" rot="R120"/>
<pad name="3" x="-0.7499" y="-1.299" drill="0.6" diameter="1.1" rot="R120"/>
<pad name="4" x="0.7499" y="-1.299" drill="0.6" diameter="1.1" rot="R120"/>
<pad name="5" x="1.4999" y="0" drill="0.6" diameter="1.1" rot="R120"/>
<pad name="6" x="0.7499" y="1.299" drill="0.6" diameter="1.1" rot="R120"/>
<text x="-5.08" y="5.08" size="1.27" layer="25">&gt;NAME</text>
<text x="-5.08" y="-6.35" size="1.27" layer="27">&gt;VALUE</text>
<hole x="-3.81" y="3.81" drill="1.7"/>
<hole x="3.81" y="3.81" drill="1.7"/>
<hole x="3.81" y="-3.81" drill="1.7"/>
<hole x="-3.81" y="-3.81" drill="1.7"/>
</package>
<package name="EZG-00-302">
<description>&lt;b&gt;LEMO Connector&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.lemo.com/pdfs/catalog/ROW/German/unipole_multipole.pdf</description>
<wire x1="-3.4" y1="3.4" x2="3.4" y2="3.4" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="3.4" y1="3.4" x2="3.4" y2="-3.4" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="3.4" y1="-3.4" x2="-3.4" y2="-3.4" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="-3.4" y1="-3.4" x2="-3.4" y2="3.4" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="-1.1" y1="2.8" x2="1.1" y2="2.8" width="0.4" layer="21" curve="-42.895473"/>
<circle x="0" y="0" radius="3.3" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="0" y="0" radius="2.7518" width="0.2032" layer="21"/>
<circle x="0" y="0.6" radius="0.1984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="0" y="-0.6" radius="0.1984" width="0.2032" layer="51"/>
<pad name="1" x="0" y="0.6" drill="0.6" diameter="1"/>
<pad name="2" x="0" y="-0.6" drill="0.6" diameter="1"/>
<pad name="M1" x="-2.54" y="2.54" drill="0.9" diameter="1.2"/>
<pad name="M2" x="2.54" y="2.54" drill="0.9" diameter="1.2"/>
<pad name="M3" x="2.54" y="-2.54" drill="0.9" diameter="1.2"/>
<pad name="M4" x="-2.54" y="-2.54" drill="0.9" diameter="1.2"/>
<text x="-3.175" y="3.81" size="1.27" layer="25">&gt;NAME</text>
<text x="-3.175" y="-5.08" size="1.27" layer="27">&gt;VALUE</text>
</package>
<package name="EZG-0B-0K-302">
<description>&lt;b&gt;LEMO Connector&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.lemo.com/pdfs/catalog/ROW/German/unipole_multipole.pdf</description>
<wire x1="-4.9" y1="4.9" x2="4.9" y2="4.9" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="4.9" y1="4.9" x2="4.9" y2="-4.9" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="4.9" y1="-4.9" x2="-4.9" y2="-4.9" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="-4.9" y1="-4.9" x2="-4.9" y2="4.9" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="-1.7" y1="3.75" x2="1.7" y2="3.75" width="0.4" layer="21" curve="-49.758646"/>
<circle x="0" y="0" radius="4.4" width="0.2032" layer="21"/>
<circle x="0" y="0" radius="3.8253" width="0.2032" layer="21"/>
<circle x="0" y="1.1" radius="0.1984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="0" y="-1.1" radius="0.1984" width="0.2032" layer="51"/>
<pad name="1" x="0" y="1.1" drill="0.6" diameter="1"/>
<pad name="2" x="0" y="-1.1" drill="0.6" diameter="1"/>
<text x="-5.08" y="5.08" size="1.27" layer="25">&gt;NAME</text>
<text x="-5.08" y="-6.35" size="1.27" layer="27">&gt;VALUE</text>
<hole x="-3.81" y="3.81" drill="1.7"/>
<hole x="3.81" y="3.81" drill="1.7"/>
<hole x="3.81" y="-3.81" drill="1.7"/>
<hole x="-3.81" y="-3.81" drill="1.7"/>
</package>
<package name="EZG-1B-1K-302">
<description>&lt;b&gt;LEMO Connector&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.lemo.com/pdfs/catalog/ROW/German/unipole_multipole.pdf</description>
<wire x1="-5.9" y1="5.9" x2="5.9" y2="5.9" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="5.9" y1="5.9" x2="5.9" y2="-5.9" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="5.9" y1="-5.9" x2="-5.9" y2="-5.9" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="-5.9" y1="-5.9" x2="-5.9" y2="5.9" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="-1.7" y1="4.8" x2="1.7" y2="4.8" width="0.4" layer="21" curve="-39.004897"/>
<circle x="0" y="0" radius="5.4" width="0.2032" layer="21"/>
<circle x="0" y="0" radius="4.8041" width="0.2032" layer="21"/>
<circle x="0" y="1.4" radius="0.1984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="0" y="-1.4" radius="0.1984" width="0.2032" layer="51"/>
<pad name="1" x="0" y="1.4" drill="0.6" diameter="1"/>
<pad name="2" x="0" y="-1.4" drill="0.6" diameter="1"/>
<text x="-5.715" y="6.35" size="1.27" layer="25">&gt;NAME</text>
<text x="-5.715" y="-7.62" size="1.27" layer="27">&gt;VALUE</text>
<hole x="-3.81" y="3.81" drill="1.7"/>
<hole x="3.81" y="3.81" drill="1.7"/>
<hole x="3.81" y="-3.81" drill="1.7"/>
<hole x="-3.81" y="-3.81" drill="1.7"/>
</package>
<package name="EZG-2B-2K-302">
<description>&lt;b&gt;LEMO Connector&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.lemo.com/pdfs/catalog/ROW/German/unipole_multipole.pdf</description>
<wire x1="-7.4" y1="7.4" x2="7.4" y2="7.4" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="7.4" y1="7.4" x2="7.4" y2="-7.4" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="7.4" y1="-7.4" x2="-7.4" y2="-7.4" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="-7.4" y1="-7.4" x2="-7.4" y2="7.4" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="-1.7" y1="6.4" x2="1.7" y2="6.4" width="0.4" layer="21" curve="-33.52623"/>
<circle x="0" y="0" radius="6.9" width="0.2032" layer="21"/>
<circle x="0" y="0" radius="6.3757" width="0.2032" layer="21"/>
<circle x="0" y="2.2" radius="0.1984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="0" y="-2.2" radius="0.1984" width="0.2032" layer="51"/>
<pad name="1" x="0" y="2.2" drill="0.6" diameter="1"/>
<pad name="2" x="0" y="-2.2" drill="0.6" diameter="1"/>
<text x="-6.985" y="7.62" size="1.27" layer="25">&gt;NAME</text>
<text x="-6.985" y="-8.89" size="1.27" layer="27">&gt;VALUE</text>
<hole x="-5.08" y="5.08" drill="1.7"/>
<hole x="5.08" y="5.08" drill="1.7"/>
<hole x="5.08" y="-5.08" drill="1.7"/>
<hole x="-5.08" y="-5.08" drill="1.7"/>
</package>
<package name="EZG-00-303">
<description>&lt;b&gt;LEMO Connector&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.lemo.com/pdfs/catalog/ROW/German/unipole_multipole.pdf</description>
<wire x1="-3.4" y1="3.4" x2="3.4" y2="3.4" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="3.4" y1="3.4" x2="3.4" y2="-3.4" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="3.4" y1="-3.4" x2="-3.4" y2="-3.4" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="-3.4" y1="-3.4" x2="-3.4" y2="3.4" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="-1.1" y1="2.8" x2="1.1" y2="2.8" width="0.4" layer="21" curve="-42.895473"/>
<circle x="0" y="0" radius="3.3" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="0" y="0" radius="2.7518" width="0.2032" layer="21"/>
<circle x="0" y="0.675" radius="0.1984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="-0.5846" y="-0.3375" radius="0.1984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="0.5846" y="-0.3375" radius="0.1984" width="0.2032" layer="51"/>
<pad name="1" x="0" y="0.675" drill="0.6" diameter="1"/>
<pad name="2" x="-0.5846" y="-0.3375" drill="0.6" diameter="1"/>
<pad name="3" x="0.5846" y="-0.3375" drill="0.6" diameter="1"/>
<pad name="M1" x="-2.54" y="2.54" drill="0.9" diameter="1.2"/>
<pad name="M2" x="2.54" y="2.54" drill="0.9" diameter="1.2"/>
<pad name="M3" x="2.54" y="-2.54" drill="0.9" diameter="1.2"/>
<pad name="M4" x="-2.54" y="-2.54" drill="0.9" diameter="1.2"/>
<text x="-3.175" y="3.81" size="1.27" layer="25">&gt;NAME</text>
<text x="-3.175" y="-5.08" size="1.27" layer="27">&gt;VALUE</text>
</package>
<package name="EZG-0B-0K-303">
<description>&lt;b&gt;LEMO Connector&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.lemo.com/pdfs/catalog/ROW/German/unipole_multipole.pdf</description>
<wire x1="-4.9" y1="4.9" x2="4.9" y2="4.9" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="4.9" y1="4.9" x2="4.9" y2="-4.9" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="4.9" y1="-4.9" x2="-4.9" y2="-4.9" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="-4.9" y1="-4.9" x2="-4.9" y2="4.9" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="-1.7" y1="3.75" x2="1.7" y2="3.75" width="0.4" layer="21" curve="-49.758646"/>
<circle x="0" y="0" radius="4.4" width="0.2032" layer="21"/>
<circle x="0" y="0" radius="3.8253" width="0.2032" layer="21"/>
<circle x="0" y="1.15" radius="0.2984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="-0.9959" y="-0.575" radius="0.2984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="0.9959" y="-0.575" radius="0.2984" width="0.2032" layer="51"/>
<pad name="1" x="0" y="1.15" drill="0.8" diameter="1.2"/>
<pad name="2" x="-0.9959" y="-0.575" drill="0.8" diameter="1.2"/>
<pad name="3" x="0.9959" y="-0.575" drill="0.8" diameter="1.2"/>
<text x="-5.08" y="5.08" size="1.27" layer="25">&gt;NAME</text>
<text x="-5.08" y="-6.35" size="1.27" layer="27">&gt;VALUE</text>
<hole x="-3.81" y="3.81" drill="1.7"/>
<hole x="3.81" y="3.81" drill="1.7"/>
<hole x="3.81" y="-3.81" drill="1.7"/>
<hole x="-3.81" y="-3.81" drill="1.7"/>
</package>
<package name="EZG-1B-1K-303">
<description>&lt;b&gt;LEMO Connector&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.lemo.com/pdfs/catalog/ROW/German/unipole_multipole.pdf</description>
<wire x1="-5.9" y1="5.9" x2="5.9" y2="5.9" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="5.9" y1="5.9" x2="5.9" y2="-5.9" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="5.9" y1="-5.9" x2="-5.9" y2="-5.9" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="-5.9" y1="-5.9" x2="-5.9" y2="5.9" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="-1.7" y1="4.8" x2="1.7" y2="4.8" width="0.4" layer="21" curve="-39.004897"/>
<circle x="0" y="0" radius="5.4" width="0.2032" layer="21"/>
<circle x="0" y="0" radius="4.8041" width="0.2032" layer="21"/>
<circle x="0" y="1.5" radius="0.2984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="-1.299" y="-0.75" radius="0.2984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="1.299" y="-0.75" radius="0.2984" width="0.2032" layer="51"/>
<pad name="1" x="0" y="1.5" drill="0.8" diameter="1.2"/>
<pad name="2" x="-1.299" y="-0.75" drill="0.8" diameter="1.2"/>
<pad name="3" x="1.299" y="-0.75" drill="0.8" diameter="1.2"/>
<text x="-5.715" y="6.35" size="1.27" layer="25">&gt;NAME</text>
<text x="-5.715" y="-7.62" size="1.27" layer="27">&gt;VALUE</text>
<hole x="-3.81" y="3.81" drill="1.7"/>
<hole x="3.81" y="3.81" drill="1.7"/>
<hole x="3.81" y="-3.81" drill="1.7"/>
<hole x="-3.81" y="-3.81" drill="1.7"/>
</package>
<package name="EZG-2B-2K-303">
<description>&lt;b&gt;LEMO Connector&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.lemo.com/pdfs/catalog/ROW/German/unipole_multipole.pdf</description>
<wire x1="-7.4" y1="7.4" x2="7.4" y2="7.4" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="7.4" y1="7.4" x2="7.4" y2="-7.4" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="7.4" y1="-7.4" x2="-7.4" y2="-7.4" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="-7.4" y1="-7.4" x2="-7.4" y2="7.4" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="-1.7" y1="6.4" x2="1.7" y2="6.4" width="0.4" layer="21" curve="-33.52623"/>
<circle x="0" y="0" radius="6.9" width="0.2032" layer="21"/>
<circle x="0" y="0" radius="6.3757" width="0.2032" layer="21"/>
<circle x="0" y="2.3" radius="0.2984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="-1.9919" y="-1.15" radius="0.2984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="1.9919" y="-1.15" radius="0.2984" width="0.2032" layer="51"/>
<pad name="1" x="0" y="2.3" drill="0.8" diameter="1.2"/>
<pad name="2" x="-1.9919" y="-1.15" drill="0.8" diameter="1.2"/>
<pad name="3" x="1.9919" y="-1.15" drill="0.8" diameter="1.2"/>
<text x="-6.985" y="7.62" size="1.27" layer="25">&gt;NAME</text>
<text x="-6.985" y="-8.89" size="1.27" layer="27">&gt;VALUE</text>
<hole x="-5.08" y="5.08" drill="1.7"/>
<hole x="5.08" y="5.08" drill="1.7"/>
<hole x="5.08" y="-5.08" drill="1.7"/>
<hole x="-5.08" y="-5.08" drill="1.7"/>
</package>
<package name="EZG-0B-0K-304">
<description>&lt;b&gt;LEMO Connector&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.lemo.com/pdfs/catalog/ROW/German/unipole_multipole.pdf</description>
<wire x1="-4.9" y1="4.9" x2="4.9" y2="4.9" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="4.9" y1="4.9" x2="4.9" y2="-4.9" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="4.9" y1="-4.9" x2="-4.9" y2="-4.9" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="-4.9" y1="-4.9" x2="-4.9" y2="4.9" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="-1.7" y1="3.75" x2="1.7" y2="3.75" width="0.4" layer="21" curve="-49.758646"/>
<circle x="0" y="0" radius="4.4" width="0.2032" layer="21"/>
<circle x="0" y="0" radius="3.8253" width="0.2032" layer="21"/>
<circle x="-0.8839" y="0.8839" radius="0.1984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="-0.8839" y="-0.8839" radius="0.1984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="0.8839" y="-0.8839" radius="0.1984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="0.8839" y="0.8839" radius="0.1984" width="0.2032" layer="51"/>
<pad name="1" x="-0.8839" y="0.8839" drill="0.6" diameter="1.1" rot="R90"/>
<pad name="2" x="-0.8839" y="-0.8839" drill="0.6" diameter="1.1" rot="R90"/>
<pad name="3" x="0.8839" y="-0.8839" drill="0.6" diameter="1.1" rot="R90"/>
<pad name="4" x="0.8839" y="0.8839" drill="0.6" diameter="1.1" rot="R90"/>
<text x="-5.08" y="5.08" size="1.27" layer="25">&gt;NAME</text>
<text x="-5.08" y="-6.35" size="1.27" layer="27">&gt;VALUE</text>
<hole x="-3.81" y="3.81" drill="1.7"/>
<hole x="3.81" y="3.81" drill="1.7"/>
<hole x="3.81" y="-3.81" drill="1.7"/>
<hole x="-3.81" y="-3.81" drill="1.7"/>
</package>
<package name="EZG-0B-0K-305">
<description>&lt;b&gt;LEMO Connector&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.lemo.com/pdfs/catalog/ROW/German/unipole_multipole.pdf</description>
<wire x1="-4.9" y1="4.9" x2="4.9" y2="4.9" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="4.9" y1="4.9" x2="4.9" y2="-4.9" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="4.9" y1="-4.9" x2="-4.9" y2="-4.9" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="-4.9" y1="-4.9" x2="-4.9" y2="4.9" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="-1.7" y1="3.75" x2="1.7" y2="3.75" width="0.4" layer="21" curve="-49.758646"/>
<circle x="0" y="0" radius="4.4" width="0.2032" layer="21"/>
<circle x="0" y="0" radius="3.8253" width="0.2032" layer="21"/>
<circle x="0" y="1.4" radius="0.1984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="-1.3315" y="0.4326" radius="0.1984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="-0.8229" y="-1.1326" radius="0.1984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="0.8229" y="-1.1326" radius="0.1984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="1.3315" y="0.4326" radius="0.1984" width="0.2032" layer="51"/>
<pad name="1" x="0" y="1.4" drill="0.6" diameter="1.1"/>
<pad name="2" x="-1.3315" y="0.4326" drill="0.6" diameter="1.1"/>
<pad name="3" x="-0.8229" y="-1.1326" drill="0.6" diameter="1.1"/>
<pad name="4" x="0.8229" y="-1.1326" drill="0.6" diameter="1.1"/>
<pad name="5" x="1.3315" y="0.4326" drill="0.6" diameter="1.1"/>
<text x="-5.08" y="5.08" size="1.27" layer="25">&gt;NAME</text>
<text x="-5.08" y="-6.35" size="1.27" layer="27">&gt;VALUE</text>
<hole x="-3.81" y="3.81" drill="1.7"/>
<hole x="3.81" y="3.81" drill="1.7"/>
<hole x="3.81" y="-3.81" drill="1.7"/>
<hole x="-3.81" y="-3.81" drill="1.7"/>
</package>
<package name="EZG-1B-1K-305">
<description>&lt;b&gt;LEMO Connector&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.lemo.com/pdfs/catalog/ROW/German/unipole_multipole.pdf</description>
<wire x1="-5.9" y1="5.9" x2="5.9" y2="5.9" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="5.9" y1="5.9" x2="5.9" y2="-5.9" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="5.9" y1="-5.9" x2="-5.9" y2="-5.9" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="-5.9" y1="-5.9" x2="-5.9" y2="5.9" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="-1.7" y1="4.8" x2="1.7" y2="4.8" width="0.4" layer="21" curve="-39.004897"/>
<circle x="0" y="0" radius="5.4" width="0.2032" layer="21"/>
<circle x="0" y="0" radius="4.8041" width="0.2032" layer="21"/>
<circle x="0" y="1.7" radius="0.1984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="-1.6168" y="0.5253" radius="0.1984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="-0.9992" y="-1.3753" radius="0.1984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="0.9992" y="-1.3753" radius="0.1984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="1.6168" y="0.5253" radius="0.1984" width="0.2032" layer="51"/>
<pad name="1" x="0" y="1.7" drill="0.6" diameter="1.1"/>
<pad name="2" x="-1.6168" y="0.5253" drill="0.6" diameter="1.1"/>
<pad name="3" x="-0.9992" y="-1.3753" drill="0.6" diameter="1.1"/>
<pad name="4" x="0.9992" y="-1.3753" drill="0.6" diameter="1.1"/>
<pad name="5" x="1.6168" y="0.5253" drill="0.6" diameter="1.1"/>
<text x="-5.715" y="6.35" size="1.27" layer="25">&gt;NAME</text>
<text x="-5.715" y="-7.62" size="1.27" layer="27">&gt;VALUE</text>
<hole x="-3.81" y="3.81" drill="1.7"/>
<hole x="3.81" y="3.81" drill="1.7"/>
<hole x="3.81" y="-3.81" drill="1.7"/>
<hole x="-3.81" y="-3.81" drill="1.7"/>
</package>
<package name="EZG-2B-2K-305">
<description>&lt;b&gt;LEMO Connector&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.lemo.com/pdfs/catalog/ROW/German/unipole_multipole.pdf</description>
<wire x1="-7.4" y1="7.4" x2="7.4" y2="7.4" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="7.4" y1="7.4" x2="7.4" y2="-7.4" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="7.4" y1="-7.4" x2="-7.4" y2="-7.4" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="-7.4" y1="-7.4" x2="-7.4" y2="7.4" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="-1.7" y1="6.4" x2="1.7" y2="6.4" width="0.4" layer="21" curve="-33.52623"/>
<circle x="0" y="0" radius="6.9" width="0.2032" layer="21"/>
<circle x="0" y="0" radius="6.3757" width="0.2032" layer="21"/>
<circle x="0" y="2.6" radius="0.2984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="-2.4727" y="0.8034" radius="0.2984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="-1.5282" y="-2.1034" radius="0.2984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="1.5282" y="-2.1034" radius="0.2984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="2.4727" y="0.8034" radius="0.2984" width="0.2032" layer="51"/>
<pad name="1" x="0" y="2.6" drill="0.8" diameter="1.1"/>
<pad name="2" x="-2.4727" y="0.8034" drill="0.8" diameter="1.1"/>
<pad name="3" x="-1.5282" y="-2.1034" drill="0.8" diameter="1.1"/>
<pad name="4" x="1.5282" y="-2.1034" drill="0.8" diameter="1.1"/>
<pad name="5" x="2.4727" y="0.8034" drill="0.8" diameter="1.1"/>
<text x="-6.985" y="7.62" size="1.27" layer="25">&gt;NAME</text>
<text x="-6.985" y="-8.89" size="1.27" layer="27">&gt;VALUE</text>
<hole x="-5.08" y="5.08" drill="1.7"/>
<hole x="5.08" y="5.08" drill="1.7"/>
<hole x="5.08" y="-5.08" drill="1.7"/>
<hole x="-5.08" y="-5.08" drill="1.7"/>
</package>
<package name="EZG-2B-2K-304">
<description>&lt;b&gt;LEMO Connector&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.lemo.com/pdfs/catalog/ROW/German/unipole_multipole.pdf</description>
<wire x1="-7.4" y1="7.4" x2="7.4" y2="7.4" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="7.4" y1="7.4" x2="7.4" y2="-7.4" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="7.4" y1="-7.4" x2="-7.4" y2="-7.4" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="-7.4" y1="-7.4" x2="-7.4" y2="7.4" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="-1.7" y1="6.4" x2="1.7" y2="6.4" width="0.4" layer="21" curve="-33.52623"/>
<circle x="0" y="0" radius="6.9" width="0.2032" layer="21"/>
<circle x="0" y="0" radius="6.3757" width="0.2032" layer="21"/>
<circle x="1.7678" y="1.7678" radius="0.2984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="-1.7678" y="1.7678" radius="0.2984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="-1.7678" y="-1.7678" radius="0.2984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="1.7678" y="-1.7678" radius="0.2984" width="0.2032" layer="51"/>
<pad name="1" x="1.7678" y="1.7678" drill="0.8" diameter="1.1"/>
<pad name="2" x="-1.7678" y="1.7678" drill="0.8" diameter="1.1"/>
<pad name="3" x="-1.7678" y="-1.7678" drill="0.8" diameter="1.1"/>
<pad name="4" x="1.7678" y="-1.7678" drill="0.8" diameter="1.1"/>
<text x="-6.985" y="7.62" size="1.27" layer="25">&gt;NAME</text>
<text x="-6.985" y="-8.89" size="1.27" layer="27">&gt;VALUE</text>
<hole x="-5.08" y="5.08" drill="1.7"/>
<hole x="5.08" y="5.08" drill="1.7"/>
<hole x="5.08" y="-5.08" drill="1.7"/>
<hole x="-5.08" y="-5.08" drill="1.7"/>
</package>
<package name="EZG-1B-1K-304">
<description>&lt;b&gt;LEMO Connector&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.lemo.com/pdfs/catalog/ROW/German/unipole_multipole.pdf</description>
<wire x1="-5.9" y1="5.9" x2="5.9" y2="5.9" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="5.9" y1="5.9" x2="5.9" y2="-5.9" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="5.9" y1="-5.9" x2="-5.9" y2="-5.9" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="-5.9" y1="-5.9" x2="-5.9" y2="5.9" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="-1.7" y1="4.8" x2="1.7" y2="4.8" width="0.4" layer="21" curve="-39.004897"/>
<circle x="0" y="0" radius="5.4" width="0.2032" layer="21"/>
<circle x="0" y="0" radius="4.8041" width="0.2032" layer="21"/>
<circle x="-1.096" y="1.096" radius="0.2984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="-1.096" y="-1.096" radius="0.2984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="1.096" y="-1.096" radius="0.2984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="1.096" y="1.096" radius="0.2984" width="0.2032" layer="51"/>
<pad name="1" x="-1.096" y="1.096" drill="0.8" diameter="1.1" rot="R90"/>
<pad name="2" x="-1.096" y="-1.096" drill="0.8" diameter="1.1" rot="R90"/>
<pad name="3" x="1.096" y="-1.096" drill="0.8" diameter="1.1" rot="R90"/>
<pad name="4" x="1.096" y="1.096" drill="0.8" diameter="1.1" rot="R90"/>
<text x="-5.715" y="6.35" size="1.27" layer="25">&gt;NAME</text>
<text x="-5.715" y="-7.62" size="1.27" layer="27">&gt;VALUE</text>
<hole x="-3.81" y="3.81" drill="1.7"/>
<hole x="3.81" y="3.81" drill="1.7"/>
<hole x="3.81" y="-3.81" drill="1.7"/>
<hole x="-3.81" y="-3.81" drill="1.7"/>
</package>
<package name="EZG-2B-2K-306">
<description>&lt;b&gt;LEMO Connector&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.lemo.com/pdfs/catalog/ROW/German/unipole_multipole.pdf</description>
<wire x1="-7.4" y1="7.4" x2="7.4" y2="7.4" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="7.4" y1="7.4" x2="7.4" y2="-7.4" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="7.4" y1="-7.4" x2="-7.4" y2="-7.4" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="-7.4" y1="-7.4" x2="-7.4" y2="7.4" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="-1.7" y1="6.4" x2="1.7" y2="6.4" width="0.4" layer="21" curve="-33.52623"/>
<circle x="0" y="0" radius="6.9" width="0.2032" layer="21"/>
<circle x="0" y="0" radius="6.3757" width="0.2032" layer="21"/>
<circle x="0" y="2.8" radius="0.2984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="-2.663" y="0.8652" radius="0.2984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="-1.6458" y="-2.2652" radius="0.2984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="1.6458" y="-2.2652" radius="0.2984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="2.663" y="0.8652" radius="0.2984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="0" y="0" radius="0.2984" width="0.2032" layer="51"/>
<pad name="1" x="0" y="2.8" drill="0.8" diameter="1.2" rot="R90"/>
<pad name="2" x="-2.663" y="0.8652" drill="0.8" diameter="1.2" rot="R162"/>
<pad name="3" x="-1.6458" y="-2.2652" drill="0.8" diameter="1.2" rot="R234"/>
<pad name="4" x="1.6458" y="-2.2652" drill="0.8" diameter="1.2" rot="R306"/>
<pad name="5" x="2.663" y="0.8652" drill="0.8" diameter="1.2" rot="R18"/>
<pad name="6" x="0" y="0" drill="0.8" diameter="1.2"/>
<text x="-6.985" y="7.62" size="1.27" layer="25">&gt;NAME</text>
<text x="-6.985" y="-8.89" size="1.27" layer="27">&gt;VALUE</text>
<hole x="-5.08" y="5.08" drill="1.7"/>
<hole x="5.08" y="5.08" drill="1.7"/>
<hole x="5.08" y="-5.08" drill="1.7"/>
<hole x="-5.08" y="-5.08" drill="1.7"/>
</package>
<package name="EZG-1B-1K-307">
<description>&lt;b&gt;LEMO Connector&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.lemo.com/pdfs/catalog/ROW/German/unipole_multipole.pdf</description>
<wire x1="-5.9" y1="5.9" x2="5.9" y2="5.9" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="5.9" y1="5.9" x2="5.9" y2="-5.9" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="5.9" y1="-5.9" x2="-5.9" y2="-5.9" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="-5.9" y1="-5.9" x2="-5.9" y2="5.9" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="-1.7" y1="4.8" x2="1.7" y2="4.8" width="0.4" layer="21" curve="-39.004897"/>
<circle x="0" y="0" radius="5.4" width="0.2032" layer="21"/>
<circle x="0" y="0" radius="4.8041" width="0.2032" layer="21"/>
<circle x="-0.9249" y="1.6021" radius="0.2984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="-1.8499" y="0" radius="0.2984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="-0.9249" y="-1.6021" radius="0.2984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="0.9249" y="-1.6021" radius="0.2984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="1.8499" y="0" radius="0.2984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="0.9249" y="1.6021" radius="0.2984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="0" y="0" radius="0.2984" width="0.2032" layer="51"/>
<pad name="1" x="-0.9249" y="1.6021" drill="0.8" diameter="1.3" rot="R120"/>
<pad name="2" x="-1.8499" y="0" drill="0.8" diameter="1.3" rot="R120"/>
<pad name="3" x="-0.9249" y="-1.6021" drill="0.8" diameter="1.3" rot="R120"/>
<pad name="4" x="0.9249" y="-1.6021" drill="0.8" diameter="1.3" rot="R120"/>
<pad name="5" x="1.8499" y="0" drill="0.8" diameter="1.3" rot="R120"/>
<pad name="6" x="0.9249" y="1.6021" drill="0.8" diameter="1.3" rot="R120"/>
<pad name="7" x="0" y="0" drill="0.8" diameter="1.3"/>
<text x="-5.715" y="6.35" size="1.27" layer="25">&gt;NAME</text>
<text x="-5.715" y="-7.62" size="1.27" layer="27">&gt;VALUE</text>
<hole x="-3.81" y="3.81" drill="1.7"/>
<hole x="3.81" y="3.81" drill="1.7"/>
<hole x="3.81" y="-3.81" drill="1.7"/>
<hole x="-3.81" y="-3.81" drill="1.7"/>
</package>
<package name="EZG-0B-0K-307">
<description>&lt;b&gt;LEMO Connector&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.lemo.com/pdfs/catalog/ROW/German/unipole_multipole.pdf</description>
<wire x1="-4.9" y1="4.9" x2="4.9" y2="4.9" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="4.9" y1="4.9" x2="4.9" y2="-4.9" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="4.9" y1="-4.9" x2="-4.9" y2="-4.9" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="-4.9" y1="-4.9" x2="-4.9" y2="4.9" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="-1.7" y1="3.75" x2="1.7" y2="3.75" width="0.4" layer="21" curve="-49.758646"/>
<circle x="0" y="0" radius="4.4" width="0.2032" layer="21"/>
<circle x="0" y="0" radius="3.8253" width="0.2032" layer="21"/>
<circle x="-0.7499" y="1.299" radius="0.1984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="-1.4999" y="0" radius="0.1984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="-0.7499" y="-1.299" radius="0.1984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="0.7499" y="-1.299" radius="0.1984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="1.4999" y="0" radius="0.1984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="0.7499" y="1.299" radius="0.1984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="0" y="0" radius="0.1984" width="0.2032" layer="51"/>
<pad name="1" x="-0.7499" y="1.299" drill="0.6" diameter="1.1" rot="R120"/>
<pad name="2" x="-1.4999" y="0" drill="0.6" diameter="1.1" rot="R120"/>
<pad name="3" x="-0.7499" y="-1.299" drill="0.6" diameter="1.1" rot="R120"/>
<pad name="4" x="0.7499" y="-1.299" drill="0.6" diameter="1.1" rot="R120"/>
<pad name="5" x="1.4999" y="0" drill="0.6" diameter="1.1" rot="R120"/>
<pad name="6" x="0.7499" y="1.299" drill="0.6" diameter="1.1" rot="R120"/>
<pad name="7" x="0" y="0" drill="0.6" diameter="1.1"/>
<text x="-5.08" y="5.08" size="1.27" layer="25">&gt;NAME</text>
<text x="-5.08" y="-6.35" size="1.27" layer="27">&gt;VALUE</text>
<hole x="-3.81" y="3.81" drill="1.7"/>
<hole x="3.81" y="3.81" drill="1.7"/>
<hole x="3.81" y="-3.81" drill="1.7"/>
<hole x="-3.81" y="-3.81" drill="1.7"/>
</package>
<package name="EZG-1B-1K-308">
<description>&lt;b&gt;LEMO Connector&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.lemo.com/pdfs/catalog/ROW/German/unipole_multipole.pdf</description>
<wire x1="-5.9" y1="5.9" x2="5.9" y2="5.9" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="5.9" y1="5.9" x2="5.9" y2="-5.9" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="5.9" y1="-5.9" x2="-5.9" y2="-5.9" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="-5.9" y1="-5.9" x2="-5.9" y2="5.9" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="-1.7" y1="4.8" x2="1.7" y2="4.8" width="0.4" layer="21" curve="-39.004897"/>
<circle x="0" y="0" radius="5.4" width="0.2032" layer="21"/>
<circle x="0" y="0" radius="4.8041" width="0.2032" layer="21"/>
<circle x="0" y="1.9" radius="0.2984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="-1.4855" y="1.1846" radius="0.2984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="-1.8524" y="-0.4228" radius="0.2984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="-0.8244" y="-1.7118" radius="0.2984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="0.8244" y="-1.7118" radius="0.2984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="1.8524" y="-0.4228" radius="0.2984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="1.4855" y="1.1846" radius="0.2984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="0" y="0" radius="0.2984" width="0.2032" layer="51"/>
<pad name="1" x="0" y="1.9" drill="0.8" diameter="1.2" rot="R90"/>
<pad name="2" x="-1.4855" y="1.1846" drill="0.8" diameter="1.2" rot="R141.4"/>
<pad name="3" x="-1.8524" y="-0.4228" drill="0.8" diameter="1.2" rot="R192.9"/>
<pad name="4" x="-0.8244" y="-1.7118" drill="0.8" diameter="1.2" rot="R244.3"/>
<pad name="5" x="0.8244" y="-1.7118" drill="0.8" diameter="1.2" rot="R295.7"/>
<pad name="6" x="1.8524" y="-0.4228" drill="0.8" diameter="1.2" rot="R347.1"/>
<pad name="7" x="1.4855" y="1.1846" drill="0.8" diameter="1.2" rot="R38.6"/>
<pad name="8" x="0" y="0" drill="0.8" diameter="1.2" rot="R90"/>
<text x="-5.715" y="6.35" size="1.27" layer="25">&gt;NAME</text>
<text x="-5.715" y="-7.62" size="1.27" layer="27">&gt;VALUE</text>
<hole x="-3.81" y="3.81" drill="1.7"/>
<hole x="3.81" y="3.81" drill="1.7"/>
<hole x="3.81" y="-3.81" drill="1.7"/>
<hole x="-3.81" y="-3.81" drill="1.7"/>
</package>
<package name="EZG-2B-2K-307">
<description>&lt;b&gt;LEMO Connector&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.lemo.com/pdfs/catalog/ROW/German/unipole_multipole.pdf</description>
<wire x1="-7.4" y1="7.4" x2="7.4" y2="7.4" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="7.4" y1="7.4" x2="7.4" y2="-7.4" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="7.4" y1="-7.4" x2="-7.4" y2="-7.4" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="-7.4" y1="-7.4" x2="-7.4" y2="7.4" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="-1.7" y1="6.4" x2="1.7" y2="6.4" width="0.4" layer="21" curve="-33.52623"/>
<circle x="0" y="0" radius="6.9" width="0.2032" layer="21"/>
<circle x="0" y="0" radius="6.3757" width="0.2032" layer="21"/>
<circle x="-1.4499" y="2.5114" radius="0.2984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="-2.9" y="0" radius="0.2984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="-1.45" y="-2.5114" radius="0.2984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="1.4499" y="-2.5114" radius="0.2984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="2.9" y="0" radius="0.2984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="1.45" y="2.5114" radius="0.2984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="0" y="0" radius="0.2984" width="0.2032" layer="51"/>
<pad name="1" x="-1.4499" y="2.5114" drill="0.8" diameter="1.3" rot="R120"/>
<pad name="2" x="-2.9" y="0" drill="0.8" diameter="1.3" rot="R180"/>
<pad name="3" x="-1.45" y="-2.5114" drill="0.8" diameter="1.3" rot="R240"/>
<pad name="4" x="1.4499" y="-2.5114" drill="0.8" diameter="1.3" rot="R300"/>
<pad name="5" x="2.9" y="0" drill="0.8" diameter="1.3"/>
<pad name="6" x="1.45" y="2.5114" drill="0.8" diameter="1.3" rot="R60"/>
<pad name="7" x="0" y="0" drill="0.8" diameter="1.3"/>
<text x="-6.985" y="7.62" size="1.27" layer="25">&gt;NAME</text>
<text x="-6.985" y="-8.89" size="1.27" layer="27">&gt;VALUE</text>
<hole x="-5.08" y="5.08" drill="1.7"/>
<hole x="5.08" y="5.08" drill="1.7"/>
<hole x="5.08" y="-5.08" drill="1.7"/>
<hole x="-5.08" y="-5.08" drill="1.7"/>
</package>
<package name="EZG-2B-2K-308">
<description>&lt;b&gt;LEMO Connector&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.lemo.com/pdfs/catalog/ROW/German/unipole_multipole.pdf</description>
<wire x1="-7.4" y1="7.4" x2="7.4" y2="7.4" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="7.4" y1="7.4" x2="7.4" y2="-7.4" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="7.4" y1="-7.4" x2="-7.4" y2="-7.4" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="-7.4" y1="-7.4" x2="-7.4" y2="7.4" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="-1.7" y1="6.4" x2="1.7" y2="6.4" width="0.4" layer="21" curve="-33.52623"/>
<circle x="0" y="0" radius="6.9" width="0.2032" layer="21"/>
<circle x="0" y="0" radius="6.3757" width="0.2032" layer="21"/>
<circle x="0" y="3.2" radius="0.2984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="-2.2627" y="2.2627" radius="0.2984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="-3.2" y="0" radius="0.2984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="-2.2627" y="-2.2627" radius="0.2984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="0" y="-3.2" radius="0.2984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="2.2627" y="-2.2627" radius="0.2984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="3.2" y="0" radius="0.2984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="2.2627" y="2.2627" radius="0.2984" width="0.2032" layer="51"/>
<pad name="1" x="0" y="3.2" drill="0.8" diameter="1.3" rot="R90"/>
<pad name="2" x="-2.2627" y="2.2627" drill="0.8" diameter="1.3" rot="R135"/>
<pad name="3" x="-3.2" y="0" drill="0.8" diameter="1.3" rot="R180"/>
<pad name="4" x="-2.2627" y="-2.2627" drill="0.8" diameter="1.3" rot="R225"/>
<pad name="5" x="0" y="-3.2" drill="0.8" diameter="1.3" rot="R270"/>
<pad name="6" x="2.2627" y="-2.2627" drill="0.8" diameter="1.3" rot="R315"/>
<pad name="7" x="3.2" y="0" drill="0.8" diameter="1.3"/>
<pad name="8" x="2.2627" y="2.2627" drill="0.8" diameter="1.3" rot="R45"/>
<text x="-6.985" y="7.62" size="1.27" layer="25">&gt;NAME</text>
<text x="-6.985" y="-8.89" size="1.27" layer="27">&gt;VALUE</text>
<hole x="-5.08" y="5.08" drill="1.7"/>
<hole x="5.08" y="5.08" drill="1.7"/>
<hole x="5.08" y="-5.08" drill="1.7"/>
<hole x="-5.08" y="-5.08" drill="1.7"/>
</package>
<package name="EZG-0B-0K-309">
<description>&lt;b&gt;LEMO Connector&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.lemo.com/pdfs/catalog/ROW/German/unipole_multipole.pdf</description>
<wire x1="-4.9" y1="4.9" x2="4.9" y2="4.9" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="4.9" y1="4.9" x2="4.9" y2="-4.9" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="4.9" y1="-4.9" x2="-4.9" y2="-4.9" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="-4.9" y1="-4.9" x2="-4.9" y2="4.9" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="-1.7" y1="3.75" x2="1.7" y2="3.75" width="0.4" layer="21" curve="-49.758646"/>
<circle x="0" y="0" radius="4.4" width="0.2032" layer="21"/>
<circle x="0" y="0" radius="3.8253" width="0.2032" layer="21"/>
<circle x="0" y="1.6" radius="0.1984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="-1.1314" y="1.1314" radius="0.1984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="-1.6" y="0" radius="0.1984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="-1.1314" y="-1.1314" radius="0.1984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="0" y="-1.6" radius="0.1984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="1.1314" y="-1.1314" radius="0.1984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="1.6" y="0" radius="0.1984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="1.1314" y="1.1314" radius="0.1984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="0" y="0" radius="0.1984" width="0.2032" layer="51"/>
<pad name="1" x="0" y="1.6" drill="0.6" diameter="1" rot="R90"/>
<pad name="2" x="-1.1314" y="1.1314" drill="0.6" diameter="1" rot="R135"/>
<pad name="3" x="-1.6" y="0" drill="0.6" diameter="1" rot="R180"/>
<pad name="4" x="-1.1314" y="-1.1314" drill="0.6" diameter="1" rot="R225"/>
<pad name="5" x="0" y="-1.6" drill="0.6" diameter="1" rot="R270"/>
<pad name="6" x="1.1314" y="-1.1314" drill="0.6" diameter="1" rot="R315"/>
<pad name="7" x="1.6" y="0" drill="0.6" diameter="1"/>
<pad name="8" x="1.1314" y="1.1314" drill="0.6" diameter="1" rot="R45"/>
<pad name="9" x="0" y="0" drill="0.6" diameter="1"/>
<text x="-5.08" y="5.08" size="1.27" layer="25">&gt;NAME</text>
<text x="-5.08" y="-6.35" size="1.27" layer="27">&gt;VALUE</text>
<hole x="-3.81" y="3.81" drill="1.7"/>
<hole x="3.81" y="3.81" drill="1.7"/>
<hole x="3.81" y="-3.81" drill="1.7"/>
<hole x="-3.81" y="-3.81" drill="1.7"/>
</package>
<package name="EZG-1B-1K-310">
<description>&lt;b&gt;LEMO Connector&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.lemo.com/pdfs/catalog/ROW/German/unipole_multipole.pdf</description>
<wire x1="-5.9" y1="5.9" x2="5.9" y2="5.9" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="5.9" y1="5.9" x2="5.9" y2="-5.9" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="5.9" y1="-5.9" x2="-5.9" y2="-5.9" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="-5.9" y1="-5.9" x2="-5.9" y2="5.9" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="-1.7" y1="4.8" x2="1.7" y2="4.8" width="0.4" layer="21" curve="-39.004897"/>
<circle x="0" y="0" radius="5.4" width="0.2032" layer="21"/>
<circle x="0" y="0" radius="4.8041" width="0.2032" layer="21"/>
<circle x="-0.743" y="1.8298" radius="0.1984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="-1.8192" y="0.7684" radius="0.1984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="-1.8298" y="-0.743" radius="0.1984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="-0.7684" y="-1.8192" radius="0.1984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="0.743" y="-1.8298" radius="0.1984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="1.8192" y="-0.7684" radius="0.1984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="1.8298" y="0.743" radius="0.1984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="0.7684" y="1.8192" radius="0.1984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="0" y="0.7" radius="0.1984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="0" y="-0.7" radius="0.1984" width="0.2032" layer="51"/>
<pad name="1" x="-0.743" y="1.8298" drill="0.6" diameter="1" rot="R112.1"/>
<pad name="2" x="-1.8192" y="0.7684" drill="0.6" diameter="1" rot="R157.1"/>
<pad name="3" x="-1.8298" y="-0.743" drill="0.6" diameter="1" rot="R202.1"/>
<pad name="4" x="-0.7684" y="-1.8192" drill="0.6" diameter="1" rot="R247.1"/>
<pad name="5" x="0.743" y="-1.8298" drill="0.6" diameter="1" rot="R292.1"/>
<pad name="6" x="1.8192" y="-0.7684" drill="0.6" diameter="1" rot="R337.1"/>
<pad name="7" x="1.8298" y="0.743" drill="0.6" diameter="1" rot="R22.1"/>
<pad name="8" x="0.7684" y="1.8192" drill="0.6" diameter="1" rot="R67.1"/>
<pad name="9" x="0" y="0.7" drill="0.6" diameter="1" rot="R22.3"/>
<pad name="10" x="0" y="-0.7" drill="0.6" diameter="1" rot="R22.3"/>
<text x="-5.715" y="6.35" size="1.27" layer="25">&gt;NAME</text>
<text x="-5.715" y="-7.62" size="1.27" layer="27">&gt;VALUE</text>
<hole x="-3.81" y="3.81" drill="1.7"/>
<hole x="3.81" y="3.81" drill="1.7"/>
<hole x="3.81" y="-3.81" drill="1.7"/>
<hole x="-3.81" y="-3.81" drill="1.7"/>
</package>
<package name="EZG-2B-2K-310">
<description>&lt;b&gt;LEMO Connector&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.lemo.com/pdfs/catalog/ROW/German/unipole_multipole.pdf</description>
<wire x1="-7.4" y1="7.4" x2="7.4" y2="7.4" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="7.4" y1="7.4" x2="7.4" y2="-7.4" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="7.4" y1="-7.4" x2="-7.4" y2="-7.4" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="-7.4" y1="-7.4" x2="-7.4" y2="7.4" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="-1.7" y1="6.4" x2="1.7" y2="6.4" width="0.4" layer="21" curve="-33.52623"/>
<circle x="0" y="0" radius="6.9" width="0.2032" layer="21"/>
<circle x="0" y="0" radius="6.3757" width="0.2032" layer="21"/>
<circle x="-1.1763" y="2.8681" radius="0.2984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="-2.8598" y="1.1962" radius="0.2984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="-2.8681" y="-1.1763" radius="0.2984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="-1.1962" y="-2.8598" radius="0.2984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="1.1763" y="-2.8681" radius="0.2984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="2.8598" y="-1.1962" radius="0.2984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="2.8681" y="1.1763" radius="0.2984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="1.1962" y="2.8598" radius="0.2984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="0" y="1.075" radius="0.2984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="0" y="-1.075" radius="0.2984" width="0.2032" layer="51"/>
<pad name="1" x="-1.1763" y="2.8681" drill="0.8" diameter="1.3" rot="R112.3"/>
<pad name="2" x="-2.8598" y="1.1962" drill="0.8" diameter="1.3" rot="R157.3"/>
<pad name="3" x="-2.8681" y="-1.1763" drill="0.8" diameter="1.3" rot="R202.3"/>
<pad name="4" x="-1.1962" y="-2.8598" drill="0.8" diameter="1.3" rot="R247.3"/>
<pad name="5" x="1.1763" y="-2.8681" drill="0.8" diameter="1.3" rot="R292.3"/>
<pad name="6" x="2.8598" y="-1.1962" drill="0.8" diameter="1.3" rot="R337.3"/>
<pad name="7" x="2.8681" y="1.1763" drill="0.8" diameter="1.3" rot="R22.3"/>
<pad name="8" x="1.1962" y="2.8598" drill="0.8" diameter="1.3" rot="R67.3"/>
<pad name="9" x="0" y="1.075" drill="0.8" diameter="1.3" rot="R22.3"/>
<pad name="10" x="0" y="-1.075" drill="0.8" diameter="1.3" rot="R22.3"/>
<text x="-6.985" y="7.62" size="1.27" layer="25">&gt;NAME</text>
<text x="-6.985" y="-8.89" size="1.27" layer="27">&gt;VALUE</text>
<hole x="-5.08" y="5.08" drill="1.7"/>
<hole x="5.08" y="5.08" drill="1.7"/>
<hole x="5.08" y="-5.08" drill="1.7"/>
<hole x="-5.08" y="-5.08" drill="1.7"/>
</package>
<package name="EZG-2B-2K-312">
<description>&lt;b&gt;LEMO Connector&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.lemo.com/pdfs/catalog/ROW/German/unipole_multipole.pdf</description>
<wire x1="-7.4" y1="7.4" x2="7.4" y2="7.4" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="7.4" y1="7.4" x2="7.4" y2="-7.4" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="7.4" y1="-7.4" x2="-7.4" y2="-7.4" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="-7.4" y1="-7.4" x2="-7.4" y2="7.4" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="-1.7" y1="6.4" x2="1.7" y2="6.4" width="0.4" layer="21" curve="-33.52623"/>
<circle x="0" y="0" radius="6.9" width="0.2032" layer="21"/>
<circle x="0" y="0" radius="6.3757" width="0.2032" layer="21"/>
<circle x="-1.2436" y="3.0023" radius="0.2984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="-3.0025" y="1.2437" radius="0.2984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="-3.0023" y="-1.2436" radius="0.2984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="-1.2437" y="-3.0025" radius="0.2984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="1.2436" y="-3.0023" radius="0.2984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="3.0025" y="-1.2437" radius="0.2984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="3.0023" y="1.2436" radius="0.2984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="1.2437" y="3.0025" radius="0.2984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="-1.4" y="1.4" radius="0.2984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="-1.4" y="-1.4" radius="0.2984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="1.4" y="-1.4" radius="0.2984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="1.4" y="1.4" radius="0.2984" width="0.2032" layer="51"/>
<pad name="1" x="-1.2436" y="3.0023" drill="0.8" diameter="1.3" rot="R112.5"/>
<pad name="2" x="-3.0025" y="1.2437" drill="0.8" diameter="1.3" rot="R157.5"/>
<pad name="3" x="-3.0023" y="-1.2436" drill="0.8" diameter="1.3" rot="R202.5"/>
<pad name="4" x="-1.2437" y="-3.0025" drill="0.8" diameter="1.3" rot="R247.5"/>
<pad name="5" x="1.2436" y="-3.0023" drill="0.8" diameter="1.3" rot="R292.5"/>
<pad name="6" x="3.0025" y="-1.2437" drill="0.8" diameter="1.3" rot="R337.5"/>
<pad name="7" x="3.0023" y="1.2436" drill="0.8" diameter="1.3" rot="R22.5"/>
<pad name="8" x="1.2437" y="3.0025" drill="0.8" diameter="1.3" rot="R67.5"/>
<pad name="9" x="-1.4" y="1.4" drill="0.8" diameter="1.3" rot="R67.5"/>
<pad name="10" x="-1.4" y="-1.4" drill="0.8" diameter="1.3" rot="R67.5"/>
<pad name="11" x="1.4" y="-1.4" drill="0.8" diameter="1.3" rot="R67.5"/>
<pad name="12" x="1.4" y="1.4" drill="0.8" diameter="1.3" rot="R67.5"/>
<text x="-6.985" y="7.62" size="1.27" layer="25">&gt;NAME</text>
<text x="-6.985" y="-8.89" size="1.27" layer="27">&gt;VALUE</text>
<hole x="-5.08" y="5.08" drill="1.7"/>
<hole x="5.08" y="5.08" drill="1.7"/>
<hole x="5.08" y="-5.08" drill="1.7"/>
<hole x="-5.08" y="-5.08" drill="1.7"/>
</package>
<package name="EZG-1B-1K-314">
<description>&lt;b&gt;LEMO Connector&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.lemo.com/pdfs/catalog/ROW/German/unipole_multipole.pdf</description>
<wire x1="-5.9" y1="5.9" x2="5.9" y2="5.9" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="5.9" y1="5.9" x2="5.9" y2="-5.9" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="5.9" y1="-5.9" x2="-5.9" y2="-5.9" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="-5.9" y1="-5.9" x2="-5.9" y2="5.9" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="-1.7" y1="4.8" x2="1.7" y2="4.8" width="0.4" layer="21" curve="-39.004897"/>
<circle x="0" y="0" radius="5.4" width="0.2032" layer="21"/>
<circle x="0" y="0" radius="4.8041" width="0.2032" layer="21"/>
<circle x="-0.6798" y="2.0923" radius="0.1984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="-1.7797" y="1.2931" radius="0.1984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="-2.1999" y="0" radius="0.1984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="-1.7798" y="-1.293" radius="0.1984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="-0.6798" y="-2.0922" radius="0.1984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="0.6798" y="-2.0923" radius="0.1984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="1.7797" y="-1.2931" radius="0.1984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="2.1999" y="0" radius="0.1984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="1.7798" y="1.293" radius="0.1984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="0.6798" y="2.0922" radius="0.1984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="0" y="0.95" radius="0.1984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="-0.9" y="0" radius="0.1984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="0" y="-0.95" radius="0.1984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="0.9" y="0" radius="0.1984" width="0.2032" layer="51"/>
<pad name="1" x="-0.6798" y="2.0923" drill="0.6" diameter="1" rot="R108"/>
<pad name="2" x="-1.7797" y="1.2931" drill="0.6" diameter="1" rot="R144"/>
<pad name="3" x="-2.1999" y="0" drill="0.6" diameter="1" rot="R180"/>
<pad name="4" x="-1.7798" y="-1.293" drill="0.6" diameter="1" rot="R216"/>
<pad name="5" x="-0.6798" y="-2.0922" drill="0.6" diameter="1" rot="R252"/>
<pad name="6" x="0.6798" y="-2.0923" drill="0.6" diameter="1" rot="R288"/>
<pad name="7" x="1.7797" y="-1.2931" drill="0.6" diameter="1" rot="R324"/>
<pad name="8" x="2.1999" y="0" drill="0.6" diameter="1"/>
<pad name="9" x="1.7798" y="1.293" drill="0.6" diameter="1" rot="R36"/>
<pad name="10" x="0.6798" y="2.0922" drill="0.6" diameter="1" rot="R72"/>
<pad name="11" x="0" y="0.95" drill="0.6" diameter="1"/>
<pad name="12" x="-0.9" y="0" drill="0.6" diameter="1"/>
<pad name="13" x="0" y="-0.95" drill="0.6" diameter="1" rot="R180"/>
<pad name="14" x="0.9" y="0" drill="0.6" diameter="1" rot="R180"/>
<text x="-5.715" y="6.35" size="1.27" layer="25">&gt;NAME</text>
<text x="-5.715" y="-7.62" size="1.27" layer="27">&gt;VALUE</text>
<hole x="-3.81" y="3.81" drill="1.7"/>
<hole x="3.81" y="3.81" drill="1.7"/>
<hole x="3.81" y="-3.81" drill="1.7"/>
<hole x="-3.81" y="-3.81" drill="1.7"/>
</package>
<package name="EZG-1B-1K-316">
<description>&lt;b&gt;LEMO Connector&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.lemo.com/pdfs/catalog/ROW/German/unipole_multipole.pdf</description>
<wire x1="-5.9" y1="5.9" x2="5.9" y2="5.9" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="5.9" y1="5.9" x2="5.9" y2="-5.9" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="5.9" y1="-5.9" x2="-5.9" y2="-5.9" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="-5.9" y1="-5.9" x2="-5.9" y2="5.9" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="-1.7" y1="4.8" x2="1.7" y2="4.8" width="0.4" layer="21" curve="-39.004897"/>
<circle x="0" y="0" radius="5.4" width="0.2032" layer="21"/>
<circle x="0" y="0" radius="4.8041" width="0.2032" layer="21"/>
<circle x="0" y="2.2" radius="0.1984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="-1.1801" y="1.8567" radius="0.1984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="-1.9919" y="0.9339" radius="0.1984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="-2.1821" y="-0.2803" radius="0.1984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="-1.6912" y="-1.4071" radius="0.1984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="-0.6725" y="-2.0947" radius="0.1984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="0.556" y="-2.1286" radius="0.1984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="1.6111" y="-1.4981" radius="0.1984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="2.1633" y="-0.4002" radius="0.1984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="2.0404" y="0.8227" radius="0.1984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="1.2807" y="1.7888" radius="0.1984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="-0.5877" y="0.809" radius="0.1984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="-0.951" y="-0.309" radius="0.1984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="0" y="-0.9999" radius="0.1984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="0.951" y="-0.3089" radius="0.1984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="0.5878" y="0.809" radius="0.1984" width="0.2032" layer="51"/>
<pad name="1" x="0" y="2.2" drill="0.6" diameter="1" rot="R90"/>
<pad name="2" x="-1.1801" y="1.8567" drill="0.6" diameter="1" rot="R122.4"/>
<pad name="3" x="-1.9919" y="0.9339" drill="0.6" diameter="1" rot="R154.9"/>
<pad name="4" x="-2.1821" y="-0.2803" drill="0.6" diameter="1" rot="R187.3"/>
<pad name="5" x="-1.6912" y="-1.4071" drill="0.6" diameter="1" rot="R219.8"/>
<pad name="6" x="-0.6725" y="-2.0947" drill="0.6" diameter="1" rot="R252.2"/>
<pad name="7" x="0.556" y="-2.1286" drill="0.6" diameter="1" rot="R284.6"/>
<pad name="8" x="1.6111" y="-1.4981" drill="0.6" diameter="1" rot="R317.1"/>
<pad name="9" x="2.1633" y="-0.4002" drill="0.6" diameter="1" rot="R349.5"/>
<pad name="10" x="2.0404" y="0.8227" drill="0.6" diameter="1" rot="R22"/>
<pad name="11" x="1.2807" y="1.7888" drill="0.6" diameter="1" rot="R54.4"/>
<pad name="12" x="-0.5877" y="0.809" drill="0.6" diameter="1" rot="R126"/>
<pad name="13" x="-0.951" y="-0.309" drill="0.6" diameter="1" rot="R198"/>
<pad name="14" x="0" y="-0.9999" drill="0.6" diameter="1" rot="R270"/>
<pad name="15" x="0.951" y="-0.3089" drill="0.6" diameter="1" rot="R342"/>
<pad name="16" x="0.5878" y="0.809" drill="0.6" diameter="1" rot="R54"/>
<text x="-5.715" y="6.35" size="1.27" layer="25">&gt;NAME</text>
<text x="-5.715" y="-7.62" size="1.27" layer="27">&gt;VALUE</text>
<hole x="-3.81" y="3.81" drill="1.7"/>
<hole x="3.81" y="3.81" drill="1.7"/>
<hole x="3.81" y="-3.81" drill="1.7"/>
<hole x="-3.81" y="-3.81" drill="1.7"/>
</package>
<package name="EZG-2B-2K-314">
<description>&lt;b&gt;LEMO Connector&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.lemo.com/pdfs/catalog/ROW/German/unipole_multipole.pdf</description>
<wire x1="-7.4" y1="7.4" x2="7.4" y2="7.4" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="7.4" y1="7.4" x2="7.4" y2="-7.4" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="7.4" y1="-7.4" x2="-7.4" y2="-7.4" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="-7.4" y1="-7.4" x2="-7.4" y2="7.4" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="-1.7" y1="6.4" x2="1.7" y2="6.4" width="0.4" layer="21" curve="-33.52623"/>
<circle x="0" y="0" radius="6.9" width="0.2032" layer="21"/>
<circle x="0" y="0" radius="6.3757" width="0.2032" layer="21"/>
<circle x="-1.0043" y="3.0909" radius="0.2984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="-2.6293" y="1.9102" radius="0.2984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="-3.2499" y="0" radius="0.2984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="-2.6292" y="-1.9102" radius="0.2984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="-1.0043" y="-3.0909" radius="0.2984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="1.0043" y="-3.0909" radius="0.2984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="2.6293" y="-1.9102" radius="0.2984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="3.2499" y="0" radius="0.2984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="2.6292" y="1.9102" radius="0.2984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="1.0043" y="3.0909" radius="0.2984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="0" y="1.325" radius="0.2984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="-1.325" y="0" radius="0.2984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="0" y="-1.325" radius="0.2984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="1.325" y="0" radius="0.2984" width="0.2032" layer="51"/>
<pad name="1" x="-1.0043" y="3.0909" drill="0.8" diameter="1.3" rot="R108"/>
<pad name="2" x="-2.6293" y="1.9102" drill="0.8" diameter="1.3" rot="R144"/>
<pad name="3" x="-3.2499" y="0" drill="0.8" diameter="1.3" rot="R180"/>
<pad name="4" x="-2.6292" y="-1.9102" drill="0.8" diameter="1.3" rot="R216"/>
<pad name="5" x="-1.0043" y="-3.0909" drill="0.8" diameter="1.3" rot="R252"/>
<pad name="6" x="1.0043" y="-3.0909" drill="0.8" diameter="1.3" rot="R288"/>
<pad name="7" x="2.6293" y="-1.9102" drill="0.8" diameter="1.3" rot="R324"/>
<pad name="8" x="3.2499" y="0" drill="0.8" diameter="1.3"/>
<pad name="9" x="2.6292" y="1.9102" drill="0.8" diameter="1.3" rot="R36"/>
<pad name="10" x="1.0043" y="3.0909" drill="0.8" diameter="1.3" rot="R72"/>
<pad name="11" x="0" y="1.325" drill="0.8" diameter="1.3"/>
<pad name="12" x="-1.325" y="0" drill="0.8" diameter="1.3"/>
<pad name="13" x="0" y="-1.325" drill="0.8" diameter="1.3"/>
<pad name="14" x="1.325" y="0" drill="0.8" diameter="1.3"/>
<text x="-6.985" y="7.62" size="1.27" layer="25">&gt;NAME</text>
<text x="-6.985" y="-8.89" size="1.27" layer="27">&gt;VALUE</text>
<hole x="-5.08" y="5.08" drill="1.7"/>
<hole x="5.08" y="5.08" drill="1.7"/>
<hole x="5.08" y="-5.08" drill="1.7"/>
<hole x="-5.08" y="-5.08" drill="1.7"/>
</package>
<package name="EZG-2B-2K-316">
<description>&lt;b&gt;LEMO Connector&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.lemo.com/pdfs/catalog/ROW/German/unipole_multipole.pdf</description>
<wire x1="-7.4" y1="7.4" x2="7.4" y2="7.4" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="7.4" y1="7.4" x2="7.4" y2="-7.4" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="7.4" y1="-7.4" x2="-7.4" y2="-7.4" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="-7.4" y1="-7.4" x2="-7.4" y2="7.4" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="-1.7" y1="6.4" x2="1.7" y2="6.4" width="0.4" layer="21" curve="-33.52623"/>
<circle x="0" y="0" radius="6.9" width="0.2032" layer="21"/>
<circle x="0" y="0" radius="6.3757" width="0.2032" layer="21"/>
<circle x="-0.9218" y="3.1686" radius="0.2984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="-2.4777" y="2.1797" radius="0.2984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="-3.2603" y="0.5105" radius="0.2984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="-3.0254" y="-1.318" radius="0.2984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="-1.8463" y="-2.7352" radius="0.2984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="-0.091" y="-3.2987" radius="0.2984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="1.6927" y="-2.8328" radius="0.2984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="2.9481" y="-1.4828" radius="0.2984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="3.2835" y="0.33" radius="0.2984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="2.594" y="2.0398" radius="0.2984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="1.095" y="3.113" radius="0.2984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="0" y="1.55" radius="0.2984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="-1.4741" y="0.479" radius="0.2984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="-0.9111" y="-1.254" radius="0.2984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="0.9111" y="-1.254" radius="0.2984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="1.4741" y="0.479" radius="0.2984" width="0.2032" layer="51"/>
<pad name="1" x="-0.9218" y="3.1686" drill="0.8" diameter="1.3" rot="R106.2"/>
<pad name="2" x="-2.4777" y="2.1797" drill="0.8" diameter="1.3" rot="R138.7"/>
<pad name="3" x="-3.2603" y="0.5105" drill="0.8" diameter="1.3" rot="R171.1"/>
<pad name="4" x="-3.0254" y="-1.318" drill="0.8" diameter="1.3" rot="R203.5"/>
<pad name="5" x="-1.8463" y="-2.7352" drill="0.8" diameter="1.3" rot="R236"/>
<pad name="6" x="-0.091" y="-3.2987" drill="0.8" diameter="1.3" rot="R268.4"/>
<pad name="7" x="1.6927" y="-2.8328" drill="0.8" diameter="1.3" rot="R300.9"/>
<pad name="8" x="2.9481" y="-1.4828" drill="0.8" diameter="1.3" rot="R333.3"/>
<pad name="9" x="3.2835" y="0.33" drill="0.8" diameter="1.3" rot="R5.7"/>
<pad name="10" x="2.594" y="2.0398" drill="0.8" diameter="1.3" rot="R38.2"/>
<pad name="11" x="1.095" y="3.113" drill="0.8" diameter="1.3" rot="R70.6"/>
<pad name="12" x="0" y="1.55" drill="0.8" diameter="1.3" rot="R90"/>
<pad name="13" x="-1.4741" y="0.479" drill="0.8" diameter="1.3" rot="R162"/>
<pad name="14" x="-0.9111" y="-1.254" drill="0.8" diameter="1.3" rot="R234"/>
<pad name="15" x="0.9111" y="-1.254" drill="0.8" diameter="1.3" rot="R306"/>
<pad name="16" x="1.4741" y="0.479" drill="0.8" diameter="1.3" rot="R18"/>
<text x="-6.985" y="7.62" size="1.27" layer="25">&gt;NAME</text>
<text x="-6.985" y="-8.89" size="1.27" layer="27">&gt;VALUE</text>
<hole x="-5.08" y="5.08" drill="1.7"/>
<hole x="5.08" y="5.08" drill="1.7"/>
<hole x="5.08" y="-5.08" drill="1.7"/>
<hole x="-5.08" y="-5.08" drill="1.7"/>
</package>
<package name="EZG-2B-2K-318">
<description>&lt;b&gt;LEMO Connector&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.lemo.com/pdfs/catalog/ROW/German/unipole_multipole.pdf</description>
<wire x1="-7.4" y1="7.4" x2="7.4" y2="7.4" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="7.4" y1="7.4" x2="7.4" y2="-7.4" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="7.4" y1="-7.4" x2="-7.4" y2="-7.4" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="-7.4" y1="-7.4" x2="-7.4" y2="7.4" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="-1.7" y1="6.4" x2="1.7" y2="6.4" width="0.4" layer="21" curve="-33.52623"/>
<circle x="0" y="0" radius="6.9" width="0.2032" layer="21"/>
<circle x="0" y="0" radius="6.3757" width="0.2032" layer="21"/>
<circle x="-0.867" y="3.2359" radius="0.2984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="-2.3688" y="2.3688" radius="0.2984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="-3.2359" y="0.867" radius="0.2984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="-3.2359" y="-0.867" radius="0.2984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="-2.3688" y="-2.3688" radius="0.2984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="-0.867" y="-3.2359" radius="0.2984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="0.867" y="-3.2359" radius="0.2984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="2.3688" y="-2.3688" radius="0.2984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="3.2359" y="-0.867" radius="0.2984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="3.2359" y="0.867" radius="0.2984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="2.3688" y="2.3688" radius="0.2984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="0.867" y="3.2359" radius="0.2984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="0" y="1.75" radius="0.2984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="-1.5155" y="0.875" radius="0.2984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="-1.5155" y="-0.875" radius="0.2984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="0" y="-1.75" radius="0.2984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="1.5155" y="-0.875" radius="0.2984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="1.5155" y="0.875" radius="0.2984" width="0.2032" layer="51"/>
<pad name="1" x="-0.867" y="3.2359" drill="0.8" diameter="1.3" rot="R105"/>
<pad name="2" x="-2.3688" y="2.3688" drill="0.8" diameter="1.3" rot="R135"/>
<pad name="3" x="-3.2359" y="0.867" drill="0.8" diameter="1.3" rot="R165"/>
<pad name="4" x="-3.2359" y="-0.867" drill="0.8" diameter="1.3" rot="R195"/>
<pad name="5" x="-2.3688" y="-2.3688" drill="0.8" diameter="1.3" rot="R225"/>
<pad name="6" x="-0.867" y="-3.2359" drill="0.8" diameter="1.3" rot="R255"/>
<pad name="7" x="0.867" y="-3.2359" drill="0.8" diameter="1.3" rot="R285"/>
<pad name="8" x="2.3688" y="-2.3688" drill="0.8" diameter="1.3" rot="R315"/>
<pad name="9" x="3.2359" y="-0.867" drill="0.8" diameter="1.3" rot="R345"/>
<pad name="10" x="3.2359" y="0.867" drill="0.8" diameter="1.3" rot="R15"/>
<pad name="11" x="2.3688" y="2.3688" drill="0.8" diameter="1.3" rot="R45"/>
<pad name="12" x="0.867" y="3.2359" drill="0.8" diameter="1.3" rot="R75"/>
<pad name="13" x="0" y="1.75" drill="0.8" diameter="1.3" rot="R90"/>
<pad name="14" x="-1.5155" y="0.875" drill="0.8" diameter="1.3" rot="R150"/>
<pad name="15" x="-1.5155" y="-0.875" drill="0.8" diameter="1.3" rot="R210"/>
<pad name="16" x="0" y="-1.75" drill="0.8" diameter="1.3" rot="R270"/>
<pad name="17" x="1.5155" y="-0.875" drill="0.8" diameter="1.3" rot="R330"/>
<pad name="18" x="1.5155" y="0.875" drill="0.8" diameter="1.3" rot="R30"/>
<text x="-6.985" y="7.62" size="1.27" layer="25">&gt;NAME</text>
<text x="-6.985" y="-8.89" size="1.27" layer="27">&gt;VALUE</text>
<hole x="-5.08" y="5.08" drill="1.7"/>
<hole x="5.08" y="5.08" drill="1.7"/>
<hole x="5.08" y="-5.08" drill="1.7"/>
<hole x="-5.08" y="-5.08" drill="1.7"/>
</package>
<package name="EZG-2B-2K-319">
<description>&lt;b&gt;LEMO Connector&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.lemo.com/pdfs/catalog/ROW/German/unipole_multipole.pdf</description>
<wire x1="-7.4" y1="7.4" x2="7.4" y2="7.4" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="7.4" y1="7.4" x2="7.4" y2="-7.4" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="7.4" y1="-7.4" x2="-7.4" y2="-7.4" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="-7.4" y1="-7.4" x2="-7.4" y2="7.4" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="-1.7" y1="6.4" x2="1.7" y2="6.4" width="0.4" layer="21" curve="-33.52623"/>
<circle x="0" y="0" radius="6.9" width="0.2032" layer="21"/>
<circle x="0" y="0" radius="6.3757" width="0.2032" layer="21"/>
<circle x="-0.867" y="3.2359" radius="0.2984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="-2.3688" y="2.3688" radius="0.2984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="-3.2359" y="0.867" radius="0.2984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="-3.2359" y="-0.867" radius="0.2984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="-2.3688" y="-2.3688" radius="0.2984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="-0.867" y="-3.2359" radius="0.2984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="0.867" y="-3.2359" radius="0.2984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="2.3688" y="-2.3688" radius="0.2984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="3.2359" y="-0.867" radius="0.2984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="3.2359" y="0.867" radius="0.2984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="2.3688" y="2.3688" radius="0.2984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="0.867" y="3.2359" radius="0.2984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="0" y="1.75" radius="0.2984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="-1.5155" y="0.875" radius="0.2984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="-1.5155" y="-0.875" radius="0.2984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="0" y="-1.75" radius="0.2984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="1.5155" y="-0.875" radius="0.2984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="1.5155" y="0.875" radius="0.2984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="0" y="0" radius="0.2984" width="0.2032" layer="51"/>
<pad name="1" x="-0.867" y="3.2359" drill="0.8" diameter="1.3" rot="R105"/>
<pad name="2" x="-2.3688" y="2.3688" drill="0.8" diameter="1.3" rot="R135"/>
<pad name="3" x="-3.2359" y="0.867" drill="0.8" diameter="1.3" rot="R165"/>
<pad name="4" x="-3.2359" y="-0.867" drill="0.8" diameter="1.3" rot="R195"/>
<pad name="5" x="-2.3688" y="-2.3688" drill="0.8" diameter="1.3" rot="R225"/>
<pad name="6" x="-0.867" y="-3.2359" drill="0.8" diameter="1.3" rot="R255"/>
<pad name="7" x="0.867" y="-3.2359" drill="0.8" diameter="1.3" rot="R285"/>
<pad name="8" x="2.3688" y="-2.3688" drill="0.8" diameter="1.3" rot="R315"/>
<pad name="9" x="3.2359" y="-0.867" drill="0.8" diameter="1.3" rot="R345"/>
<pad name="10" x="3.2359" y="0.867" drill="0.8" diameter="1.3" rot="R15"/>
<pad name="11" x="2.3688" y="2.3688" drill="0.8" diameter="1.3" rot="R45"/>
<pad name="12" x="0.867" y="3.2359" drill="0.8" diameter="1.3" rot="R75"/>
<pad name="13" x="0" y="1.75" drill="0.8" diameter="1.3" rot="R90"/>
<pad name="14" x="-1.5155" y="0.875" drill="0.8" diameter="1.3" rot="R150"/>
<pad name="15" x="-1.5155" y="-0.875" drill="0.8" diameter="1.3" rot="R210"/>
<pad name="16" x="0" y="-1.75" drill="0.8" diameter="1.3" rot="R270"/>
<pad name="17" x="1.5155" y="-0.875" drill="0.8" diameter="1.3" rot="R330"/>
<pad name="18" x="1.5155" y="0.875" drill="0.8" diameter="1.3" rot="R30"/>
<pad name="19" x="0" y="0" drill="0.8" diameter="1.3"/>
<text x="-6.985" y="7.62" size="1.27" layer="25">&gt;NAME</text>
<text x="-6.985" y="-8.89" size="1.27" layer="27">&gt;VALUE</text>
<hole x="-5.08" y="5.08" drill="1.7"/>
<hole x="5.08" y="5.08" drill="1.7"/>
<hole x="5.08" y="-5.08" drill="1.7"/>
<hole x="-5.08" y="-5.08" drill="1.7"/>
</package>
<package name="EZG-2B-2K-326">
<description>&lt;b&gt;LEMO Connector&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.lemo.com/pdfs/catalog/ROW/German/unipole_multipole.pdf</description>
<wire x1="-7.4" y1="7.4" x2="7.4" y2="7.4" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="7.4" y1="7.4" x2="7.4" y2="-7.4" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="7.4" y1="-7.4" x2="-7.4" y2="-7.4" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="-7.4" y1="-7.4" x2="-7.4" y2="7.4" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="-1.7" y1="6.4" x2="1.7" y2="6.4" width="0.4" layer="21" curve="-33.52623"/>
<circle x="0" y="0" radius="6.9" width="0.2032" layer="21"/>
<circle x="0" y="0" radius="6.3757" width="0.2032" layer="21"/>
<circle x="-0.9058" y="3.3807" radius="0.1984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="-2.2697" y="2.6642" radius="0.1984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="-3.1939" y="1.4314" radius="0.1984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="-3.4991" y="-0.0788" radius="0.1984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="-3.1262" y="-1.5737" radius="0.1984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="-2.1475" y="-2.7637" radius="0.1984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="-0.7527" y="-3.4181" radius="0.1984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="0.7879" y="-3.4101" radius="0.1984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="2.1759" y="-2.7414" radius="0.1984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="3.1423" y="-1.5414" radius="0.1984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="3.4997" y="-0.0427" radius="0.1984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="3.179" y="1.4641" radius="0.1984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="2.2422" y="2.6874" radius="0.1984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="0.871" y="3.3898" radius="0.1984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="-0.7182" y="1.9733" radius="0.1984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="-1.8186" y="1.0499" radius="0.1984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="-2.0681" y="-0.3646" radius="0.1984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="-1.3498" y="-1.6087" radius="0.1984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="0" y="-2.1" radius="0.1984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="1.3498" y="-1.6087" radius="0.1984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="2.0681" y="-0.3646" radius="0.1984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="1.8186" y="1.05" radius="0.1984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="0.7182" y="1.9733" radius="0.1984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="0" y="0.8" radius="0.1984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="-0.6928" y="-0.4" radius="0.1984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="0.6928" y="-0.4" radius="0.1984" width="0.2032" layer="51"/>
<pad name="1" x="-0.9058" y="3.3807" drill="0.6" diameter="1" rot="R105"/>
<pad name="2" x="-2.2697" y="2.6642" drill="0.6" diameter="1" rot="R130.4"/>
<pad name="3" x="-3.1939" y="1.4314" drill="0.6" diameter="1" rot="R155.9"/>
<pad name="4" x="-3.4991" y="-0.0788" drill="0.6" diameter="1" rot="R181.3"/>
<pad name="5" x="-3.1262" y="-1.5737" drill="0.6" diameter="1" rot="R206.7"/>
<pad name="6" x="-2.1475" y="-2.7637" drill="0.6" diameter="1" rot="R232.2"/>
<pad name="7" x="-0.7527" y="-3.4181" drill="0.6" diameter="1" rot="R257.6"/>
<pad name="8" x="0.7879" y="-3.4101" drill="0.6" diameter="1" rot="R283"/>
<pad name="9" x="2.1759" y="-2.7414" drill="0.6" diameter="1" rot="R308.4"/>
<pad name="10" x="3.1423" y="-1.5414" drill="0.6" diameter="1" rot="R333.9"/>
<pad name="11" x="3.4997" y="-0.0427" drill="0.6" diameter="1" rot="R359.3"/>
<pad name="12" x="3.179" y="1.4641" drill="0.6" diameter="1" rot="R24.7"/>
<pad name="13" x="2.2422" y="2.6874" drill="0.6" diameter="1" rot="R50.2"/>
<pad name="14" x="0.871" y="3.3898" drill="0.6" diameter="1" rot="R75.6"/>
<pad name="15" x="-0.7182" y="1.9733" drill="0.6" diameter="1" rot="R110"/>
<pad name="16" x="-1.8186" y="1.0499" drill="0.6" diameter="1" rot="R150"/>
<pad name="17" x="-2.0681" y="-0.3646" drill="0.6" diameter="1" rot="R190"/>
<pad name="18" x="-1.3498" y="-1.6087" drill="0.6" diameter="1" rot="R230"/>
<pad name="19" x="0" y="-2.1" drill="0.6" diameter="1" rot="R270"/>
<pad name="20" x="1.3498" y="-1.6087" drill="0.6" diameter="1" rot="R310"/>
<pad name="21" x="2.0681" y="-0.3646" drill="0.6" diameter="1" rot="R350"/>
<pad name="22" x="1.8186" y="1.05" drill="0.6" diameter="1" rot="R30"/>
<pad name="23" x="0.7182" y="1.9733" drill="0.6" diameter="1" rot="R70"/>
<pad name="24" x="0" y="0.8" drill="0.6" diameter="1" rot="R90"/>
<pad name="25" x="-0.6928" y="-0.4" drill="0.6" diameter="1" rot="R210"/>
<pad name="26" x="0.6928" y="-0.4" drill="0.6" diameter="1" rot="R330"/>
<text x="-6.985" y="7.62" size="1.27" layer="25">&gt;NAME</text>
<text x="-6.985" y="-8.89" size="1.27" layer="27">&gt;VALUE</text>
<hole x="-5.08" y="5.08" drill="1.7"/>
<hole x="5.08" y="5.08" drill="1.7"/>
<hole x="5.08" y="-5.08" drill="1.7"/>
<hole x="-5.08" y="-5.08" drill="1.7"/>
</package>
<package name="EZG-2B-2K-332">
<description>&lt;b&gt;LEMO Connector&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.lemo.com/pdfs/catalog/ROW/German/unipole_multipole.pdf</description>
<wire x1="-7.4" y1="7.4" x2="7.4" y2="7.4" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="7.4" y1="7.4" x2="7.4" y2="-7.4" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="7.4" y1="-7.4" x2="-7.4" y2="-7.4" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="-7.4" y1="-7.4" x2="-7.4" y2="7.4" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="-1.7" y1="6.4" x2="1.7" y2="6.4" width="0.4" layer="21" curve="-33.52623"/>
<circle x="0" y="0" radius="6.9" width="0.2032" layer="21"/>
<circle x="0" y="0" radius="6.3757" width="0.2032" layer="21"/>
<circle x="-0.7037" y="3.4285" radius="0.1984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="-1.8913" y="2.9449" radius="0.1984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="-2.825" y="2.0661" radius="0.1984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="-3.3796" y="0.91" radius="0.1984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="-3.4805" y="-0.3682" radius="0.1984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="-3.1143" y="-1.5971" radius="0.1984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="-2.3301" y="-2.6115" radius="0.1984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="-1.2331" y="-3.2755" radius="0.1984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="0.0293" y="-3.4998" radius="0.1984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="1.2878" y="-3.2544" radius="0.1984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="2.3735" y="-2.5721" radius="0.1984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="3.1406" y="-1.5447" radius="0.1984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="3.4862" y="-0.3099" radius="0.1984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="3.3638" y="0.9664" radius="0.1984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="2.79" y="2.1131" radius="0.1984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="1.8417" y="2.9762" radius="0.1984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="0.6462" y="3.4397" radius="0.1984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="-0.7107" y="2.1874" radius="0.1984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="-1.8607" y="1.3518" radius="0.1984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="-2.2999" y="0" radius="0.1984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="-1.8607" y="-1.3518" radius="0.1984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="-0.7107" y="-2.1873" radius="0.1984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="0.7107" y="-2.1874" radius="0.1984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="1.8607" y="-1.3518" radius="0.1984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="2.2999" y="0" radius="0.1984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="1.8607" y="1.3518" radius="0.1984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="0.7107" y="2.1873" radius="0.1984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="0" y="1.1" radius="0.1984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="-1.0462" y="0.3399" radius="0.1984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="-0.6466" y="-0.8899" radius="0.1984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="0.6466" y="-0.8899" radius="0.1984" width="0.2032" layer="51"/>
<circle x="1.0462" y="0.3399" radius="0.1984" width="0.2032" layer="51"/>
<pad name="1" x="-0.7037" y="3.4285" drill="0.6" diameter="1" rot="R101.6"/>
<pad name="2" x="-1.8913" y="2.9449" drill="0.6" diameter="1" rot="R122.7"/>
<pad name="3" x="-2.825" y="2.0661" drill="0.6" diameter="1" rot="R143.8"/>
<pad name="4" x="-3.3796" y="0.91" drill="0.6" diameter="1" rot="R164.9"/>
<pad name="5" x="-3.4805" y="-0.3682" drill="0.6" diameter="1" rot="R186"/>
<pad name="6" x="-3.1143" y="-1.5971" drill="0.6" diameter="1" rot="R207.2"/>
<pad name="7" x="-2.3301" y="-2.6115" drill="0.6" diameter="1" rot="R228.3"/>
<pad name="8" x="-1.2331" y="-3.2755" drill="0.6" diameter="1" rot="R249.4"/>
<pad name="9" x="0.0293" y="-3.4998" drill="0.6" diameter="1" rot="R270.5"/>
<pad name="10" x="1.2878" y="-3.2544" drill="0.6" diameter="1" rot="R291.6"/>
<pad name="11" x="2.3735" y="-2.5721" drill="0.6" diameter="1" rot="R312.7"/>
<pad name="12" x="3.1406" y="-1.5447" drill="0.6" diameter="1" rot="R333.8"/>
<pad name="13" x="3.4862" y="-0.3099" drill="0.6" diameter="1" rot="R354.9"/>
<pad name="14" x="3.3638" y="0.9664" drill="0.6" diameter="1" rot="R16"/>
<pad name="15" x="2.79" y="2.1131" drill="0.6" diameter="1" rot="R37.1"/>
<pad name="16" x="1.8417" y="2.9762" drill="0.6" diameter="1" rot="R58.3"/>
<pad name="17" x="0.6462" y="3.4397" drill="0.6" diameter="1" rot="R79.4"/>
<pad name="18" x="-0.7107" y="2.1874" drill="0.6" diameter="1" rot="R108"/>
<pad name="19" x="-1.8607" y="1.3518" drill="0.6" diameter="1" rot="R144"/>
<pad name="20" x="-2.2999" y="0" drill="0.6" diameter="1" rot="R180"/>
<pad name="21" x="-1.8607" y="-1.3518" drill="0.6" diameter="1" rot="R216"/>
<pad name="22" x="-0.7107" y="-2.1873" drill="0.6" diameter="1" rot="R252"/>
<pad name="23" x="0.7107" y="-2.1874" drill="0.6" diameter="1" rot="R288"/>
<pad name="24" x="1.8607" y="-1.3518" drill="0.6" diameter="1" rot="R324"/>
<pad name="25" x="2.2999" y="0" drill="0.6" diameter="1"/>
<pad name="26" x="1.8607" y="1.3518" drill="0.6" diameter="1" rot="R36"/>
<pad name="27" x="0.7107" y="2.1873" drill="0.6" diameter="1" rot="R72"/>
<pad name="28" x="0" y="1.1" drill="0.6" diameter="1" rot="R90"/>
<pad name="29" x="-1.0462" y="0.3399" drill="0.6" diameter="1" rot="R162"/>
<pad name="30" x="-0.6466" y="-0.8899" drill="0.6" diameter="1" rot="R234"/>
<pad name="31" x="0.6466" y="-0.8899" drill="0.6" diameter="1" rot="R306"/>
<pad name="32" x="1.0462" y="0.3399" drill="0.6" diameter="1" rot="R18"/>
<text x="-6.985" y="7.62" size="1.27" layer="25">&gt;NAME</text>
<text x="-6.985" y="-8.89" size="1.27" layer="27">&gt;VALUE</text>
<hole x="-5.08" y="5.08" drill="1.7"/>
<hole x="5.08" y="5.08" drill="1.7"/>
<hole x="5.08" y="-5.08" drill="1.7"/>
<hole x="-5.08" y="-5.08" drill="1.7"/>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="P32">
<wire x1="-2.54" y1="1.27" x2="-2.54" y2="-80.01" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="-2.54" y1="-80.01" x2="5.08" y2="-80.01" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="5.08" y1="-80.01" x2="5.08" y2="1.27" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="5.08" y1="1.27" x2="-2.54" y2="1.27" width="0.254" layer="94"/>
<text x="-2.54" y="2.54" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="-2.54" y="-82.55" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="1" x="-5.08" y="0" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="2" x="-5.08" y="-2.54" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="3" x="-5.08" y="-5.08" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="4" x="-5.08" y="-7.62" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="5" x="-5.08" y="-10.16" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="6" x="-5.08" y="-12.7" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="7" x="-5.08" y="-15.24" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="8" x="-5.08" y="-17.78" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="9" x="-5.08" y="-20.32" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="10" x="-5.08" y="-22.86" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="11" x="-5.08" y="-25.4" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="12" x="-5.08" y="-27.94" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="13" x="-5.08" y="-30.48" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="14" x="-5.08" y="-33.02" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="15" x="-5.08" y="-35.56" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="16" x="-5.08" y="-38.1" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="17" x="-5.08" y="-40.64" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="18" x="-5.08" y="-43.18" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="19" x="-5.08" y="-45.72" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="20" x="-5.08" y="-48.26" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="21" x="-5.08" y="-50.8" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="22" x="-5.08" y="-53.34" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="23" x="-5.08" y="-55.88" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="24" x="-5.08" y="-58.42" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="25" x="-5.08" y="-60.96" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="26" x="-5.08" y="-63.5" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="27" x="-5.08" y="-66.04" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="28" x="-5.08" y="-68.58" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="29" x="-5.08" y="-71.12" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="30" x="-5.08" y="-73.66" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="31" x="-5.08" y="-76.2" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="32" x="-5.08" y="-78.74" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
</symbol>
<symbol name="P31">
<wire x1="-2.54" y1="1.27" x2="-2.54" y2="-77.47" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="-2.54" y1="-77.47" x2="5.08" y2="-77.47" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="5.08" y1="-77.47" x2="5.08" y2="1.27" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="5.08" y1="1.27" x2="-2.54" y2="1.27" width="0.254" layer="94"/>
<text x="-2.54" y="2.54" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="-2.54" y="-80.01" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="1" x="-5.08" y="0" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="2" x="-5.08" y="-2.54" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="3" x="-5.08" y="-5.08" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="4" x="-5.08" y="-7.62" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="5" x="-5.08" y="-10.16" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="6" x="-5.08" y="-12.7" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="7" x="-5.08" y="-15.24" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="8" x="-5.08" y="-17.78" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="9" x="-5.08" y="-20.32" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="10" x="-5.08" y="-22.86" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="11" x="-5.08" y="-25.4" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="12" x="-5.08" y="-27.94" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="13" x="-5.08" y="-30.48" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="14" x="-5.08" y="-33.02" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="15" x="-5.08" y="-35.56" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="16" x="-5.08" y="-38.1" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="17" x="-5.08" y="-40.64" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="18" x="-5.08" y="-43.18" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="19" x="-5.08" y="-45.72" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="20" x="-5.08" y="-48.26" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="21" x="-5.08" y="-50.8" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="22" x="-5.08" y="-53.34" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="23" x="-5.08" y="-55.88" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="24" x="-5.08" y="-58.42" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="25" x="-5.08" y="-60.96" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="26" x="-5.08" y="-63.5" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="27" x="-5.08" y="-66.04" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="28" x="-5.08" y="-68.58" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="29" x="-5.08" y="-71.12" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="30" x="-5.08" y="-73.66" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="31" x="-5.08" y="-76.2" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
</symbol>
<symbol name="P30">
<wire x1="-2.54" y1="1.27" x2="-2.54" y2="-74.93" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="-2.54" y1="-74.93" x2="5.08" y2="-74.93" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="5.08" y1="-74.93" x2="5.08" y2="1.27" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="5.08" y1="1.27" x2="-2.54" y2="1.27" width="0.254" layer="94"/>
<text x="-2.54" y="2.54" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="-2.54" y="-77.47" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="1" x="-5.08" y="0" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="2" x="-5.08" y="-2.54" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="3" x="-5.08" y="-5.08" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="4" x="-5.08" y="-7.62" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="5" x="-5.08" y="-10.16" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="6" x="-5.08" y="-12.7" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="7" x="-5.08" y="-15.24" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="8" x="-5.08" y="-17.78" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="9" x="-5.08" y="-20.32" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="10" x="-5.08" y="-22.86" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="11" x="-5.08" y="-25.4" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="12" x="-5.08" y="-27.94" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="13" x="-5.08" y="-30.48" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="14" x="-5.08" y="-33.02" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="15" x="-5.08" y="-35.56" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="16" x="-5.08" y="-38.1" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="17" x="-5.08" y="-40.64" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="18" x="-5.08" y="-43.18" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="19" x="-5.08" y="-45.72" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="20" x="-5.08" y="-48.26" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="21" x="-5.08" y="-50.8" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="22" x="-5.08" y="-53.34" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="23" x="-5.08" y="-55.88" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="24" x="-5.08" y="-58.42" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="25" x="-5.08" y="-60.96" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="26" x="-5.08" y="-63.5" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="27" x="-5.08" y="-66.04" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="28" x="-5.08" y="-68.58" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="29" x="-5.08" y="-71.12" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="30" x="-5.08" y="-73.66" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
</symbol>
<symbol name="P29">
<wire x1="-2.54" y1="1.27" x2="-2.54" y2="-72.39" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="-2.54" y1="-72.39" x2="5.08" y2="-72.39" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="5.08" y1="-72.39" x2="5.08" y2="1.27" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="5.08" y1="1.27" x2="-2.54" y2="1.27" width="0.254" layer="94"/>
<text x="-2.54" y="2.54" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="-2.54" y="-74.93" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="1" x="-5.08" y="0" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="2" x="-5.08" y="-2.54" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="3" x="-5.08" y="-5.08" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="4" x="-5.08" y="-7.62" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="5" x="-5.08" y="-10.16" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="6" x="-5.08" y="-12.7" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="7" x="-5.08" y="-15.24" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="8" x="-5.08" y="-17.78" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="9" x="-5.08" y="-20.32" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="10" x="-5.08" y="-22.86" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="11" x="-5.08" y="-25.4" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="12" x="-5.08" y="-27.94" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="13" x="-5.08" y="-30.48" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="14" x="-5.08" y="-33.02" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="15" x="-5.08" y="-35.56" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="16" x="-5.08" y="-38.1" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="17" x="-5.08" y="-40.64" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="18" x="-5.08" y="-43.18" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="19" x="-5.08" y="-45.72" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="20" x="-5.08" y="-48.26" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="21" x="-5.08" y="-50.8" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="22" x="-5.08" y="-53.34" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="23" x="-5.08" y="-55.88" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="24" x="-5.08" y="-58.42" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="25" x="-5.08" y="-60.96" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="26" x="-5.08" y="-63.5" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="27" x="-5.08" y="-66.04" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="28" x="-5.08" y="-68.58" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="29" x="-5.08" y="-71.12" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
</symbol>
<symbol name="P28">
<wire x1="-2.54" y1="1.27" x2="-2.54" y2="-69.85" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="-2.54" y1="-69.85" x2="5.08" y2="-69.85" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="5.08" y1="-69.85" x2="5.08" y2="1.27" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="5.08" y1="1.27" x2="-2.54" y2="1.27" width="0.254" layer="94"/>
<text x="-2.54" y="2.54" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="-2.54" y="-72.39" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="1" x="-5.08" y="0" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="2" x="-5.08" y="-2.54" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="3" x="-5.08" y="-5.08" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="4" x="-5.08" y="-7.62" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="5" x="-5.08" y="-10.16" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="6" x="-5.08" y="-12.7" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="7" x="-5.08" y="-15.24" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="8" x="-5.08" y="-17.78" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="9" x="-5.08" y="-20.32" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="10" x="-5.08" y="-22.86" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="11" x="-5.08" y="-25.4" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="12" x="-5.08" y="-27.94" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="13" x="-5.08" y="-30.48" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="14" x="-5.08" y="-33.02" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="15" x="-5.08" y="-35.56" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="16" x="-5.08" y="-38.1" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="17" x="-5.08" y="-40.64" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="18" x="-5.08" y="-43.18" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="19" x="-5.08" y="-45.72" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="20" x="-5.08" y="-48.26" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="21" x="-5.08" y="-50.8" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="22" x="-5.08" y="-53.34" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="23" x="-5.08" y="-55.88" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="24" x="-5.08" y="-58.42" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="25" x="-5.08" y="-60.96" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="26" x="-5.08" y="-63.5" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="27" x="-5.08" y="-66.04" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="28" x="-5.08" y="-68.58" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
</symbol>
<symbol name="P27">
<wire x1="-2.54" y1="1.27" x2="-2.54" y2="-67.31" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="-2.54" y1="-67.31" x2="5.08" y2="-67.31" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="5.08" y1="-67.31" x2="5.08" y2="1.27" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="5.08" y1="1.27" x2="-2.54" y2="1.27" width="0.254" layer="94"/>
<text x="-2.54" y="2.54" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="-2.54" y="-69.85" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="1" x="-5.08" y="0" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="2" x="-5.08" y="-2.54" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="3" x="-5.08" y="-5.08" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="4" x="-5.08" y="-7.62" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="5" x="-5.08" y="-10.16" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="6" x="-5.08" y="-12.7" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="7" x="-5.08" y="-15.24" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="8" x="-5.08" y="-17.78" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="9" x="-5.08" y="-20.32" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="10" x="-5.08" y="-22.86" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="11" x="-5.08" y="-25.4" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="12" x="-5.08" y="-27.94" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="13" x="-5.08" y="-30.48" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="14" x="-5.08" y="-33.02" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="15" x="-5.08" y="-35.56" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="16" x="-5.08" y="-38.1" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="17" x="-5.08" y="-40.64" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="18" x="-5.08" y="-43.18" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="19" x="-5.08" y="-45.72" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="20" x="-5.08" y="-48.26" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="21" x="-5.08" y="-50.8" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="22" x="-5.08" y="-53.34" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="23" x="-5.08" y="-55.88" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="24" x="-5.08" y="-58.42" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="25" x="-5.08" y="-60.96" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="26" x="-5.08" y="-63.5" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="27" x="-5.08" y="-66.04" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
</symbol>
<symbol name="P26">
<wire x1="-2.54" y1="1.27" x2="-2.54" y2="-64.77" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="-2.54" y1="-64.77" x2="5.08" y2="-64.77" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="5.08" y1="-64.77" x2="5.08" y2="1.27" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="5.08" y1="1.27" x2="-2.54" y2="1.27" width="0.254" layer="94"/>
<text x="-2.54" y="2.54" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="-2.54" y="-67.31" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="1" x="-5.08" y="0" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="2" x="-5.08" y="-2.54" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="3" x="-5.08" y="-5.08" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="4" x="-5.08" y="-7.62" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="5" x="-5.08" y="-10.16" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="6" x="-5.08" y="-12.7" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="7" x="-5.08" y="-15.24" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="8" x="-5.08" y="-17.78" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="9" x="-5.08" y="-20.32" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="10" x="-5.08" y="-22.86" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="11" x="-5.08" y="-25.4" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="12" x="-5.08" y="-27.94" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="13" x="-5.08" y="-30.48" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="14" x="-5.08" y="-33.02" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="15" x="-5.08" y="-35.56" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="16" x="-5.08" y="-38.1" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="17" x="-5.08" y="-40.64" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="18" x="-5.08" y="-43.18" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="19" x="-5.08" y="-45.72" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="20" x="-5.08" y="-48.26" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="21" x="-5.08" y="-50.8" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="22" x="-5.08" y="-53.34" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="23" x="-5.08" y="-55.88" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="24" x="-5.08" y="-58.42" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="25" x="-5.08" y="-60.96" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="26" x="-5.08" y="-63.5" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
</symbol>
<symbol name="P25">
<wire x1="-2.54" y1="1.27" x2="-2.54" y2="-62.23" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="-2.54" y1="-62.23" x2="5.08" y2="-62.23" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="5.08" y1="-62.23" x2="5.08" y2="1.27" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="5.08" y1="1.27" x2="-2.54" y2="1.27" width="0.254" layer="94"/>
<text x="-2.54" y="2.54" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="-2.54" y="-64.77" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="1" x="-5.08" y="0" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="2" x="-5.08" y="-2.54" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="3" x="-5.08" y="-5.08" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="4" x="-5.08" y="-7.62" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="5" x="-5.08" y="-10.16" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="6" x="-5.08" y="-12.7" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="7" x="-5.08" y="-15.24" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="8" x="-5.08" y="-17.78" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="9" x="-5.08" y="-20.32" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="10" x="-5.08" y="-22.86" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="11" x="-5.08" y="-25.4" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="12" x="-5.08" y="-27.94" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="13" x="-5.08" y="-30.48" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="14" x="-5.08" y="-33.02" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="15" x="-5.08" y="-35.56" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="16" x="-5.08" y="-38.1" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="17" x="-5.08" y="-40.64" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="18" x="-5.08" y="-43.18" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="19" x="-5.08" y="-45.72" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="20" x="-5.08" y="-48.26" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="21" x="-5.08" y="-50.8" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="22" x="-5.08" y="-53.34" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="23" x="-5.08" y="-55.88" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="24" x="-5.08" y="-58.42" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="25" x="-5.08" y="-60.96" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
</symbol>
<symbol name="P24">
<wire x1="-2.54" y1="1.27" x2="-2.54" y2="-59.69" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="-2.54" y1="-59.69" x2="5.08" y2="-59.69" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="5.08" y1="-59.69" x2="5.08" y2="1.27" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="5.08" y1="1.27" x2="-2.54" y2="1.27" width="0.254" layer="94"/>
<text x="-2.54" y="2.54" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="-2.54" y="-62.23" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="1" x="-5.08" y="0" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="2" x="-5.08" y="-2.54" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="3" x="-5.08" y="-5.08" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="4" x="-5.08" y="-7.62" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="5" x="-5.08" y="-10.16" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="6" x="-5.08" y="-12.7" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="7" x="-5.08" y="-15.24" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="8" x="-5.08" y="-17.78" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="9" x="-5.08" y="-20.32" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="10" x="-5.08" y="-22.86" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="11" x="-5.08" y="-25.4" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="12" x="-5.08" y="-27.94" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="13" x="-5.08" y="-30.48" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="14" x="-5.08" y="-33.02" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="15" x="-5.08" y="-35.56" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="16" x="-5.08" y="-38.1" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="17" x="-5.08" y="-40.64" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="18" x="-5.08" y="-43.18" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="19" x="-5.08" y="-45.72" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="20" x="-5.08" y="-48.26" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="21" x="-5.08" y="-50.8" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="22" x="-5.08" y="-53.34" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="23" x="-5.08" y="-55.88" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="24" x="-5.08" y="-58.42" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
</symbol>
<symbol name="P23">
<wire x1="-2.54" y1="1.27" x2="-2.54" y2="-57.15" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="-2.54" y1="-57.15" x2="5.08" y2="-57.15" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="5.08" y1="-57.15" x2="5.08" y2="1.27" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="5.08" y1="1.27" x2="-2.54" y2="1.27" width="0.254" layer="94"/>
<text x="-2.54" y="2.54" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="-2.54" y="-59.69" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="1" x="-5.08" y="0" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="2" x="-5.08" y="-2.54" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="3" x="-5.08" y="-5.08" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="4" x="-5.08" y="-7.62" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="5" x="-5.08" y="-10.16" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="6" x="-5.08" y="-12.7" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="7" x="-5.08" y="-15.24" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="8" x="-5.08" y="-17.78" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="9" x="-5.08" y="-20.32" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="10" x="-5.08" y="-22.86" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="11" x="-5.08" y="-25.4" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="12" x="-5.08" y="-27.94" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="13" x="-5.08" y="-30.48" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="14" x="-5.08" y="-33.02" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="15" x="-5.08" y="-35.56" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="16" x="-5.08" y="-38.1" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="17" x="-5.08" y="-40.64" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="18" x="-5.08" y="-43.18" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="19" x="-5.08" y="-45.72" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="20" x="-5.08" y="-48.26" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="21" x="-5.08" y="-50.8" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="22" x="-5.08" y="-53.34" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="23" x="-5.08" y="-55.88" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
</symbol>
<symbol name="P22">
<wire x1="-2.54" y1="1.27" x2="-2.54" y2="-54.61" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="-2.54" y1="-54.61" x2="5.08" y2="-54.61" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="5.08" y1="-54.61" x2="5.08" y2="1.27" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="5.08" y1="1.27" x2="-2.54" y2="1.27" width="0.254" layer="94"/>
<text x="-2.54" y="2.54" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="-2.54" y="-57.15" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="1" x="-5.08" y="0" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="2" x="-5.08" y="-2.54" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="3" x="-5.08" y="-5.08" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="4" x="-5.08" y="-7.62" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="5" x="-5.08" y="-10.16" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="6" x="-5.08" y="-12.7" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="7" x="-5.08" y="-15.24" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="8" x="-5.08" y="-17.78" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="9" x="-5.08" y="-20.32" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="10" x="-5.08" y="-22.86" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="11" x="-5.08" y="-25.4" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="12" x="-5.08" y="-27.94" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="13" x="-5.08" y="-30.48" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="14" x="-5.08" y="-33.02" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="15" x="-5.08" y="-35.56" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="16" x="-5.08" y="-38.1" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="17" x="-5.08" y="-40.64" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="18" x="-5.08" y="-43.18" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="19" x="-5.08" y="-45.72" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="20" x="-5.08" y="-48.26" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="21" x="-5.08" y="-50.8" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="22" x="-5.08" y="-53.34" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
</symbol>
<symbol name="P21">
<wire x1="-2.54" y1="1.27" x2="-2.54" y2="-52.07" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="-2.54" y1="-52.07" x2="5.08" y2="-52.07" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="5.08" y1="-52.07" x2="5.08" y2="1.27" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="5.08" y1="1.27" x2="-2.54" y2="1.27" width="0.254" layer="94"/>
<text x="-2.54" y="2.54" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="-2.54" y="-54.61" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="1" x="-5.08" y="0" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="2" x="-5.08" y="-2.54" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="3" x="-5.08" y="-5.08" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="4" x="-5.08" y="-7.62" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="5" x="-5.08" y="-10.16" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="6" x="-5.08" y="-12.7" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="7" x="-5.08" y="-15.24" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="8" x="-5.08" y="-17.78" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="9" x="-5.08" y="-20.32" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="10" x="-5.08" y="-22.86" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="11" x="-5.08" y="-25.4" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="12" x="-5.08" y="-27.94" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="13" x="-5.08" y="-30.48" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="14" x="-5.08" y="-33.02" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="15" x="-5.08" y="-35.56" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="16" x="-5.08" y="-38.1" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="17" x="-5.08" y="-40.64" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="18" x="-5.08" y="-43.18" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="19" x="-5.08" y="-45.72" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="20" x="-5.08" y="-48.26" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="21" x="-5.08" y="-50.8" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
</symbol>
<symbol name="P20">
<wire x1="-2.54" y1="1.27" x2="-2.54" y2="-49.53" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="-2.54" y1="-49.53" x2="5.08" y2="-49.53" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="5.08" y1="-49.53" x2="5.08" y2="1.27" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="5.08" y1="1.27" x2="-2.54" y2="1.27" width="0.254" layer="94"/>
<text x="-2.54" y="2.54" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="-2.54" y="-52.07" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="1" x="-5.08" y="0" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="2" x="-5.08" y="-2.54" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="3" x="-5.08" y="-5.08" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="4" x="-5.08" y="-7.62" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="5" x="-5.08" y="-10.16" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="6" x="-5.08" y="-12.7" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="7" x="-5.08" y="-15.24" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="8" x="-5.08" y="-17.78" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="9" x="-5.08" y="-20.32" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="10" x="-5.08" y="-22.86" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="11" x="-5.08" y="-25.4" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="12" x="-5.08" y="-27.94" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="13" x="-5.08" y="-30.48" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="14" x="-5.08" y="-33.02" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="15" x="-5.08" y="-35.56" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="16" x="-5.08" y="-38.1" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="17" x="-5.08" y="-40.64" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="18" x="-5.08" y="-43.18" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="19" x="-5.08" y="-45.72" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="20" x="-5.08" y="-48.26" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
</symbol>
<symbol name="P19">
<wire x1="-2.54" y1="1.27" x2="-2.54" y2="-46.99" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="-2.54" y1="-46.99" x2="5.08" y2="-46.99" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="5.08" y1="-46.99" x2="5.08" y2="1.27" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="5.08" y1="1.27" x2="-2.54" y2="1.27" width="0.254" layer="94"/>
<text x="-2.54" y="2.54" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="-2.54" y="-49.53" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="1" x="-5.08" y="0" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="2" x="-5.08" y="-2.54" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="3" x="-5.08" y="-5.08" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="4" x="-5.08" y="-7.62" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="5" x="-5.08" y="-10.16" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="6" x="-5.08" y="-12.7" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="7" x="-5.08" y="-15.24" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="8" x="-5.08" y="-17.78" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="9" x="-5.08" y="-20.32" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="10" x="-5.08" y="-22.86" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="11" x="-5.08" y="-25.4" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="12" x="-5.08" y="-27.94" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="13" x="-5.08" y="-30.48" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="14" x="-5.08" y="-33.02" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="15" x="-5.08" y="-35.56" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="16" x="-5.08" y="-38.1" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="17" x="-5.08" y="-40.64" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="18" x="-5.08" y="-43.18" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="19" x="-5.08" y="-45.72" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
</symbol>
<symbol name="P18">
<wire x1="-2.54" y1="1.27" x2="-2.54" y2="-44.45" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="-2.54" y1="-44.45" x2="5.08" y2="-44.45" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="5.08" y1="-44.45" x2="5.08" y2="1.27" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="5.08" y1="1.27" x2="-2.54" y2="1.27" width="0.254" layer="94"/>
<text x="-2.54" y="2.54" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="-2.54" y="-46.99" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="1" x="-5.08" y="0" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="2" x="-5.08" y="-2.54" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="3" x="-5.08" y="-5.08" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="4" x="-5.08" y="-7.62" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="5" x="-5.08" y="-10.16" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="6" x="-5.08" y="-12.7" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="7" x="-5.08" y="-15.24" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="8" x="-5.08" y="-17.78" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="9" x="-5.08" y="-20.32" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="10" x="-5.08" y="-22.86" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="11" x="-5.08" y="-25.4" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="12" x="-5.08" y="-27.94" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="13" x="-5.08" y="-30.48" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="14" x="-5.08" y="-33.02" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="15" x="-5.08" y="-35.56" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="16" x="-5.08" y="-38.1" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="17" x="-5.08" y="-40.64" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="18" x="-5.08" y="-43.18" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
</symbol>
<symbol name="P17">
<wire x1="-2.54" y1="1.27" x2="-2.54" y2="-41.91" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="-2.54" y1="-41.91" x2="5.08" y2="-41.91" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="5.08" y1="-41.91" x2="5.08" y2="1.27" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="5.08" y1="1.27" x2="-2.54" y2="1.27" width="0.254" layer="94"/>
<text x="-2.54" y="2.54" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="-2.54" y="-44.45" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="1" x="-5.08" y="0" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="2" x="-5.08" y="-2.54" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="3" x="-5.08" y="-5.08" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="4" x="-5.08" y="-7.62" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="5" x="-5.08" y="-10.16" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="6" x="-5.08" y="-12.7" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="7" x="-5.08" y="-15.24" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="8" x="-5.08" y="-17.78" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="9" x="-5.08" y="-20.32" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="10" x="-5.08" y="-22.86" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="11" x="-5.08" y="-25.4" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="12" x="-5.08" y="-27.94" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="13" x="-5.08" y="-30.48" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="14" x="-5.08" y="-33.02" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="15" x="-5.08" y="-35.56" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="16" x="-5.08" y="-38.1" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="17" x="-5.08" y="-40.64" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
</symbol>
<symbol name="P16">
<wire x1="-2.54" y1="1.27" x2="-2.54" y2="-39.37" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="-2.54" y1="-39.37" x2="5.08" y2="-39.37" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="5.08" y1="-39.37" x2="5.08" y2="1.27" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="5.08" y1="1.27" x2="-2.54" y2="1.27" width="0.254" layer="94"/>
<text x="-2.54" y="2.54" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="-2.54" y="-41.91" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="1" x="-5.08" y="0" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="2" x="-5.08" y="-2.54" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="3" x="-5.08" y="-5.08" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="4" x="-5.08" y="-7.62" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="5" x="-5.08" y="-10.16" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="6" x="-5.08" y="-12.7" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="7" x="-5.08" y="-15.24" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="8" x="-5.08" y="-17.78" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="9" x="-5.08" y="-20.32" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="10" x="-5.08" y="-22.86" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="11" x="-5.08" y="-25.4" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="12" x="-5.08" y="-27.94" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="13" x="-5.08" y="-30.48" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="14" x="-5.08" y="-33.02" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="15" x="-5.08" y="-35.56" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="16" x="-5.08" y="-38.1" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
</symbol>
<symbol name="P15">
<wire x1="-2.54" y1="1.27" x2="-2.54" y2="-36.83" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="-2.54" y1="-36.83" x2="5.08" y2="-36.83" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="5.08" y1="-36.83" x2="5.08" y2="1.27" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="5.08" y1="1.27" x2="-2.54" y2="1.27" width="0.254" layer="94"/>
<text x="-2.54" y="2.54" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="-2.54" y="-39.37" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="1" x="-5.08" y="0" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="2" x="-5.08" y="-2.54" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="3" x="-5.08" y="-5.08" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="4" x="-5.08" y="-7.62" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="5" x="-5.08" y="-10.16" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="6" x="-5.08" y="-12.7" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="7" x="-5.08" y="-15.24" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="8" x="-5.08" y="-17.78" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="9" x="-5.08" y="-20.32" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="10" x="-5.08" y="-22.86" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="11" x="-5.08" y="-25.4" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="12" x="-5.08" y="-27.94" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="13" x="-5.08" y="-30.48" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="14" x="-5.08" y="-33.02" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="15" x="-5.08" y="-35.56" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
</symbol>
<symbol name="P14">
<wire x1="-2.54" y1="1.27" x2="-2.54" y2="-34.29" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="-2.54" y1="-34.29" x2="5.08" y2="-34.29" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="5.08" y1="-34.29" x2="5.08" y2="1.27" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="5.08" y1="1.27" x2="-2.54" y2="1.27" width="0.254" layer="94"/>
<text x="-2.54" y="2.54" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="-2.54" y="-36.83" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="1" x="-5.08" y="0" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="2" x="-5.08" y="-2.54" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="3" x="-5.08" y="-5.08" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="4" x="-5.08" y="-7.62" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="5" x="-5.08" y="-10.16" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="6" x="-5.08" y="-12.7" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="7" x="-5.08" y="-15.24" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="8" x="-5.08" y="-17.78" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="9" x="-5.08" y="-20.32" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="10" x="-5.08" y="-22.86" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="11" x="-5.08" y="-25.4" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="12" x="-5.08" y="-27.94" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="13" x="-5.08" y="-30.48" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="14" x="-5.08" y="-33.02" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
</symbol>
<symbol name="P13">
<wire x1="-2.54" y1="1.27" x2="-2.54" y2="-31.75" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="-2.54" y1="-31.75" x2="5.08" y2="-31.75" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="5.08" y1="-31.75" x2="5.08" y2="1.27" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="5.08" y1="1.27" x2="-2.54" y2="1.27" width="0.254" layer="94"/>
<text x="-2.54" y="2.54" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="-2.54" y="-34.29" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="1" x="-5.08" y="0" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="2" x="-5.08" y="-2.54" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="3" x="-5.08" y="-5.08" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="4" x="-5.08" y="-7.62" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="5" x="-5.08" y="-10.16" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="6" x="-5.08" y="-12.7" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="7" x="-5.08" y="-15.24" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="8" x="-5.08" y="-17.78" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="9" x="-5.08" y="-20.32" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="10" x="-5.08" y="-22.86" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="11" x="-5.08" y="-25.4" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="12" x="-5.08" y="-27.94" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="13" x="-5.08" y="-30.48" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
</symbol>
<symbol name="P12">
<wire x1="-2.54" y1="1.27" x2="-2.54" y2="-29.21" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="-2.54" y1="-29.21" x2="5.08" y2="-29.21" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="5.08" y1="-29.21" x2="5.08" y2="1.27" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="5.08" y1="1.27" x2="-2.54" y2="1.27" width="0.254" layer="94"/>
<text x="-2.54" y="2.54" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="-2.54" y="-31.75" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="1" x="-5.08" y="0" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="2" x="-5.08" y="-2.54" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="3" x="-5.08" y="-5.08" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="4" x="-5.08" y="-7.62" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="5" x="-5.08" y="-10.16" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="6" x="-5.08" y="-12.7" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="7" x="-5.08" y="-15.24" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="8" x="-5.08" y="-17.78" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="9" x="-5.08" y="-20.32" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="10" x="-5.08" y="-22.86" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="11" x="-5.08" y="-25.4" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="12" x="-5.08" y="-27.94" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
</symbol>
<symbol name="P11">
<wire x1="-2.54" y1="1.27" x2="-2.54" y2="-26.67" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="-2.54" y1="-26.67" x2="5.08" y2="-26.67" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="5.08" y1="-26.67" x2="5.08" y2="1.27" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="5.08" y1="1.27" x2="-2.54" y2="1.27" width="0.254" layer="94"/>
<text x="-2.54" y="2.54" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="-2.54" y="-29.21" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="1" x="-5.08" y="0" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="2" x="-5.08" y="-2.54" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="3" x="-5.08" y="-5.08" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="4" x="-5.08" y="-7.62" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="5" x="-5.08" y="-10.16" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="6" x="-5.08" y="-12.7" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="7" x="-5.08" y="-15.24" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="8" x="-5.08" y="-17.78" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="9" x="-5.08" y="-20.32" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="10" x="-5.08" y="-22.86" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="11" x="-5.08" y="-25.4" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
</symbol>
<symbol name="P10">
<wire x1="-2.54" y1="1.27" x2="-2.54" y2="-24.13" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="-2.54" y1="-24.13" x2="5.08" y2="-24.13" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="5.08" y1="-24.13" x2="5.08" y2="1.27" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="5.08" y1="1.27" x2="-2.54" y2="1.27" width="0.254" layer="94"/>
<text x="-2.54" y="2.54" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="-2.54" y="-26.67" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="1" x="-5.08" y="0" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="2" x="-5.08" y="-2.54" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="3" x="-5.08" y="-5.08" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="4" x="-5.08" y="-7.62" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="5" x="-5.08" y="-10.16" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="6" x="-5.08" y="-12.7" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="7" x="-5.08" y="-15.24" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="8" x="-5.08" y="-17.78" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="9" x="-5.08" y="-20.32" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="10" x="-5.08" y="-22.86" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
</symbol>
<symbol name="P09">
<wire x1="-2.54" y1="1.27" x2="-2.54" y2="-21.59" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="-2.54" y1="-21.59" x2="5.08" y2="-21.59" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="5.08" y1="-21.59" x2="5.08" y2="1.27" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="5.08" y1="1.27" x2="-2.54" y2="1.27" width="0.254" layer="94"/>
<text x="-2.54" y="2.54" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="-2.54" y="-24.13" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="1" x="-5.08" y="0" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="2" x="-5.08" y="-2.54" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="3" x="-5.08" y="-5.08" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="4" x="-5.08" y="-7.62" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="5" x="-5.08" y="-10.16" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="6" x="-5.08" y="-12.7" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="7" x="-5.08" y="-15.24" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="8" x="-5.08" y="-17.78" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="9" x="-5.08" y="-20.32" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
</symbol>
<symbol name="P08">
<wire x1="-2.54" y1="1.27" x2="-2.54" y2="-19.05" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="-2.54" y1="-19.05" x2="5.08" y2="-19.05" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="5.08" y1="-19.05" x2="5.08" y2="1.27" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="5.08" y1="1.27" x2="-2.54" y2="1.27" width="0.254" layer="94"/>
<text x="-2.54" y="2.54" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="-2.54" y="-21.59" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="1" x="-5.08" y="0" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="2" x="-5.08" y="-2.54" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="3" x="-5.08" y="-5.08" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="4" x="-5.08" y="-7.62" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="5" x="-5.08" y="-10.16" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="6" x="-5.08" y="-12.7" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="7" x="-5.08" y="-15.24" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="8" x="-5.08" y="-17.78" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
</symbol>
<symbol name="P07">
<wire x1="-2.54" y1="1.27" x2="-2.54" y2="-16.51" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="-2.54" y1="-16.51" x2="5.08" y2="-16.51" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="5.08" y1="-16.51" x2="5.08" y2="1.27" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="5.08" y1="1.27" x2="-2.54" y2="1.27" width="0.254" layer="94"/>
<text x="-2.54" y="2.54" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="-2.54" y="-19.05" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="1" x="-5.08" y="0" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="2" x="-5.08" y="-2.54" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="3" x="-5.08" y="-5.08" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="4" x="-5.08" y="-7.62" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="5" x="-5.08" y="-10.16" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="6" x="-5.08" y="-12.7" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="7" x="-5.08" y="-15.24" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
</symbol>
<symbol name="P06">
<wire x1="-2.54" y1="1.27" x2="-2.54" y2="-13.97" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="-2.54" y1="-13.97" x2="5.08" y2="-13.97" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="5.08" y1="-13.97" x2="5.08" y2="1.27" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="5.08" y1="1.27" x2="-2.54" y2="1.27" width="0.254" layer="94"/>
<text x="-2.54" y="2.54" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="-2.54" y="-16.51" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="1" x="-5.08" y="0" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="2" x="-5.08" y="-2.54" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="3" x="-5.08" y="-5.08" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="4" x="-5.08" y="-7.62" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="5" x="-5.08" y="-10.16" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="6" x="-5.08" y="-12.7" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
</symbol>
<symbol name="P05">
<wire x1="-2.54" y1="1.27" x2="-2.54" y2="-11.43" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="-2.54" y1="-11.43" x2="5.08" y2="-11.43" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="5.08" y1="-11.43" x2="5.08" y2="1.27" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="5.08" y1="1.27" x2="-2.54" y2="1.27" width="0.254" layer="94"/>
<text x="-2.54" y="2.54" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="-2.54" y="-13.97" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="1" x="-5.08" y="0" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="2" x="-5.08" y="-2.54" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="3" x="-5.08" y="-5.08" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="4" x="-5.08" y="-7.62" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="5" x="-5.08" y="-10.16" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
</symbol>
<symbol name="P04">
<wire x1="-2.54" y1="1.27" x2="-2.54" y2="-8.89" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="-2.54" y1="-8.89" x2="5.08" y2="-8.89" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="5.08" y1="-8.89" x2="5.08" y2="1.27" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="5.08" y1="1.27" x2="-2.54" y2="1.27" width="0.254" layer="94"/>
<text x="-2.54" y="2.54" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="-2.54" y="-11.43" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="1" x="-5.08" y="0" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="2" x="-5.08" y="-2.54" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="3" x="-5.08" y="-5.08" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="4" x="-5.08" y="-7.62" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
</symbol>
<symbol name="P03">
<wire x1="-2.54" y1="1.27" x2="-2.54" y2="-6.35" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="-2.54" y1="-6.35" x2="5.08" y2="-6.35" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="5.08" y1="-6.35" x2="5.08" y2="1.27" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="5.08" y1="1.27" x2="-2.54" y2="1.27" width="0.254" layer="94"/>
<text x="-2.54" y="2.54" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="-2.54" y="-8.89" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="1" x="-5.08" y="0" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="2" x="-5.08" y="-2.54" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="3" x="-5.08" y="-5.08" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
</symbol>
<symbol name="P02">
<wire x1="-2.54" y1="1.27" x2="-2.54" y2="-3.81" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="-2.54" y1="-3.81" x2="5.08" y2="-3.81" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="5.08" y1="-3.81" x2="5.08" y2="1.27" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="5.08" y1="1.27" x2="-2.54" y2="1.27" width="0.254" layer="94"/>
<text x="-2.54" y="2.54" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="-2.54" y="-6.35" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="1" x="-5.08" y="0" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
<pin name="2" x="-5.08" y="-2.54" visible="pin" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="EZG-?-302" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;LEMO Connector&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.lemo.com/pdfs/catalog/ROW/German/unipole_multipole.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="P02" x="0" y="0" swaplevel="1"/>
</gates>
<devices>
<device name="0B" package="EZG-0B-0K-302">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown" constant="no"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown" constant="no"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="0K" package="EZG-0B-0K-302">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown" constant="no"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown" constant="no"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="1B" package="EZG-1B-1K-302">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown" constant="no"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown" constant="no"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="1K" package="EZG-1B-1K-302">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown" constant="no"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown" constant="no"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="2B" package="EZG-2B-2K-302">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown" constant="no"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown" constant="no"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="2K" package="EZG-2B-2K-302">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown" constant="no"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown" constant="no"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="00" package="EZG-00-302">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown" constant="no"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown" constant="no"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="EZG-?-303" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;LEMO Connector&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.lemo.com/pdfs/catalog/ROW/German/unipole_multipole.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="P03" x="0" y="0" swaplevel="1"/>
</gates>
<devices>
<device name="0B" package="EZG-0B-0K-303">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown" constant="no"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown" constant="no"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="0K" package="EZG-0B-0K-303">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown" constant="no"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown" constant="no"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="1B" package="EZG-1B-1K-303">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown" constant="no"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown" constant="no"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="1K" package="EZG-1B-1K-303">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown" constant="no"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown" constant="no"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="2B" package="EZG-2B-2K-303">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown" constant="no"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown" constant="no"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="2K" package="EZG-2B-2K-303">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown" constant="no"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown" constant="no"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="00" package="EZG-00-303">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown" constant="no"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown" constant="no"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="EZG-?-304" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;LEMO Connector&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.lemo.com/pdfs/catalog/ROW/German/unipole_multipole.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="P04" x="0" y="0" swaplevel="1"/>
</gates>
<devices>
<device name="0B" package="EZG-0B-0K-304">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown" constant="no"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown" constant="no"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="0K" package="EZG-0B-0K-304">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown" constant="no"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown" constant="no"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="1B" package="EZG-1B-1K-304">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown" constant="no"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown" constant="no"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="1K" package="EZG-1B-1K-304">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown" constant="no"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown" constant="no"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="2B" package="EZG-2B-2K-304">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown" constant="no"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown" constant="no"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="2K" package="EZG-2B-2K-304">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown" constant="no"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown" constant="no"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="EZG-?-305" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;LEMO Connector&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.lemo.com/pdfs/catalog/ROW/German/unipole_multipole.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="P05" x="0" y="0" swaplevel="1"/>
</gates>
<devices>
<device name="0B" package="EZG-0B-0K-305">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown" constant="no"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown" constant="no"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="0K" package="EZG-0B-0K-305">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown" constant="no"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown" constant="no"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="1B" package="EZG-1B-1K-305">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown" constant="no"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown" constant="no"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="1K" package="EZG-1B-1K-305">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown" constant="no"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown" constant="no"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="2B" package="EZG-2B-2K-305">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown" constant="no"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown" constant="no"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="2K" package="EZG-2B-2K-305">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown" constant="no"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown" constant="no"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="EZG-?-306" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;LEMO Connector&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.lemo.com/pdfs/catalog/ROW/German/unipole_multipole.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="P06" x="0" y="0" swaplevel="1"/>
</gates>
<devices>
<device name="0B" package="EZG-0B-0K-306">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown" constant="no"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown" constant="no"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="0K" package="EZG-0B-0K-306">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown" constant="no"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown" constant="no"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="1B" package="EZG-1B-1K-306">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown" constant="no"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown" constant="no"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="1K" package="EZG-1B-1K-306">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown" constant="no"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown" constant="no"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="2B" package="EZG-2B-2K-306">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown" constant="no"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown" constant="no"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="2K" package="EZG-2B-2K-306">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown" constant="no"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown" constant="no"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="EZG-?-307" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;LEMO Connector&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.lemo.com/pdfs/catalog/ROW/German/unipole_multipole.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="P07" x="0" y="0" swaplevel="1"/>
</gates>
<devices>
<device name="0B" package="EZG-0B-0K-307">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="7" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown" constant="no"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown" constant="no"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="0K" package="EZG-0B-0K-307">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="7" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown" constant="no"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown" constant="no"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="1B" package="EZG-1B-1K-307">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="7" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown" constant="no"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown" constant="no"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="1K" package="EZG-1B-1K-307">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="7" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown" constant="no"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown" constant="no"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="2B" package="EZG-2B-2K-307">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="7" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown" constant="no"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown" constant="no"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="2K" package="EZG-2B-2K-307">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="7" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown" constant="no"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown" constant="no"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="EZG-?-309" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;LEMO Connector&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.lemo.com/pdfs/catalog/ROW/German/unipole_multipole.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="P09" x="0" y="0" swaplevel="1"/>
</gates>
<devices>
<device name="0B" package="EZG-0B-0K-309">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="8" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="9" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown" constant="no"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown" constant="no"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="0K" package="EZG-0B-0K-309">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="8" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="9" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown" constant="no"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown" constant="no"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="EZG-?-310" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;LEMO Connector&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.lemo.com/pdfs/catalog/ROW/German/unipole_multipole.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="P10" x="0" y="0" swaplevel="1"/>
</gates>
<devices>
<device name="1B" package="EZG-1B-1K-310">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="10" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="8" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="9" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown" constant="no"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown" constant="no"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="1K" package="EZG-1B-1K-310">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="10" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="8" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="9" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown" constant="no"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown" constant="no"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="EZG-?-314" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;LEMO Connector&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.lemo.com/pdfs/catalog/ROW/German/unipole_multipole.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="P14" x="0" y="0" swaplevel="1"/>
</gates>
<devices>
<device name="1B" package="EZG-1B-1K-314">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="10" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="11" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="12" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="13" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="14" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="8" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="9" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown" constant="no"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown" constant="no"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="1K" package="EZG-1B-1K-314">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="10" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="11" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="12" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="13" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="14" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="8" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="9" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown" constant="no"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown" constant="no"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="2B" package="EZG-2B-2K-314">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="10" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="11" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="12" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="13" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="14" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="8" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="9" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown" constant="no"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown" constant="no"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="2K" package="EZG-2B-2K-314">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="10" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="11" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="12" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="13" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="14" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="8" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="9" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown" constant="no"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown" constant="no"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="EZG-?-316" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;LEMO Connector&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.lemo.com/pdfs/catalog/ROW/German/unipole_multipole.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="P16" x="0" y="0" swaplevel="1"/>
</gates>
<devices>
<device name="1B" package="EZG-1B-1K-316">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="10" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="11" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="12" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="13" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="14" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="15" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="16" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="8" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="9" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown" constant="no"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown" constant="no"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="1K" package="EZG-1B-1K-316">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="10" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="11" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="12" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="13" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="14" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="15" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="16" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="8" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="9" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown" constant="no"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown" constant="no"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="2B" package="EZG-2B-2K-316">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="10" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="11" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="12" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="13" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="14" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="15" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="16" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="8" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="9" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown" constant="no"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown" constant="no"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="2K" package="EZG-2B-2K-316">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="10" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="11" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="12" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="13" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="14" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="15" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="16" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="8" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="9" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown" constant="no"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown" constant="no"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="EZG-?-308" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;LEMO Connector&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.lemo.com/pdfs/catalog/ROW/German/unipole_multipole.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="P08" x="0" y="0" swaplevel="1"/>
</gates>
<devices>
<device name="2B" package="EZG-2B-2K-308">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="8" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown" constant="no"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown" constant="no"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="2K" package="EZG-2B-2K-308">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="8" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown" constant="no"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown" constant="no"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="EZG-?-312" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;LEMO Connector&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.lemo.com/pdfs/catalog/ROW/German/unipole_multipole.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="P12" x="0" y="0" swaplevel="1"/>
</gates>
<devices>
<device name="2B" package="EZG-2B-2K-312">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="10" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="11" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="12" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="8" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="9" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown" constant="no"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown" constant="no"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="2K" package="EZG-2B-2K-312">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="10" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="11" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="12" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="8" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="9" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown" constant="no"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown" constant="no"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="EZG-?-318" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;LEMO Connector&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.lemo.com/pdfs/catalog/ROW/German/unipole_multipole.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="P18" x="0" y="0" swaplevel="1"/>
</gates>
<devices>
<device name="2B" package="EZG-2B-2K-318">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="10" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="11" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="12" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="13" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="14" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="15" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="16" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="17" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="18" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="8" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="9" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown" constant="no"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown" constant="no"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="2K" package="EZG-2B-2K-318">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="10" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="11" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="12" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="13" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="14" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="15" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="16" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="17" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="18" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="8" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="9" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown" constant="no"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown" constant="no"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="EZG-?-319" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;LEMO Connector&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.lemo.com/pdfs/catalog/ROW/German/unipole_multipole.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="P19" x="0" y="0" swaplevel="1"/>
</gates>
<devices>
<device name="2B" package="EZG-2B-2K-319">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="10" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="11" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="12" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="13" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="14" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="15" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="16" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="17" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="18" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="19" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="8" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="9" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown" constant="no"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown" constant="no"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="2K" package="EZG-2B-2K-319">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="10" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="11" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="12" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="13" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="14" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="15" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="16" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="17" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="18" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="19" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="8" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="9" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown" constant="no"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown" constant="no"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="EZG-?-326" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;LEMO Connector&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.lemo.com/pdfs/catalog/ROW/German/unipole_multipole.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="P26" x="0" y="0" swaplevel="1"/>
</gates>
<devices>
<device name="2B" package="EZG-2B-2K-326">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="10" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="11" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="12" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="13" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="14" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="15" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="16" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="17" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="18" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="19" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="20" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="21" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="22" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="23" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="24" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="25" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="26" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="8" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="9" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown" constant="no"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown" constant="no"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="2K" package="EZG-2B-2K-326">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="10" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="11" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="12" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="13" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="14" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="15" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="16" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="17" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="18" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="19" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="20" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="21" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="22" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="23" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="24" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="25" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="26" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="8" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="9" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown" constant="no"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown" constant="no"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="EZG-?-332" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;LEMO Connector&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.lemo.com/pdfs/catalog/ROW/German/unipole_multipole.pdf&lt;b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="P32" x="0" y="0" swaplevel="1"/>
</gates>
<devices>
<device name="2B" package="EZG-2B-2K-332">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="10" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="11" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="12" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="13" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="14" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="15" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="16" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="17" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="18" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="19" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="20" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="21" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="22" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="23" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="24" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="25" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="26" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="27" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="28" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="29" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="30" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="31" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="32" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="8" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="9" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown" constant="no"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown" constant="no"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="2K" package="EZG-2B-2K-332">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="10" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="11" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="12" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="13" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="14" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="15" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="16" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="17" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="18" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="19" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="20" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="21" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="22" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="23" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="24" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="25" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="26" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="27" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="28" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="29" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="30" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="31" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="32" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="8" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="9" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown" constant="no"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown" constant="no"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
