<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.0">
<drawing>
<settings>
<setting alwaysvectorfont="no"/>
<setting verticaltext="up"/>
</settings>
<grid distance="0.1" unitdist="inch" unit="inch" style="lines" multiple="1" display="no" altdistance="0.01" altunitdist="inch" altunit="inch"/>
<layers>
<layer number="1" name="Top" color="4" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="16" name="Bottom" color="1" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="17" name="Pads" color="2" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="18" name="Vias" color="2" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="19" name="Unrouted" color="6" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="20" name="Dimension" color="15" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="21" name="tPlace" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="22" name="bPlace" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="23" name="tOrigins" color="15" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="24" name="bOrigins" color="15" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="25" name="tNames" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="26" name="bNames" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="27" name="tValues" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="28" name="bValues" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="29" name="tStop" color="7" fill="3" visible="no" active="yes"/>
<layer number="30" name="bStop" color="7" fill="6" visible="no" active="yes"/>
<layer number="31" name="tCream" color="7" fill="4" visible="no" active="yes"/>
<layer number="32" name="bCream" color="7" fill="5" visible="no" active="yes"/>
<layer number="33" name="tFinish" color="6" fill="3" visible="no" active="yes"/>
<layer number="34" name="bFinish" color="6" fill="6" visible="no" active="yes"/>
<layer number="35" name="tGlue" color="7" fill="4" visible="no" active="yes"/>
<layer number="36" name="bGlue" color="7" fill="5" visible="no" active="yes"/>
<layer number="37" name="tTest" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="38" name="bTest" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="39" name="tKeepout" color="4" fill="11" visible="no" active="yes"/>
<layer number="40" name="bKeepout" color="1" fill="11" visible="no" active="yes"/>
<layer number="41" name="tRestrict" color="4" fill="10" visible="no" active="yes"/>
<layer number="42" name="bRestrict" color="1" fill="10" visible="no" active="yes"/>
<layer number="43" name="vRestrict" color="2" fill="10" visible="no" active="yes"/>
<layer number="44" name="Drills" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="45" name="Holes" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="46" name="Milling" color="3" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="47" name="Measures" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="48" name="Document" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="49" name="Reference" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="51" name="tDocu" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="52" name="bDocu" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="91" name="Nets" color="2" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="92" name="Busses" color="1" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="93" name="Pins" color="2" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="94" name="Symbols" color="4" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="95" name="Names" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="96" name="Values" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="97" name="Info" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="98" name="Guide" color="6" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="4" name="Route4" color="1" fill="4" visible="no" active="no"/>
<layer number="5" name="Route5" color="4" fill="4" visible="no" active="no"/>
<layer number="6" name="Route6" color="1" fill="8" visible="no" active="no"/>
<layer number="7" name="Route7" color="4" fill="8" visible="no" active="no"/>
<layer number="8" name="Route8" color="1" fill="2" visible="no" active="no"/>
<layer number="9" name="Route9" color="4" fill="2" visible="no" active="no"/>
<layer number="10" name="Route10" color="1" fill="7" visible="no" active="no"/>
<layer number="11" name="Route11" color="4" fill="7" visible="no" active="no"/>
<layer number="12" name="Route12" color="1" fill="5" visible="no" active="no"/>
<layer number="13" name="Route13" color="4" fill="5" visible="no" active="no"/>
<layer number="14" name="Route14" color="1" fill="6" visible="no" active="no"/>
<layer number="15" name="Route15" color="4" fill="6" visible="no" active="no"/>
<layer number="2" name="Route2" color="1" fill="3" visible="no" active="no"/>
<layer number="3" name="Route3" color="4" fill="3" visible="no" active="no"/>
</layers>
<library>
<description>Murata Rotary Position Sensor</description>
<packages>
<package name="SV01A">
<description>&lt;b&gt;Rotary Position Sensors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
SMD/Lead Dust-proof Type 12mm Size SV01 Series&lt;br&gt;
Source: http://www.murata.com/catalog/r50/el0595.pdf</description>
<wire x1="5.4" y1="1.9" x2="2.6" y2="5.4" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="2.6" y1="5.4" x2="-2.6" y2="5.4" width="0.2032" layer="51"/>
<wire x1="-2.6" y1="5.4" x2="-5.4" y2="1.9" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="-5.4" y1="1.9" x2="-5.4" y2="-5.6" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="-5.4" y1="-5.6" x2="-4.6" y2="-6.4" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="-4.6" y1="-6.4" x2="4.6" y2="-6.4" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="4.6" y1="-6.4" x2="5.4" y2="-5.6" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="5.4" y1="-5.6" x2="5.4" y2="1.9" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="-1.725" y1="1" x2="1.725" y2="1" width="0.2032" layer="51" curve="240.202609"/>
<wire x1="-1.725" y1="1" x2="1.725" y2="1" width="0.2032" layer="51"/>
<wire x1="-4.8" y1="-5.125" x2="-3.7" y2="-5.125" width="0" layer="20" curve="-180"/>
<wire x1="-3.7" y1="-5.125" x2="-3.7" y2="-5.825" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-3.7" y1="-5.825" x2="-4.8" y2="-5.825" width="0" layer="20" curve="-180"/>
<wire x1="-4.8" y1="-5.825" x2="-4.8" y2="-5.125" width="0" layer="20"/>
<wire x1="3.7" y1="-5.125" x2="4.8" y2="-5.125" width="0" layer="20" curve="-180"/>
<wire x1="4.8" y1="-5.125" x2="4.8" y2="-5.825" width="0" layer="20"/>
<wire x1="4.8" y1="-5.825" x2="3.7" y2="-5.825" width="0" layer="20" curve="-180"/>
<wire x1="3.7" y1="-5.825" x2="3.7" y2="-5.125" width="0" layer="20"/>
<smd name="2@1" x="0" y="6.2" dx="1.8" dy="2" layer="1"/>
<smd name="2" x="0" y="-7.7" dx="1.8" dy="2" layer="1"/>
<smd name="1" x="-2.5" y="-7.7" dx="1.8" dy="2" layer="1"/>
<smd name="3" x="2.5" y="-7.7" dx="1.8" dy="2" layer="1"/>
<text x="-6.35" y="-5.08" size="1.778" layer="25" rot="R90">&gt;NAME</text>
<text x="7.62" y="-5.08" size="1.778" layer="27" rot="R90">&gt;VALUE</text>
<rectangle x1="-0.5" y1="-8.35" x2="0.475" y2="-6.425" layer="51"/>
<rectangle x1="-3" y1="-8.35" x2="-2.025" y2="-6.425" layer="51"/>
<rectangle x1="2" y1="-8.35" x2="2.975" y2="-6.425" layer="51"/>
<rectangle x1="-0.475" y1="5.35" x2="0.5" y2="6.925" layer="51" rot="R180"/>
<hole x="0" y="0" drill="5.8"/>
<hole x="4.25" y="-5.5" drill="1.1"/>
<hole x="-4.25" y="-5.5" drill="1.1"/>
</package>
<package name="SV01L">
<description>&lt;b&gt;Rotary Position Sensors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
SMD/Lead Dust-proof Type 12mm Size SV01 Series&lt;br&gt;
Source: http://www.murata.com/catalog/r50/el0595.pdf</description>
<wire x1="5.4" y1="1.9" x2="2.6" y2="5.4" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="2.6" y1="5.4" x2="-2.6" y2="5.4" width="0.2032" layer="51"/>
<wire x1="-2.6" y1="5.4" x2="-5.4" y2="1.9" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="-5.4" y1="1.9" x2="-5.4" y2="-5.6" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="-5.4" y1="-5.6" x2="-4.6" y2="-6.4" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="-4.6" y1="-6.4" x2="4.6" y2="-6.4" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="4.6" y1="-6.4" x2="5.4" y2="-5.6" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="5.4" y1="-5.6" x2="5.4" y2="1.9" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="-1.725" y1="1" x2="1.725" y2="1" width="0.2032" layer="51" curve="240.202609"/>
<wire x1="-1.725" y1="1" x2="1.725" y2="1" width="0.2032" layer="51"/>
<wire x1="-4.8" y1="-5.125" x2="-3.7" y2="-5.125" width="0" layer="20" curve="-180"/>
<wire x1="-3.7" y1="-5.125" x2="-3.7" y2="-5.825" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-3.7" y1="-5.825" x2="-4.8" y2="-5.825" width="0" layer="20" curve="-180"/>
<wire x1="-4.8" y1="-5.825" x2="-4.8" y2="-5.125" width="0" layer="20"/>
<wire x1="3.7" y1="-5.125" x2="4.8" y2="-5.125" width="0" layer="20" curve="-180"/>
<wire x1="4.8" y1="-5.125" x2="4.8" y2="-5.825" width="0" layer="20"/>
<wire x1="4.8" y1="-5.825" x2="3.7" y2="-5.825" width="0" layer="20" curve="-180"/>
<wire x1="3.7" y1="-5.825" x2="3.7" y2="-5.125" width="0" layer="20"/>
<pad name="1" x="-2.5" y="-7" drill="1.1" diameter="1.7"/>
<pad name="2" x="0" y="-7" drill="1.1" diameter="1.7"/>
<pad name="3" x="2.5" y="-7" drill="1.1" diameter="1.7"/>
<pad name="4" x="0" y="5.5" drill="1.1" diameter="1.7"/>
<text x="-6.35" y="-5.08" size="1.778" layer="25" rot="R90">&gt;NAME</text>
<text x="7.62" y="-5.08" size="1.778" layer="27" rot="R90">&gt;VALUE</text>
<rectangle x1="-0.5" y1="-7.15" x2="0.475" y2="-6.425" layer="51"/>
<rectangle x1="-3" y1="-7.15" x2="-2.025" y2="-6.425" layer="51"/>
<rectangle x1="2" y1="-7.15" x2="2.975" y2="-6.425" layer="51"/>
<rectangle x1="-0.475" y1="5.3" x2="0.5" y2="5.825" layer="51" rot="R180"/>
<hole x="0" y="0" drill="5.8"/>
<hole x="4.25" y="-5.5" drill="1.1"/>
<hole x="-4.25" y="-5.5" drill="1.1"/>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="ROT_POS_SENSOR">
<wire x1="-5.08" y1="5.08" x2="-5.08" y2="-5.08" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="-5.08" y1="-5.08" x2="5.08" y2="-5.08" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="5.08" y1="-5.08" x2="5.08" y2="5.08" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="5.08" y1="5.08" x2="-5.08" y2="5.08" width="0.254" layer="94"/>
<text x="-5.08" y="6.35" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="-5.08" y="-7.62" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="+V" x="-7.62" y="2.54" visible="pin" length="short" direction="pas"/>
<pin name="-V" x="-7.62" y="-2.54" visible="pin" length="short" direction="pas"/>
<pin name="OUT" x="7.62" y="0" visible="pin" length="short" direction="pas" rot="R180"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="SV01" prefix="SN">
<description>&lt;b&gt;Rotary Position Sensors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
SMD/Lead Dust-proof Type 12mm Size SV01 Series&lt;br&gt;
Source: http://www.murata.com/catalog/r50/el0595.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ROT_POS_SENSOR" x="0" y="0"/>
</gates>
<devices>
<device name="A" package="SV01A">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+V" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="-V" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1406648" constant="no"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown" constant="no"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="L" package="SV01L">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+V" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="-V" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown" constant="no"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown" constant="no"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
