<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.0">
<drawing>
<settings>
<setting alwaysvectorfont="no"/>
<setting verticaltext="up"/>
</settings>
<grid distance="0.1" unitdist="inch" unit="inch" style="lines" multiple="1" display="no" altdistance="0.01" altunitdist="inch" altunit="inch"/>
<layers>
<layer number="1" name="Top" color="4" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="16" name="Bottom" color="1" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="17" name="Pads" color="2" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="18" name="Vias" color="2" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="19" name="Unrouted" color="6" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="20" name="Dimension" color="15" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="21" name="tPlace" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="22" name="bPlace" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="23" name="tOrigins" color="15" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="24" name="bOrigins" color="15" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="25" name="tNames" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="26" name="bNames" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="27" name="tValues" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="28" name="bValues" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="29" name="tStop" color="7" fill="3" visible="no" active="yes"/>
<layer number="30" name="bStop" color="7" fill="6" visible="no" active="yes"/>
<layer number="31" name="tCream" color="7" fill="4" visible="no" active="yes"/>
<layer number="32" name="bCream" color="7" fill="5" visible="no" active="yes"/>
<layer number="33" name="tFinish" color="6" fill="3" visible="no" active="yes"/>
<layer number="34" name="bFinish" color="6" fill="6" visible="no" active="yes"/>
<layer number="35" name="tGlue" color="7" fill="4" visible="no" active="yes"/>
<layer number="36" name="bGlue" color="7" fill="5" visible="no" active="yes"/>
<layer number="37" name="tTest" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="38" name="bTest" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="39" name="tKeepout" color="4" fill="11" visible="no" active="yes"/>
<layer number="40" name="bKeepout" color="1" fill="11" visible="no" active="yes"/>
<layer number="41" name="tRestrict" color="4" fill="10" visible="no" active="yes"/>
<layer number="42" name="bRestrict" color="1" fill="10" visible="no" active="yes"/>
<layer number="43" name="vRestrict" color="2" fill="10" visible="no" active="yes"/>
<layer number="44" name="Drills" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="45" name="Holes" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="46" name="Milling" color="3" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="47" name="Measures" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="48" name="Document" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="49" name="Reference" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="51" name="tDocu" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="52" name="bDocu" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="91" name="Nets" color="2" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="92" name="Busses" color="1" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="93" name="Pins" color="2" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="94" name="Symbols" color="4" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="95" name="Names" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="96" name="Values" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="97" name="Info" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="98" name="Guide" color="6" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="2" name="Route2" color="1" fill="3" visible="no" active="no"/>
<layer number="3" name="Route3" color="4" fill="3" visible="no" active="no"/>
<layer number="4" name="Route4" color="1" fill="4" visible="no" active="no"/>
<layer number="5" name="Route5" color="4" fill="4" visible="no" active="no"/>
<layer number="6" name="Route6" color="1" fill="8" visible="no" active="no"/>
<layer number="7" name="Route7" color="4" fill="8" visible="no" active="no"/>
<layer number="8" name="Route8" color="1" fill="2" visible="no" active="no"/>
<layer number="9" name="Route9" color="4" fill="2" visible="no" active="no"/>
<layer number="10" name="Route10" color="1" fill="7" visible="no" active="no"/>
<layer number="11" name="Route11" color="4" fill="7" visible="no" active="no"/>
<layer number="12" name="Route12" color="1" fill="5" visible="no" active="no"/>
<layer number="13" name="Route13" color="4" fill="5" visible="no" active="no"/>
<layer number="14" name="Route14" color="1" fill="6" visible="no" active="no"/>
<layer number="15" name="Route15" color="4" fill="6" visible="no" active="no"/>
</layers>
<library>
<description>&lt;b&gt;NEC Memories&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SO28L">
<description>&lt;b&gt;Small Outline&lt;/b&gt; large</description>
<wire x1="-8.1788" y1="-4.1402" x2="9.4742" y2="-4.1402" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="9.4742" y1="-4.1402" x2="9.4742" y2="4.0132" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="9.4742" y1="4.0132" x2="-8.1788" y2="4.0132" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-8.1788" y1="4.0132" x2="-8.1788" y2="-4.1402" width="0.1524" layer="21"/>
<circle x="-7.239" y="-3.1496" radius="0.5334" width="0.1524" layer="21"/>
<smd name="1" x="-7.62" y="-5.207" dx="0.762" dy="1.27" layer="1"/>
<smd name="2" x="-6.35" y="-5.207" dx="0.762" dy="1.27" layer="1"/>
<smd name="3" x="-5.08" y="-5.207" dx="0.762" dy="1.27" layer="1"/>
<smd name="4" x="-3.81" y="-5.207" dx="0.762" dy="1.27" layer="1"/>
<smd name="5" x="-2.54" y="-5.207" dx="0.762" dy="1.27" layer="1"/>
<smd name="6" x="-1.27" y="-5.207" dx="0.762" dy="1.27" layer="1"/>
<smd name="7" x="0" y="-5.207" dx="0.762" dy="1.27" layer="1"/>
<smd name="8" x="1.27" y="-5.207" dx="0.762" dy="1.27" layer="1"/>
<smd name="9" x="2.54" y="-5.207" dx="0.762" dy="1.27" layer="1"/>
<smd name="10" x="3.81" y="-5.207" dx="0.762" dy="1.27" layer="1"/>
<smd name="20" x="2.54" y="5.08" dx="0.762" dy="1.27" layer="1"/>
<smd name="19" x="3.81" y="5.08" dx="0.762" dy="1.27" layer="1"/>
<smd name="18" x="5.08" y="5.08" dx="0.762" dy="1.27" layer="1"/>
<smd name="17" x="6.35" y="5.08" dx="0.762" dy="1.27" layer="1"/>
<smd name="16" x="7.62" y="5.08" dx="0.762" dy="1.27" layer="1"/>
<smd name="15" x="8.89" y="5.08" dx="0.762" dy="1.27" layer="1"/>
<smd name="14" x="8.89" y="-5.207" dx="0.762" dy="1.27" layer="1"/>
<smd name="13" x="7.62" y="-5.207" dx="0.762" dy="1.27" layer="1"/>
<smd name="12" x="6.35" y="-5.207" dx="0.762" dy="1.27" layer="1"/>
<smd name="11" x="5.08" y="-5.207" dx="0.762" dy="1.27" layer="1"/>
<smd name="21" x="1.27" y="5.08" dx="0.762" dy="1.27" layer="1"/>
<smd name="22" x="0" y="5.08" dx="0.762" dy="1.27" layer="1"/>
<smd name="23" x="-1.27" y="5.08" dx="0.762" dy="1.27" layer="1"/>
<smd name="24" x="-2.54" y="5.08" dx="0.762" dy="1.27" layer="1"/>
<smd name="25" x="-3.81" y="5.08" dx="0.762" dy="1.27" layer="1"/>
<smd name="26" x="-5.08" y="5.08" dx="0.762" dy="1.27" layer="1"/>
<smd name="27" x="-6.35" y="5.08" dx="0.762" dy="1.27" layer="1"/>
<smd name="28" x="-7.62" y="5.08" dx="0.762" dy="1.27" layer="1"/>
<text x="-8.509" y="-4.064" size="1.27" layer="25" rot="R90">&gt;NAME</text>
<text x="-7.112" y="-1.143" size="1.27" layer="27">&gt;VALUE</text>
<rectangle x1="-7.874" y1="-5.6896" x2="-7.366" y2="-4.1656" layer="51"/>
<rectangle x1="-6.604" y1="-5.6896" x2="-6.096" y2="-4.1656" layer="51"/>
<rectangle x1="-5.334" y1="-5.6896" x2="-4.826" y2="-4.1656" layer="51"/>
<rectangle x1="-4.064" y1="-5.6896" x2="-3.556" y2="-4.1656" layer="51"/>
<rectangle x1="-2.794" y1="-5.6896" x2="-2.286" y2="-4.1656" layer="51"/>
<rectangle x1="-1.524" y1="-5.6896" x2="-1.016" y2="-4.1656" layer="51"/>
<rectangle x1="-0.254" y1="-5.6896" x2="0.254" y2="-4.1656" layer="51"/>
<rectangle x1="1.016" y1="-5.6896" x2="1.524" y2="-4.1656" layer="51"/>
<rectangle x1="2.286" y1="-5.6896" x2="2.794" y2="-4.1656" layer="51"/>
<rectangle x1="3.556" y1="-5.6896" x2="4.064" y2="-4.1656" layer="51"/>
<rectangle x1="4.826" y1="-5.6896" x2="5.334" y2="-4.1656" layer="51"/>
<rectangle x1="6.096" y1="-5.6896" x2="6.604" y2="-4.1656" layer="51"/>
<rectangle x1="7.366" y1="-5.6896" x2="7.874" y2="-4.1656" layer="51"/>
<rectangle x1="8.636" y1="-5.6896" x2="9.144" y2="-4.1656" layer="51"/>
<rectangle x1="8.636" y1="4.0386" x2="9.144" y2="5.5626" layer="51"/>
<rectangle x1="7.366" y1="4.0386" x2="7.874" y2="5.5626" layer="51"/>
<rectangle x1="6.096" y1="4.0386" x2="6.604" y2="5.5626" layer="51"/>
<rectangle x1="4.826" y1="4.0386" x2="5.334" y2="5.5626" layer="51"/>
<rectangle x1="3.556" y1="4.0386" x2="4.064" y2="5.5626" layer="51"/>
<rectangle x1="2.286" y1="4.0386" x2="2.794" y2="5.5626" layer="51"/>
<rectangle x1="1.016" y1="4.0386" x2="1.524" y2="5.5626" layer="51"/>
<rectangle x1="-0.254" y1="4.0386" x2="0.254" y2="5.5626" layer="51"/>
<rectangle x1="-1.524" y1="4.0386" x2="-1.016" y2="5.5626" layer="51"/>
<rectangle x1="-2.794" y1="4.0386" x2="-2.286" y2="5.5626" layer="51"/>
<rectangle x1="-4.064" y1="4.0386" x2="-3.556" y2="5.5626" layer="51"/>
<rectangle x1="-5.334" y1="4.0386" x2="-4.826" y2="5.5626" layer="51"/>
<rectangle x1="-6.604" y1="4.0386" x2="-6.096" y2="5.5626" layer="51"/>
<rectangle x1="-7.874" y1="4.0386" x2="-7.366" y2="5.5626" layer="51"/>
</package>
<package name="DIL16">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
<wire x1="10.16" y1="2.921" x2="-10.16" y2="2.921" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-10.16" y1="-2.921" x2="10.16" y2="-2.921" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="10.16" y1="2.921" x2="10.16" y2="-2.921" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-10.16" y1="2.921" x2="-10.16" y2="1.016" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-10.16" y1="-2.921" x2="-10.16" y2="-1.016" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-10.16" y1="1.016" x2="-10.16" y2="-1.016" width="0.1524" layer="21" curve="-180"/>
<pad name="1" x="-8.89" y="-3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="2" x="-6.35" y="-3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="7" x="6.35" y="-3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="8" x="8.89" y="-3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="3" x="-3.81" y="-3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="4" x="-1.27" y="-3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="6" x="3.81" y="-3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="5" x="1.27" y="-3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="9" x="8.89" y="3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="10" x="6.35" y="3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="11" x="3.81" y="3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="12" x="1.27" y="3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="13" x="-1.27" y="3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="14" x="-3.81" y="3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="15" x="-6.35" y="3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="16" x="-8.89" y="3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<text x="-10.541" y="-2.921" size="1.27" layer="25" ratio="10" rot="R90">&gt;NAME</text>
<text x="-7.493" y="-0.635" size="1.27" layer="27" ratio="10">&gt;VALUE</text>
</package>
<package name="DIL18">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
<wire x1="11.43" y1="2.921" x2="-11.43" y2="2.921" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-11.43" y1="-2.921" x2="11.43" y2="-2.921" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="11.43" y1="2.921" x2="11.43" y2="-2.921" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-11.43" y1="2.921" x2="-11.43" y2="1.016" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-11.43" y1="-2.921" x2="-11.43" y2="-1.016" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-11.43" y1="1.016" x2="-11.43" y2="-1.016" width="0.1524" layer="21" curve="-180"/>
<pad name="1" x="-10.16" y="-3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="2" x="-7.62" y="-3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="7" x="5.08" y="-3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="8" x="7.62" y="-3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="3" x="-5.08" y="-3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="4" x="-2.54" y="-3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="6" x="2.54" y="-3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="5" x="0" y="-3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="9" x="10.16" y="-3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="10" x="10.16" y="3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="11" x="7.62" y="3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="12" x="5.08" y="3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="13" x="2.54" y="3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="14" x="0" y="3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="15" x="-2.54" y="3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="16" x="-5.08" y="3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="17" x="-7.62" y="3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="18" x="-10.16" y="3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<text x="-11.684" y="-3.048" size="1.27" layer="25" ratio="10" rot="R90">&gt;NAME</text>
<text x="-9.525" y="-0.635" size="1.27" layer="27" ratio="10">&gt;VALUE</text>
</package>
<package name="DIL20">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
<wire x1="12.7" y1="2.921" x2="-12.7" y2="2.921" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-12.7" y1="-2.921" x2="12.7" y2="-2.921" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="12.7" y1="2.921" x2="12.7" y2="-2.921" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-12.7" y1="2.921" x2="-12.7" y2="1.016" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-12.7" y1="-2.921" x2="-12.7" y2="-1.016" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-12.7" y1="1.016" x2="-12.7" y2="-1.016" width="0.1524" layer="21" curve="-180"/>
<pad name="1" x="-11.43" y="-3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="2" x="-8.89" y="-3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="7" x="3.81" y="-3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="8" x="6.35" y="-3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="3" x="-6.35" y="-3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="4" x="-3.81" y="-3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="6" x="1.27" y="-3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="5" x="-1.27" y="-3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="9" x="8.89" y="-3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="10" x="11.43" y="-3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="11" x="11.43" y="3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="12" x="8.89" y="3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="13" x="6.35" y="3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="14" x="3.81" y="3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="15" x="1.27" y="3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="16" x="-1.27" y="3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="17" x="-3.81" y="3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="18" x="-6.35" y="3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="19" x="-8.89" y="3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="20" x="-11.43" y="3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<text x="-13.081" y="-3.048" size="1.27" layer="25" rot="R90">&gt;NAME</text>
<text x="-9.779" y="-0.381" size="1.27" layer="27">&gt;VALUE</text>
</package>
<package name="DIL32">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
<wire x1="20.32" y1="6.731" x2="-20.32" y2="6.731" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-20.32" y1="-6.731" x2="20.32" y2="-6.731" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="20.32" y1="6.731" x2="20.32" y2="-6.731" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-20.32" y1="6.731" x2="-20.32" y2="1.016" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-20.32" y1="-6.731" x2="-20.32" y2="-1.016" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-20.32" y1="1.016" x2="-20.32" y2="-1.016" width="0.1524" layer="21" curve="-180"/>
<pad name="1" x="-19.05" y="-7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="2" x="-16.51" y="-7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="7" x="-3.81" y="-7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="8" x="-1.27" y="-7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="3" x="-13.97" y="-7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="4" x="-11.43" y="-7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="6" x="-6.35" y="-7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="5" x="-8.89" y="-7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="9" x="1.27" y="-7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="10" x="3.81" y="-7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="11" x="6.35" y="-7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="12" x="8.89" y="-7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="13" x="11.43" y="-7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="14" x="13.97" y="-7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="15" x="16.51" y="-7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="16" x="19.05" y="-7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="17" x="19.05" y="7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="18" x="16.51" y="7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="19" x="13.97" y="7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="20" x="11.43" y="7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="21" x="8.89" y="7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="22" x="6.35" y="7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="23" x="3.81" y="7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="24" x="1.27" y="7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="25" x="-1.27" y="7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="26" x="-3.81" y="7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="27" x="-6.35" y="7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="28" x="-8.89" y="7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="29" x="-11.43" y="7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="30" x="-13.97" y="7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="31" x="-16.51" y="7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="32" x="-19.05" y="7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<text x="-20.701" y="-6.604" size="1.778" layer="25" rot="R90">&gt;NAME</text>
<text x="-16.891" y="-0.889" size="1.778" layer="27">&gt;VALUE</text>
</package>
<package name="DIL40">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
<wire x1="25.4" y1="6.731" x2="-25.4" y2="6.731" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-25.4" y1="-6.731" x2="25.4" y2="-6.731" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="25.4" y1="6.731" x2="25.4" y2="-6.731" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-25.4" y1="6.731" x2="-25.4" y2="0.889" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-25.4" y1="-6.731" x2="-25.4" y2="-1.143" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-25.4" y1="0.889" x2="-25.4" y2="-1.143" width="0.1524" layer="21" curve="-180"/>
<pad name="1" x="-24.13" y="-7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="2" x="-21.59" y="-7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="7" x="-8.89" y="-7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="8" x="-6.35" y="-7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="3" x="-19.05" y="-7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="4" x="-16.51" y="-7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="6" x="-11.43" y="-7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="5" x="-13.97" y="-7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="9" x="-3.81" y="-7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="10" x="-1.27" y="-7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="11" x="1.27" y="-7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="12" x="3.81" y="-7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="13" x="6.35" y="-7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="14" x="8.89" y="-7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="15" x="11.43" y="-7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="16" x="13.97" y="-7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="17" x="16.51" y="-7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="18" x="19.05" y="-7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="19" x="21.59" y="-7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="20" x="24.13" y="-7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="21" x="24.13" y="7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="22" x="21.59" y="7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="23" x="19.05" y="7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="24" x="16.51" y="7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="25" x="13.97" y="7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="26" x="11.43" y="7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="27" x="8.89" y="7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="28" x="6.35" y="7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="29" x="3.81" y="7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="30" x="1.27" y="7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="31" x="-1.27" y="7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="32" x="-3.81" y="7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="33" x="-6.35" y="7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="34" x="-8.89" y="7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="35" x="-11.43" y="7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="36" x="-13.97" y="7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="37" x="-16.51" y="7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="38" x="-19.05" y="7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="39" x="-21.59" y="7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="40" x="-24.13" y="7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<text x="-25.908" y="-6.604" size="1.778" layer="25" rot="R90">&gt;NAME</text>
<text x="-17.145" y="-1.016" size="1.778" layer="27">&gt;VALUE</text>
</package>
<package name="DIL28-3">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package Small&lt;/b&gt;</description>
<wire x1="17.78" y1="2.921" x2="-17.78" y2="2.921" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-17.78" y1="-2.921" x2="17.78" y2="-2.921" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="17.78" y1="2.921" x2="17.78" y2="-2.921" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-17.78" y1="2.921" x2="-17.78" y2="1.016" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-17.78" y1="-2.921" x2="-17.78" y2="-1.016" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-17.78" y1="1.016" x2="-17.78" y2="-1.016" width="0.1524" layer="21" curve="-180"/>
<pad name="1" x="-16.51" y="-3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="2" x="-13.97" y="-3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="7" x="-1.27" y="-3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="8" x="1.27" y="-3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="3" x="-11.43" y="-3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="4" x="-8.89" y="-3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="6" x="-3.81" y="-3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="5" x="-6.35" y="-3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="9" x="3.81" y="-3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="10" x="6.35" y="-3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="11" x="8.89" y="-3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="12" x="11.43" y="-3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="13" x="13.97" y="-3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="14" x="16.51" y="-3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="15" x="16.51" y="3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="16" x="13.97" y="3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="17" x="11.43" y="3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="18" x="8.89" y="3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="19" x="6.35" y="3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="20" x="3.81" y="3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="21" x="1.27" y="3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="22" x="-1.27" y="3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="23" x="-3.81" y="3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="24" x="-6.35" y="3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="25" x="-8.89" y="3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="26" x="-11.43" y="3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="27" x="-13.97" y="3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="28" x="-16.51" y="3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<text x="-18.034" y="-2.921" size="1.27" layer="25" ratio="10" rot="R90">&gt;NAME</text>
<text x="-8.509" y="-0.635" size="1.27" layer="27" ratio="10">&gt;VALUE</text>
</package>
<package name="DIL28-6">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt; 0.6 inch</description>
<wire x1="-17.653" y1="-1.27" x2="-17.653" y2="-6.604" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-17.653" y1="1.27" x2="-17.653" y2="-1.27" width="0.1524" layer="21" curve="-180"/>
<wire x1="17.653" y1="-6.604" x2="17.653" y2="6.604" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-17.653" y1="6.604" x2="-17.653" y2="1.27" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-17.653" y1="6.604" x2="17.653" y2="6.604" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-17.653" y1="-6.604" x2="17.653" y2="-6.604" width="0.1524" layer="21"/>
<pad name="1" x="-16.51" y="-7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="2" x="-13.97" y="-7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="3" x="-11.43" y="-7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="4" x="-8.89" y="-7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="5" x="-6.35" y="-7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="6" x="-3.81" y="-7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="7" x="-1.27" y="-7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="8" x="1.27" y="-7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="9" x="3.81" y="-7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="10" x="6.35" y="-7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="11" x="8.89" y="-7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="12" x="11.43" y="-7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="13" x="13.97" y="-7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="14" x="16.51" y="-7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="15" x="16.51" y="7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="16" x="13.97" y="7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="17" x="11.43" y="7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="18" x="8.89" y="7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="19" x="6.35" y="7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="20" x="3.81" y="7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="21" x="1.27" y="7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="22" x="-1.27" y="7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="23" x="-3.81" y="7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="24" x="-6.35" y="7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="25" x="-8.89" y="7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="26" x="-11.43" y="7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="27" x="-13.97" y="7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="28" x="-16.51" y="7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<text x="-17.78" y="-6.35" size="1.778" layer="25" ratio="10" rot="R90">&gt;NAME</text>
<text x="-14.605" y="-0.9398" size="1.778" layer="27" ratio="10">&gt;VALUE</text>
</package>
<package name="DIL24-3">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt; 0.3 inch</description>
<wire x1="-14.986" y1="-0.635" x2="-14.986" y2="-2.794" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-14.986" y1="0.635" x2="-14.986" y2="-0.635" width="0.1524" layer="21" curve="-180"/>
<wire x1="14.986" y1="-2.794" x2="14.986" y2="2.794" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-14.986" y1="-2.794" x2="14.986" y2="-2.794" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-14.986" y1="2.794" x2="14.986" y2="2.794" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-14.986" y1="2.794" x2="-14.986" y2="0.635" width="0.1524" layer="21"/>
<pad name="1" x="-13.97" y="-3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="2" x="-11.43" y="-3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="3" x="-8.89" y="-3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="4" x="-6.35" y="-3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="5" x="-3.81" y="-3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="6" x="-1.27" y="-3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="7" x="1.27" y="-3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="8" x="3.81" y="-3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="9" x="6.35" y="-3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="10" x="8.89" y="-3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="11" x="11.43" y="-3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="12" x="13.97" y="-3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="13" x="13.97" y="3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="14" x="11.43" y="3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="15" x="8.89" y="3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="16" x="6.35" y="3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="17" x="3.81" y="3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="18" x="1.27" y="3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="19" x="-1.27" y="3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="20" x="-3.81" y="3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="21" x="-6.35" y="3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="22" x="-8.89" y="3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="23" x="-11.43" y="3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="24" x="-13.97" y="3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<text x="-15.2908" y="-2.667" size="1.778" layer="25" ratio="10" rot="R90">&gt;NAME</text>
<text x="-13.462" y="-0.889" size="1.778" layer="27" ratio="10">&gt;VALUE</text>
</package>
<package name="DIL22-3">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt; 0.3 inch</description>
<wire x1="-14.605" y1="-0.635" x2="-14.605" y2="-2.794" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-14.605" y1="0.635" x2="-14.605" y2="-0.635" width="0.1524" layer="21" curve="-180"/>
<wire x1="14.605" y1="-2.794" x2="14.605" y2="2.794" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-14.605" y1="-2.794" x2="14.605" y2="-2.794" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-14.605" y1="2.794" x2="-14.605" y2="0.635" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-14.605" y1="2.794" x2="14.605" y2="2.794" width="0.1524" layer="21"/>
<pad name="1" x="-12.7" y="-3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="2" x="-10.16" y="-3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="3" x="-7.62" y="-3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="4" x="-5.08" y="-3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="5" x="-2.54" y="-3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="6" x="0" y="-3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="7" x="2.54" y="-3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="8" x="5.08" y="-3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="9" x="7.62" y="-3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="10" x="10.16" y="-3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="11" x="12.7" y="-3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="12" x="12.7" y="3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="13" x="10.16" y="3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="14" x="7.62" y="3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="15" x="5.08" y="3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="16" x="2.54" y="3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="17" x="0" y="3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="18" x="-2.54" y="3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="19" x="-5.08" y="3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="20" x="-7.62" y="3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="21" x="-10.16" y="3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="22" x="-12.7" y="3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<text x="-14.9098" y="-2.667" size="1.778" layer="25" ratio="10" rot="R90">&gt;NAME</text>
<text x="-10.795" y="-0.889" size="1.778" layer="27" ratio="10">&gt;VALUE</text>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="41256">
<wire x1="-7.62" y1="15.24" x2="10.16" y2="15.24" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="10.16" y1="-20.32" x2="10.16" y2="15.24" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="10.16" y1="-20.32" x2="-7.62" y2="-20.32" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="-7.62" y1="15.24" x2="-7.62" y2="-20.32" width="0.4064" layer="94"/>
<text x="-7.62" y="-22.86" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<text x="-7.62" y="15.875" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<pin name="A0" x="-12.7" y="12.7" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A1" x="-12.7" y="10.16" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A2" x="-12.7" y="7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A3" x="-12.7" y="5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A4" x="-12.7" y="2.54" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A5" x="-12.7" y="0" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A6" x="-12.7" y="-2.54" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A7" x="-12.7" y="-5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A8" x="-12.7" y="-7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="!CAS" x="-12.7" y="-15.24" length="middle" direction="in"/>
<pin name="!RAS" x="-12.7" y="-17.78" length="middle" direction="in"/>
<pin name="!WE" x="-12.7" y="-12.7" length="middle" direction="in"/>
<pin name="DIN" x="15.24" y="12.7" length="middle" direction="in" rot="R180"/>
<pin name="DOUT" x="15.24" y="5.08" length="middle" direction="hiz" rot="R180"/>
<pin name="GND" x="15.24" y="-17.78" length="middle" direction="pwr" rot="R180"/>
<pin name="VCC" x="15.24" y="-7.62" length="middle" direction="pwr" rot="R180"/>
</symbol>
<symbol name="41464">
<wire x1="-7.62" y1="-20.32" x2="10.16" y2="-20.32" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="10.16" y1="15.24" x2="10.16" y2="-20.32" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="10.16" y1="15.24" x2="-7.62" y2="15.24" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="-7.62" y1="-20.32" x2="-7.62" y2="15.24" width="0.4064" layer="94"/>
<text x="-7.62" y="15.875" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="-7.62" y="-22.86" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="A0" x="-12.7" y="12.7" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A1" x="-12.7" y="10.16" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A2" x="-12.7" y="7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A3" x="-12.7" y="5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A4" x="-12.7" y="2.54" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A5" x="-12.7" y="0" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A6" x="-12.7" y="-2.54" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A7" x="-12.7" y="-5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="I/O1" x="15.24" y="12.7" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="I/O2" x="15.24" y="10.16" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="I/O3" x="15.24" y="7.62" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="I/O4" x="15.24" y="5.08" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="!OE" x="-12.7" y="-12.7" length="middle" direction="in"/>
<pin name="!WE" x="-12.7" y="-10.16" length="middle" direction="in"/>
<pin name="!CAS" x="-12.7" y="-15.24" length="middle" direction="in"/>
<pin name="!RAS" x="-12.7" y="-17.78" length="middle" direction="in"/>
<pin name="GND" x="15.24" y="-17.78" length="middle" direction="pwr" rot="R180"/>
<pin name="VCC" x="15.24" y="-7.62" length="middle" direction="pwr" rot="R180"/>
</symbol>
<symbol name="421000">
<wire x1="-10.16" y1="-25.4" x2="7.62" y2="-25.4" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="7.62" y1="12.7" x2="7.62" y2="-25.4" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="7.62" y1="12.7" x2="-10.16" y2="12.7" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="-10.16" y1="-25.4" x2="-10.16" y2="12.7" width="0.4064" layer="94"/>
<text x="-10.16" y="13.335" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="-10.16" y="-27.94" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="A0" x="-15.24" y="10.16" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A1" x="-15.24" y="7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A2" x="-15.24" y="5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A3" x="-15.24" y="2.54" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A4" x="-15.24" y="0" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A5" x="-15.24" y="-2.54" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A6" x="-15.24" y="-5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A7" x="-15.24" y="-7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A8" x="-15.24" y="-10.16" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A9" x="-15.24" y="-12.7" length="middle" direction="in"/>
<pin name="NC" x="12.7" y="-2.54" length="middle" direction="nc" rot="R180"/>
<pin name="!RAS" x="-15.24" y="-22.86" length="middle" direction="in"/>
<pin name="!CAS" x="-15.24" y="-20.32" length="middle" direction="in"/>
<pin name="!WE" x="-15.24" y="-17.78" length="middle" direction="in"/>
<pin name="DOUT" x="12.7" y="5.08" length="middle" direction="hiz" rot="R180"/>
<pin name="DIN" x="12.7" y="10.16" length="middle" direction="in" rot="R180"/>
<pin name="GND" x="12.7" y="-22.86" length="middle" direction="pwr" rot="R180"/>
<pin name="VCC" x="12.7" y="-12.7" length="middle" direction="pwr" rot="R180"/>
</symbol>
<symbol name="421001">
<wire x1="-7.62" y1="-22.86" x2="10.16" y2="-22.86" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="10.16" y1="15.24" x2="10.16" y2="-22.86" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="10.16" y1="15.24" x2="-7.62" y2="15.24" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="-7.62" y1="-22.86" x2="-7.62" y2="15.24" width="0.4064" layer="94"/>
<text x="-7.62" y="15.875" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="-7.62" y="-25.4" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="A0" x="-12.7" y="12.7" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A1" x="-12.7" y="10.16" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A2" x="-12.7" y="7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A3" x="-12.7" y="5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A4" x="-12.7" y="2.54" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A5" x="-12.7" y="0" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A6" x="-12.7" y="-2.54" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A7" x="-12.7" y="-5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A8" x="-12.7" y="-7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A9" x="-12.7" y="-10.16" length="middle" direction="in"/>
<pin name="NC" x="15.24" y="0" length="middle" direction="nc" rot="R180"/>
<pin name="!RAS" x="-12.7" y="-20.32" length="middle" direction="in"/>
<pin name="!CAS" x="-12.7" y="-17.78" length="middle" direction="in"/>
<pin name="!WE" x="-12.7" y="-15.24" length="middle" direction="in"/>
<pin name="DOUT" x="15.24" y="7.62" length="middle" direction="hiz" rot="R180"/>
<pin name="DIN" x="15.24" y="12.7" length="middle" direction="in" rot="R180"/>
<pin name="GND" x="15.24" y="-20.32" length="middle" direction="pwr" rot="R180"/>
<pin name="VCC" x="15.24" y="-10.16" length="middle" direction="pwr" rot="R180"/>
</symbol>
<symbol name="421002">
<wire x1="-7.62" y1="-25.4" x2="10.16" y2="-25.4" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="10.16" y1="12.7" x2="10.16" y2="-25.4" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="10.16" y1="12.7" x2="-7.62" y2="12.7" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="-7.62" y1="-25.4" x2="-7.62" y2="12.7" width="0.4064" layer="94"/>
<text x="-7.62" y="13.335" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="-7.62" y="-27.94" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="A0" x="-12.7" y="10.16" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A1" x="-12.7" y="7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A2" x="-12.7" y="5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A3" x="-12.7" y="2.54" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A4" x="-12.7" y="0" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A5" x="-12.7" y="-2.54" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A6" x="-12.7" y="-5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A7" x="-12.7" y="-7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A8" x="-12.7" y="-10.16" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A9" x="-12.7" y="-12.7" length="middle" direction="in"/>
<pin name="NC" x="15.24" y="-2.54" length="middle" direction="nc" rot="R180"/>
<pin name="!RAS" x="-12.7" y="-22.86" length="middle" direction="in"/>
<pin name="!CS" x="-12.7" y="-20.32" length="middle" direction="in"/>
<pin name="!WE" x="-12.7" y="-17.78" length="middle" direction="in"/>
<pin name="DOUT" x="15.24" y="5.08" length="middle" direction="hiz" rot="R180"/>
<pin name="DIN" x="15.24" y="10.16" length="middle" direction="in" rot="R180"/>
<pin name="GND" x="15.24" y="-22.86" length="middle" direction="pwr" rot="R180"/>
<pin name="VCC" x="15.24" y="-12.7" length="middle" direction="pwr" rot="R180"/>
</symbol>
<symbol name="424256">
<wire x1="-7.62" y1="-22.86" x2="10.16" y2="-22.86" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="10.16" y1="15.24" x2="10.16" y2="-22.86" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="10.16" y1="15.24" x2="-7.62" y2="15.24" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="-7.62" y1="-22.86" x2="-7.62" y2="15.24" width="0.4064" layer="94"/>
<text x="-7.62" y="15.875" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="-7.62" y="-25.4" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="A0" x="-12.7" y="12.7" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A1" x="-12.7" y="10.16" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A2" x="-12.7" y="7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A3" x="-12.7" y="5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A4" x="-12.7" y="2.54" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A5" x="-12.7" y="0" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A6" x="-12.7" y="-2.54" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A7" x="-12.7" y="-5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A8" x="-12.7" y="-7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="!WE" x="-12.7" y="-12.7" length="middle" direction="in"/>
<pin name="NC" x="15.24" y="-2.54" length="middle" direction="nc" rot="R180"/>
<pin name="!RAS" x="-12.7" y="-17.78" length="middle" direction="in"/>
<pin name="I/O4" x="15.24" y="5.08" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="I/O3" x="15.24" y="7.62" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="I/O2" x="15.24" y="10.16" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="I/O1" x="15.24" y="12.7" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="!OE" x="-12.7" y="-15.24" length="middle" direction="in"/>
<pin name="!CAS" x="-12.7" y="-20.32" length="middle" direction="in"/>
<pin name="GND" x="15.24" y="-20.32" length="middle" direction="pwr" rot="R180"/>
<pin name="VCC" x="15.24" y="-10.16" length="middle" direction="pwr" rot="R180"/>
</symbol>
<symbol name="424258">
<wire x1="-7.62" y1="-25.4" x2="10.16" y2="-25.4" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="10.16" y1="12.7" x2="10.16" y2="-25.4" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="10.16" y1="12.7" x2="-7.62" y2="12.7" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="-7.62" y1="-25.4" x2="-7.62" y2="12.7" width="0.4064" layer="94"/>
<text x="-7.62" y="-27.94" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<text x="-7.62" y="13.335" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<pin name="A0" x="-12.7" y="10.16" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A1" x="-12.7" y="7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A2" x="-12.7" y="5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A3" x="-12.7" y="2.54" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A4" x="-12.7" y="0" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A5" x="-12.7" y="-2.54" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A6" x="-12.7" y="-5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A7" x="-12.7" y="-7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A8" x="-12.7" y="-10.16" length="middle" direction="in"/>
<pin name="!WE" x="-12.7" y="-15.24" length="middle" direction="in"/>
<pin name="NC" x="15.24" y="-5.08" length="middle" direction="nc" rot="R180"/>
<pin name="!RAS" x="-12.7" y="-22.86" length="middle" direction="in"/>
<pin name="I/O4" x="15.24" y="2.54" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="I/O3" x="15.24" y="5.08" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="I/O2" x="15.24" y="7.62" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="I/O1" x="15.24" y="10.16" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="!OE" x="-12.7" y="-17.78" length="middle" direction="in"/>
<pin name="!CS" x="-12.7" y="-20.32" length="middle" direction="in"/>
<pin name="GND" x="15.24" y="-22.86" length="middle" direction="pwr" rot="R180"/>
<pin name="VCC" x="15.24" y="-12.7" length="middle" direction="pwr" rot="R180"/>
</symbol>
<symbol name="4361">
<wire x1="-7.62" y1="25.4" x2="10.16" y2="25.4" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="10.16" y1="-25.4" x2="10.16" y2="25.4" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="10.16" y1="-25.4" x2="-7.62" y2="-25.4" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="-7.62" y1="25.4" x2="-7.62" y2="-25.4" width="0.4064" layer="94"/>
<text x="-7.62" y="26.035" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="-7.62" y="-27.94" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="A0" x="-12.7" y="22.86" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A1" x="-12.7" y="20.32" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A2" x="-12.7" y="17.78" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A3" x="-12.7" y="15.24" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A4" x="-12.7" y="12.7" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A5" x="-12.7" y="10.16" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A6" x="-12.7" y="7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A7" x="-12.7" y="5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A8" x="-12.7" y="2.54" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A9" x="-12.7" y="0" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A10" x="-12.7" y="-2.54" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A11" x="-12.7" y="-5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A12" x="-12.7" y="-7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A13" x="-12.7" y="-10.16" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A14" x="-12.7" y="-12.7" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A15" x="-12.7" y="-15.24" length="middle" direction="in"/>
<pin name="!CS" x="-12.7" y="-22.86" length="middle" direction="in"/>
<pin name="!WE" x="-12.7" y="-20.32" length="middle" direction="in"/>
<pin name="DOUT" x="15.24" y="17.78" length="middle" direction="hiz" rot="R180"/>
<pin name="DIN" x="15.24" y="22.86" length="middle" direction="in" rot="R180"/>
<pin name="GND" x="15.24" y="-22.86" length="middle" direction="pwr" rot="R180"/>
<pin name="VCC" x="15.24" y="-12.7" length="middle" direction="pwr" rot="R180"/>
</symbol>
<symbol name="4362">
<wire x1="-7.62" y1="15.24" x2="10.16" y2="15.24" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="10.16" y1="-30.48" x2="10.16" y2="15.24" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="10.16" y1="-30.48" x2="-7.62" y2="-30.48" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="-7.62" y1="15.24" x2="-7.62" y2="-30.48" width="0.4064" layer="94"/>
<text x="-7.62" y="15.875" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="-7.62" y="-33.02" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="A0" x="-12.7" y="12.7" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A1" x="-12.7" y="10.16" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A2" x="-12.7" y="7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A3" x="-12.7" y="5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A4" x="-12.7" y="2.54" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A5" x="-12.7" y="0" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A6" x="-12.7" y="-2.54" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A7" x="-12.7" y="-5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A8" x="-12.7" y="-7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A9" x="-12.7" y="-10.16" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A10" x="-12.7" y="-12.7" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A11" x="-12.7" y="-15.24" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A12" x="-12.7" y="-17.78" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A13" x="-12.7" y="-20.32" length="middle" direction="in"/>
<pin name="I/O4" x="15.24" y="5.08" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="I/O3" x="15.24" y="7.62" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="I/O2" x="15.24" y="10.16" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="I/O1" x="15.24" y="12.7" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="!CS" x="-12.7" y="-27.94" length="middle" direction="in"/>
<pin name="!WE" x="-12.7" y="-25.4" length="middle" direction="in"/>
<pin name="GND" x="15.24" y="-27.94" length="middle" direction="pwr" rot="R180"/>
<pin name="VCC" x="15.24" y="-17.78" length="middle" direction="pwr" rot="R180"/>
</symbol>
<symbol name="4364">
<wire x1="-7.62" y1="-27.94" x2="10.16" y2="-27.94" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="10.16" y1="20.32" x2="10.16" y2="-27.94" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="10.16" y1="20.32" x2="-7.62" y2="20.32" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="-7.62" y1="-27.94" x2="-7.62" y2="20.32" width="0.4064" layer="94"/>
<text x="-7.62" y="20.955" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="-7.62" y="-30.48" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="A0" x="-12.7" y="17.78" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A1" x="-12.7" y="15.24" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A2" x="-12.7" y="12.7" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A3" x="-12.7" y="10.16" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A4" x="-12.7" y="7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A5" x="-12.7" y="5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A6" x="-12.7" y="2.54" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A7" x="-12.7" y="0" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A8" x="-12.7" y="-2.54" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A9" x="-12.7" y="-5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A10" x="-12.7" y="-7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A11" x="-12.7" y="-10.16" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A12" x="-12.7" y="-12.7" length="middle" direction="in"/>
<pin name="NC" x="15.24" y="-5.08" length="middle" direction="nc" rot="R180"/>
<pin name="I/O8" x="15.24" y="0" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="I/O7" x="15.24" y="2.54" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="I/O6" x="15.24" y="5.08" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="I/O5" x="15.24" y="7.62" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="I/O4" x="15.24" y="10.16" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="I/O3" x="15.24" y="12.7" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="I/O2" x="15.24" y="15.24" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="I/O1" x="15.24" y="17.78" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="!OE" x="-12.7" y="-25.4" length="middle" direction="in"/>
<pin name="CE2" x="-12.7" y="-22.86" length="middle" direction="in"/>
<pin name="!CE1" x="-12.7" y="-20.32" length="middle" direction="in"/>
<pin name="!WE" x="-12.7" y="-17.78" length="middle" direction="in"/>
<pin name="GND" x="15.24" y="-25.4" length="middle" direction="pwr" rot="R180"/>
<pin name="VCC" x="15.24" y="-15.24" length="middle" direction="pwr" rot="R180"/>
</symbol>
<symbol name="4364CX">
<wire x1="-7.62" y1="-30.48" x2="10.16" y2="-30.48" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="10.16" y1="17.78" x2="10.16" y2="-30.48" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="10.16" y1="17.78" x2="-7.62" y2="17.78" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="-7.62" y1="-30.48" x2="-7.62" y2="17.78" width="0.4064" layer="94"/>
<text x="-7.62" y="18.415" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="-7.62" y="-33.02" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="A0" x="-12.7" y="15.24" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A1" x="-12.7" y="12.7" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A2" x="-12.7" y="10.16" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A3" x="-12.7" y="7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A4" x="-12.7" y="5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A5" x="-12.7" y="2.54" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A6" x="-12.7" y="0" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A7" x="-12.7" y="-2.54" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A8" x="-12.7" y="-5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A9" x="-12.7" y="-7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A10" x="-12.7" y="-10.16" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A11" x="-12.7" y="-12.7" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A12" x="-12.7" y="-15.24" length="middle" direction="in"/>
<pin name="NC" x="15.24" y="-7.62" length="middle" direction="nc" rot="R180"/>
<pin name="I/O8" x="15.24" y="-2.54" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="I/O7" x="15.24" y="0" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="I/O6" x="15.24" y="2.54" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="I/O5" x="15.24" y="5.08" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="I/O4" x="15.24" y="7.62" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="I/O3" x="15.24" y="10.16" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="I/O2" x="15.24" y="12.7" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="I/O1" x="15.24" y="15.24" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="!OE" x="-12.7" y="-27.94" length="middle" direction="in"/>
<pin name="CE2" x="-12.7" y="-25.4" length="middle" direction="in"/>
<pin name="!CE1" x="-12.7" y="-22.86" length="middle" direction="in"/>
<pin name="!WE" x="-12.7" y="-20.32" length="middle" direction="in"/>
<pin name="GND" x="15.24" y="-27.94" length="middle" direction="pwr" rot="R180"/>
<pin name="VCC" x="15.24" y="-17.78" length="middle" direction="pwr" rot="R180"/>
</symbol>
<symbol name="4464">
<wire x1="-7.62" y1="-30.48" x2="10.16" y2="-30.48" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="10.16" y1="17.78" x2="10.16" y2="-30.48" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="10.16" y1="17.78" x2="-7.62" y2="17.78" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="-7.62" y1="-30.48" x2="-7.62" y2="17.78" width="0.4064" layer="94"/>
<text x="-7.62" y="18.415" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="-7.62" y="-33.02" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="A0" x="-12.7" y="15.24" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A1" x="-12.7" y="12.7" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A2" x="-12.7" y="10.16" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A3" x="-12.7" y="7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A4" x="-12.7" y="5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A5" x="-12.7" y="2.54" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A6" x="-12.7" y="0" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A7" x="-12.7" y="-2.54" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A8" x="-12.7" y="-5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A9" x="-12.7" y="-7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A10" x="-12.7" y="-10.16" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A11" x="-12.7" y="-12.7" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A12" x="-12.7" y="-15.24" length="middle" direction="in"/>
<pin name="NC" x="15.24" y="-7.62" length="middle" direction="nc" rot="R180"/>
<pin name="I/O8" x="15.24" y="-2.54" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="I/O7" x="15.24" y="0" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="I/O6" x="15.24" y="2.54" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="I/O5" x="15.24" y="5.08" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="I/O4" x="15.24" y="7.62" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="I/O3" x="15.24" y="10.16" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="I/O2" x="15.24" y="12.7" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="I/O1" x="15.24" y="15.24" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="!OE" x="-12.7" y="-27.94" length="middle" direction="in"/>
<pin name="CE2" x="-12.7" y="-25.4" length="middle" direction="in"/>
<pin name="!CE1" x="-12.7" y="-22.86" length="middle" direction="in"/>
<pin name="!WE" x="-12.7" y="-20.32" length="middle" direction="in"/>
<pin name="GND" x="15.24" y="-27.94" length="middle" direction="pwr" rot="R180"/>
<pin name="VCC" x="15.24" y="-17.78" length="middle" direction="pwr" rot="R180"/>
</symbol>
<symbol name="4168">
<wire x1="-7.62" y1="-33.02" x2="10.16" y2="-33.02" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="10.16" y1="17.78" x2="10.16" y2="-33.02" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="10.16" y1="17.78" x2="-7.62" y2="17.78" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="-7.62" y1="-33.02" x2="-7.62" y2="17.78" width="0.4064" layer="94"/>
<text x="-7.62" y="18.415" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="-7.62" y="-35.56" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="A0" x="-12.7" y="15.24" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A1" x="-12.7" y="12.7" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A2" x="-12.7" y="10.16" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A3" x="-12.7" y="7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A4" x="-12.7" y="5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A5" x="-12.7" y="2.54" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A6" x="-12.7" y="0" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A7" x="-12.7" y="-2.54" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A8" x="-12.7" y="-5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A9" x="-12.7" y="-7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A10" x="-12.7" y="-10.16" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A11" x="-12.7" y="-12.7" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A12" x="-12.7" y="-15.24" length="middle" direction="in"/>
<pin name="CS" x="-12.7" y="-30.48" length="middle" direction="in"/>
<pin name="I/O8" x="15.24" y="-2.54" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="I/O7" x="15.24" y="0" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="I/O6" x="15.24" y="2.54" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="I/O5" x="15.24" y="5.08" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="I/O4" x="15.24" y="7.62" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="I/O3" x="15.24" y="10.16" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="I/O2" x="15.24" y="12.7" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="I/O1" x="15.24" y="15.24" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="!RFSH" x="-12.7" y="-27.94" length="middle" direction="in"/>
<pin name="!OE" x="-12.7" y="-25.4" length="middle" direction="in"/>
<pin name="!CE" x="-12.7" y="-22.86" length="middle" direction="in"/>
<pin name="!WE" x="-12.7" y="-20.32" length="middle" direction="in"/>
<pin name="VCC" x="15.24" y="-20.32" length="middle" direction="pwr" rot="R180"/>
<pin name="GND" x="15.24" y="-30.48" length="middle" direction="pwr" rot="R180"/>
</symbol>
<symbol name="43251">
<wire x1="-7.62" y1="-35.56" x2="10.16" y2="-35.56" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="10.16" y1="20.32" x2="10.16" y2="-35.56" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="10.16" y1="20.32" x2="-7.62" y2="20.32" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="-7.62" y1="-35.56" x2="-7.62" y2="20.32" width="0.4064" layer="94"/>
<text x="-7.62" y="20.955" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="-7.62" y="-38.1" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="A0" x="-12.7" y="17.78" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A1" x="-12.7" y="15.24" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A2" x="-12.7" y="12.7" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A3" x="-12.7" y="10.16" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A4" x="-12.7" y="7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A5" x="-12.7" y="5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A6" x="-12.7" y="2.54" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A7" x="-12.7" y="0" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A8" x="-12.7" y="-2.54" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A9" x="-12.7" y="-5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A10" x="-12.7" y="-7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A11" x="-12.7" y="-10.16" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A12" x="-12.7" y="-12.7" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A14" x="-12.7" y="-17.78" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A13" x="-12.7" y="-15.24" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A15" x="-12.7" y="-20.32" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A16" x="-12.7" y="-22.86" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A17" x="-12.7" y="-25.4" length="middle" direction="in"/>
<pin name="!CS" x="-12.7" y="-33.02" length="middle" direction="in"/>
<pin name="!WE" x="-12.7" y="-30.48" length="middle" direction="in"/>
<pin name="DOUT" x="15.24" y="10.16" length="middle" direction="hiz" rot="R180"/>
<pin name="DIN" x="15.24" y="17.78" length="middle" direction="in" rot="R180"/>
<pin name="GND" x="15.24" y="-33.02" length="middle" direction="pwr" rot="R180"/>
<pin name="VCC" x="15.24" y="-22.86" length="middle" direction="pwr" rot="R180"/>
</symbol>
<symbol name="43254">
<wire x1="-7.62" y1="-35.56" x2="10.16" y2="-35.56" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="10.16" y1="15.24" x2="10.16" y2="-35.56" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="10.16" y1="15.24" x2="-7.62" y2="15.24" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="-7.62" y1="-35.56" x2="-7.62" y2="15.24" width="0.4064" layer="94"/>
<text x="-7.62" y="15.875" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="-7.62" y="-38.1" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="A0" x="-12.7" y="12.7" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A1" x="-12.7" y="10.16" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A2" x="-12.7" y="7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A3" x="-12.7" y="5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A4" x="-12.7" y="2.54" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A5" x="-12.7" y="0" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A6" x="-12.7" y="-2.54" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A7" x="-12.7" y="-5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A8" x="-12.7" y="-7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A9" x="-12.7" y="-10.16" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A10" x="-12.7" y="-12.7" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A11" x="-12.7" y="-15.24" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A12" x="-12.7" y="-17.78" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A14" x="-12.7" y="-22.86" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A13" x="-12.7" y="-20.32" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A15" x="-12.7" y="-25.4" length="middle" direction="in"/>
<pin name="I/O1" x="15.24" y="5.08" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="I/O2" x="15.24" y="7.62" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="I/O3" x="15.24" y="10.16" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="I/O4" x="15.24" y="12.7" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="!CS" x="-12.7" y="-33.02" length="middle" direction="in"/>
<pin name="!WE" x="-12.7" y="-30.48" length="middle" direction="in"/>
<pin name="GND" x="15.24" y="-33.02" length="middle" direction="pwr" rot="R180"/>
<pin name="VCC" x="15.24" y="-22.86" length="middle" direction="pwr" rot="R180"/>
</symbol>
<symbol name="43256">
<wire x1="-7.62" y1="-30.48" x2="10.16" y2="-30.48" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="10.16" y1="20.32" x2="10.16" y2="-30.48" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="10.16" y1="20.32" x2="-7.62" y2="20.32" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="-7.62" y1="-30.48" x2="-7.62" y2="20.32" width="0.4064" layer="94"/>
<text x="-7.62" y="20.955" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="-7.62" y="-33.02" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="A0" x="-12.7" y="17.78" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A1" x="-12.7" y="15.24" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A2" x="-12.7" y="12.7" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A3" x="-12.7" y="10.16" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A4" x="-12.7" y="7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A5" x="-12.7" y="5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A6" x="-12.7" y="2.54" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A7" x="-12.7" y="0" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A8" x="-12.7" y="-2.54" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A9" x="-12.7" y="-5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A10" x="-12.7" y="-7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A11" x="-12.7" y="-10.16" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A12" x="-12.7" y="-12.7" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A13" x="-12.7" y="-15.24" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A14" x="-12.7" y="-17.78" length="middle" direction="in"/>
<pin name="I/O1" x="15.24" y="17.78" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="I/O2" x="15.24" y="15.24" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="I/O3" x="15.24" y="12.7" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="I/O4" x="15.24" y="10.16" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="I/O5" x="15.24" y="7.62" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="I/O6" x="15.24" y="5.08" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="I/O7" x="15.24" y="2.54" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="I/O8" x="15.24" y="0" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="!CS" x="-12.7" y="-27.94" length="middle" direction="in"/>
<pin name="!OE" x="-12.7" y="-25.4" length="middle" direction="in"/>
<pin name="!WE" x="-12.7" y="-22.86" length="middle" direction="in"/>
<pin name="GND" x="15.24" y="-27.94" length="middle" direction="pwr" rot="R180"/>
<pin name="VCC" x="15.24" y="-17.78" length="middle" direction="pwr" rot="R180"/>
</symbol>
<symbol name="43257">
<wire x1="-7.62" y1="-33.02" x2="10.16" y2="-33.02" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="10.16" y1="17.78" x2="10.16" y2="-33.02" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="10.16" y1="17.78" x2="-7.62" y2="17.78" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="-7.62" y1="-33.02" x2="-7.62" y2="17.78" width="0.4064" layer="94"/>
<text x="-7.62" y="18.415" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="-7.62" y="-35.56" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="A0" x="-12.7" y="15.24" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A1" x="-12.7" y="12.7" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A2" x="-12.7" y="10.16" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A3" x="-12.7" y="7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A4" x="-12.7" y="5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A5" x="-12.7" y="2.54" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A6" x="-12.7" y="0" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A7" x="-12.7" y="-2.54" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A8" x="-12.7" y="-5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A9" x="-12.7" y="-7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A10" x="-12.7" y="-10.16" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A11" x="-12.7" y="-12.7" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A12" x="-12.7" y="-15.24" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A13" x="-12.7" y="-17.78" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A14" x="-12.7" y="-20.32" length="middle" direction="in"/>
<pin name="I/O1" x="15.24" y="15.24" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="I/O2" x="15.24" y="12.7" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="I/O3" x="15.24" y="10.16" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="I/O4" x="15.24" y="7.62" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="I/O5" x="15.24" y="5.08" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="I/O6" x="15.24" y="2.54" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="I/O7" x="15.24" y="0" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="I/O8" x="15.24" y="-2.54" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="!CE1" x="-12.7" y="-27.94" length="middle" direction="in"/>
<pin name="CE2" x="-12.7" y="-30.48" length="middle" direction="in"/>
<pin name="!WE" x="-12.7" y="-25.4" length="middle" direction="in"/>
<pin name="GND" x="15.24" y="-30.48" length="middle" direction="pwr" rot="R180"/>
<pin name="VCC" x="15.24" y="-20.32" length="middle" direction="pwr" rot="R180"/>
</symbol>
<symbol name="431000">
<wire x1="-7.62" y1="-38.1" x2="10.16" y2="-38.1" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="10.16" y1="20.32" x2="10.16" y2="-38.1" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="10.16" y1="20.32" x2="-7.62" y2="20.32" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="-7.62" y1="-38.1" x2="-7.62" y2="20.32" width="0.4064" layer="94"/>
<text x="-7.62" y="20.955" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="-7.62" y="-40.64" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="A0" x="-12.7" y="17.78" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A1" x="-12.7" y="15.24" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A2" x="-12.7" y="12.7" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A3" x="-12.7" y="10.16" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A4" x="-12.7" y="7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A5" x="-12.7" y="5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A6" x="-12.7" y="2.54" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A7" x="-12.7" y="0" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A8" x="-12.7" y="-2.54" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A9" x="-12.7" y="-5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A10" x="-12.7" y="-7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A11" x="-12.7" y="-10.16" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A12" x="-12.7" y="-12.7" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A13" x="-12.7" y="-15.24" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A14" x="-12.7" y="-17.78" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A15" x="-12.7" y="-20.32" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A16" x="-12.7" y="-22.86" length="middle" direction="in"/>
<pin name="I/O1" x="15.24" y="17.78" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="I/O2" x="15.24" y="15.24" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="I/O3" x="15.24" y="12.7" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="I/O4" x="15.24" y="10.16" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="I/O5" x="15.24" y="7.62" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="I/O6" x="15.24" y="5.08" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="I/O7" x="15.24" y="2.54" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="I/O8" x="15.24" y="0" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="NC" x="15.24" y="-5.08" length="middle" direction="nc" rot="R180"/>
<pin name="!CE1" x="-12.7" y="-30.48" length="middle" direction="in"/>
<pin name="!OE" x="-12.7" y="-35.56" length="middle" direction="in"/>
<pin name="!WE" x="-12.7" y="-27.94" length="middle" direction="in"/>
<pin name="CE2" x="-12.7" y="-33.02" length="middle" direction="in"/>
<pin name="GND" x="15.24" y="-35.56" length="middle" direction="pwr" rot="R180"/>
<pin name="VCC" x="15.24" y="-25.4" length="middle" direction="pwr" rot="R180"/>
</symbol>
<symbol name="4311">
<wire x1="-7.62" y1="-22.86" x2="7.62" y2="-22.86" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="7.62" y1="22.86" x2="7.62" y2="-22.86" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="7.62" y1="22.86" x2="-7.62" y2="22.86" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="-7.62" y1="-22.86" x2="-7.62" y2="22.86" width="0.4064" layer="94"/>
<text x="-7.62" y="23.495" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="-7.62" y="-25.4" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="A0" x="-12.7" y="20.32" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A1" x="-12.7" y="17.78" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A2" x="-12.7" y="15.24" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A3" x="-12.7" y="12.7" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A4" x="-12.7" y="10.16" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A5" x="-12.7" y="7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A6" x="-12.7" y="5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A7" x="-12.7" y="2.54" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A8" x="-12.7" y="0" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A9" x="-12.7" y="-2.54" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A10" x="-12.7" y="-5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A11" x="-12.7" y="-7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A12" x="-12.7" y="-10.16" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A13" x="-12.7" y="-12.7" length="middle" direction="in"/>
<pin name="!WE" x="-12.7" y="-17.78" length="middle" direction="in"/>
<pin name="!CS" x="-12.7" y="-20.32" length="middle" direction="in"/>
<pin name="DIN" x="12.7" y="20.32" length="middle" direction="in" rot="R180"/>
<pin name="DOUT" x="12.7" y="12.7" length="middle" direction="hiz" rot="R180"/>
<pin name="GND" x="12.7" y="-20.32" length="middle" direction="pwr" rot="R180"/>
<pin name="VCC" x="12.7" y="-10.16" length="middle" direction="pwr" rot="R180"/>
</symbol>
<symbol name="4314">
<wire x1="-5.08" y1="-20.32" x2="12.7" y2="-20.32" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="12.7" y1="20.32" x2="12.7" y2="-20.32" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="12.7" y1="20.32" x2="-5.08" y2="20.32" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="-5.08" y1="-20.32" x2="-5.08" y2="20.32" width="0.4064" layer="94"/>
<text x="-5.08" y="20.955" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="-5.08" y="-22.86" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="A0" x="-10.16" y="17.78" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A1" x="-10.16" y="15.24" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A2" x="-10.16" y="12.7" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A3" x="-10.16" y="10.16" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A4" x="-10.16" y="7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A5" x="-10.16" y="5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A6" x="-10.16" y="2.54" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A7" x="-10.16" y="0" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A8" x="-10.16" y="-2.54" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A9" x="-10.16" y="-5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A10" x="-10.16" y="-7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A11" x="-10.16" y="-10.16" length="middle" direction="in"/>
<pin name="I/O3" x="17.78" y="12.7" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="I/O4" x="17.78" y="10.16" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="!WE" x="-10.16" y="-15.24" length="middle" direction="in"/>
<pin name="!CS" x="-10.16" y="-17.78" length="middle" direction="in"/>
<pin name="I/O1" x="17.78" y="17.78" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="I/O2" x="17.78" y="15.24" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="GND" x="17.78" y="-17.78" length="middle" direction="pwr" rot="R180"/>
<pin name="VCC" x="17.78" y="-7.62" length="middle" direction="pwr" rot="R180"/>
</symbol>
<symbol name="27512">
<wire x1="-10.16" y1="-25.4" x2="10.16" y2="-25.4" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="10.16" y1="-25.4" x2="10.16" y2="25.4" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="10.16" y1="25.4" x2="-10.16" y2="25.4" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="-10.16" y1="25.4" x2="-10.16" y2="-25.4" width="0.4064" layer="94"/>
<text x="-10.16" y="26.035" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="-10.16" y="-27.94" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="A15" x="-15.24" y="-15.24" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A12" x="-15.24" y="-7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A7" x="-15.24" y="5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A6" x="-15.24" y="7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A5" x="-15.24" y="10.16" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A4" x="-15.24" y="12.7" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A3" x="-15.24" y="15.24" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A2" x="-15.24" y="17.78" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A1" x="-15.24" y="20.32" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A0" x="-15.24" y="22.86" length="middle" direction="in"/>
<pin name="O0" x="15.24" y="22.86" length="middle" direction="hiz" rot="R180"/>
<pin name="O1" x="15.24" y="20.32" length="middle" direction="hiz" rot="R180"/>
<pin name="O2" x="15.24" y="17.78" length="middle" direction="hiz" rot="R180"/>
<pin name="O3" x="15.24" y="15.24" length="middle" direction="hiz" rot="R180"/>
<pin name="O4" x="15.24" y="12.7" length="middle" direction="hiz" rot="R180"/>
<pin name="O5" x="15.24" y="10.16" length="middle" direction="hiz" rot="R180"/>
<pin name="O6" x="15.24" y="7.62" length="middle" direction="hiz" rot="R180"/>
<pin name="O7" x="15.24" y="5.08" length="middle" direction="hiz" rot="R180"/>
<pin name="!CE" x="-15.24" y="-20.32" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A10" x="-15.24" y="-2.54" length="middle" direction="in"/>
<pin name="!OE!/VPP" x="-15.24" y="-22.86" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A11" x="-15.24" y="-5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A9" x="-15.24" y="0" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A8" x="-15.24" y="2.54" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A13" x="-15.24" y="-10.16" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A14" x="-15.24" y="-12.7" length="middle" direction="in"/>
<pin name="GND" x="15.24" y="-22.86" length="middle" direction="pwr" rot="R180"/>
<pin name="VCC" x="15.24" y="-12.7" length="middle" direction="pwr" rot="R180"/>
</symbol>
<symbol name="2864">
<wire x1="-10.16" y1="-22.86" x2="7.62" y2="-22.86" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="7.62" y1="-22.86" x2="7.62" y2="22.86" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="7.62" y1="22.86" x2="-10.16" y2="22.86" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="-10.16" y1="22.86" x2="-10.16" y2="-22.86" width="0.4064" layer="94"/>
<text x="-10.16" y="23.495" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="-10.16" y="-25.4" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="NC@1" x="12.7" y="-5.08" length="middle" direction="nc" rot="R180"/>
<pin name="A12" x="-15.24" y="-10.16" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A7" x="-15.24" y="2.54" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A6" x="-15.24" y="5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A5" x="-15.24" y="7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A4" x="-15.24" y="10.16" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A3" x="-15.24" y="12.7" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A2" x="-15.24" y="15.24" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A1" x="-15.24" y="17.78" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A0" x="-15.24" y="20.32" length="middle" direction="in"/>
<pin name="I/O0" x="12.7" y="20.32" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="I/O1" x="12.7" y="17.78" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="I/O2" x="12.7" y="15.24" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="I/O3" x="12.7" y="12.7" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="I/O4" x="12.7" y="10.16" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="I/O5" x="12.7" y="7.62" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="I/O6" x="12.7" y="5.08" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="I/O7" x="12.7" y="2.54" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="!CE" x="-15.24" y="-15.24" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A10" x="-15.24" y="-5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="!OE" x="-15.24" y="-17.78" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A11" x="-15.24" y="-7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A9" x="-15.24" y="-2.54" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A8" x="-15.24" y="0" length="middle" direction="in"/>
<pin name="!WE" x="-15.24" y="-20.32" length="middle" direction="in"/>
<pin name="GND" x="12.7" y="-20.32" length="middle" direction="pwr" rot="R180"/>
<pin name="VCC" x="12.7" y="-10.16" length="middle" direction="pwr" rot="R180"/>
<pin name="NC" x="12.7" y="-2.54" length="middle" direction="nc" rot="R180"/>
</symbol>
<symbol name="27C1000A">
<wire x1="-7.62" y1="-35.56" x2="10.16" y2="-35.56" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="10.16" y1="22.86" x2="10.16" y2="-35.56" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="10.16" y1="22.86" x2="-7.62" y2="22.86" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="-7.62" y1="-35.56" x2="-7.62" y2="22.86" width="0.4064" layer="94"/>
<text x="-7.62" y="23.495" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="-7.62" y="-38.1" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="A0" x="-12.7" y="20.32" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A1" x="-12.7" y="17.78" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A2" x="-12.7" y="15.24" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A3" x="-12.7" y="12.7" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A4" x="-12.7" y="10.16" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A5" x="-12.7" y="7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A6" x="-12.7" y="5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A7" x="-12.7" y="2.54" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A8" x="-12.7" y="0" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A9" x="-12.7" y="-2.54" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A10" x="-12.7" y="-5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A11" x="-12.7" y="-7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A12" x="-12.7" y="-10.16" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A13" x="-12.7" y="-12.7" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A14" x="-12.7" y="-15.24" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A15" x="-12.7" y="-17.78" length="middle" direction="in"/>
<pin name="!PGM" x="-12.7" y="-25.4" length="middle" direction="in"/>
<pin name="!OE" x="-12.7" y="-30.48" length="middle" direction="in"/>
<pin name="!CE" x="-12.7" y="-33.02" length="middle" direction="in"/>
<pin name="O0" x="15.24" y="20.32" length="middle" direction="hiz" rot="R180"/>
<pin name="O1" x="15.24" y="17.78" length="middle" direction="hiz" rot="R180"/>
<pin name="O2" x="15.24" y="15.24" length="middle" direction="hiz" rot="R180"/>
<pin name="O3" x="15.24" y="12.7" length="middle" direction="hiz" rot="R180"/>
<pin name="O4" x="15.24" y="10.16" length="middle" direction="hiz" rot="R180"/>
<pin name="O5" x="15.24" y="7.62" length="middle" direction="hiz" rot="R180"/>
<pin name="O6" x="15.24" y="5.08" length="middle" direction="hiz" rot="R180"/>
<pin name="O7" x="15.24" y="2.54" length="middle" direction="hiz" rot="R180"/>
<pin name="NC" x="15.24" y="-5.08" length="middle" direction="nc" rot="R180"/>
<pin name="GND" x="15.24" y="-33.02" length="middle" direction="pwr" rot="R180"/>
<pin name="VCC" x="15.24" y="-22.86" length="middle" direction="pwr" rot="R180"/>
<pin name="VPP" x="15.24" y="-12.7" length="middle" direction="pas" rot="R180"/>
<pin name="A16" x="-12.7" y="-20.32" length="middle" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="27C1024D">
<wire x1="-10.16" y1="-35.56" x2="7.62" y2="-35.56" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="7.62" y1="25.4" x2="7.62" y2="-35.56" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="7.62" y1="25.4" x2="-10.16" y2="25.4" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="-10.16" y1="-35.56" x2="-10.16" y2="25.4" width="0.4064" layer="94"/>
<text x="-10.16" y="26.035" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="-10.16" y="-38.1" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="A0" x="-15.24" y="22.86" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A1" x="-15.24" y="20.32" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A2" x="-15.24" y="17.78" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A3" x="-15.24" y="15.24" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A4" x="-15.24" y="12.7" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A5" x="-15.24" y="10.16" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A6" x="-15.24" y="7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A7" x="-15.24" y="5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A8" x="-15.24" y="2.54" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A9" x="-15.24" y="0" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A10" x="-15.24" y="-2.54" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A11" x="-15.24" y="-5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A12" x="-15.24" y="-7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A13" x="-15.24" y="-10.16" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A14" x="-15.24" y="-12.7" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A15" x="-15.24" y="-15.24" length="middle" direction="in"/>
<pin name="O0" x="12.7" y="22.86" length="middle" direction="hiz" rot="R180"/>
<pin name="O1" x="12.7" y="20.32" length="middle" direction="hiz" rot="R180"/>
<pin name="O2" x="12.7" y="17.78" length="middle" direction="hiz" rot="R180"/>
<pin name="O3" x="12.7" y="15.24" length="middle" direction="hiz" rot="R180"/>
<pin name="O4" x="12.7" y="12.7" length="middle" direction="hiz" rot="R180"/>
<pin name="O5" x="12.7" y="10.16" length="middle" direction="hiz" rot="R180"/>
<pin name="O6" x="12.7" y="7.62" length="middle" direction="hiz" rot="R180"/>
<pin name="O7" x="12.7" y="5.08" length="middle" direction="hiz" rot="R180"/>
<pin name="O8" x="12.7" y="2.54" length="middle" direction="hiz" rot="R180"/>
<pin name="O9" x="12.7" y="0" length="middle" direction="hiz" rot="R180"/>
<pin name="O10" x="12.7" y="-2.54" length="middle" direction="hiz" rot="R180"/>
<pin name="O11" x="12.7" y="-5.08" length="middle" direction="hiz" rot="R180"/>
<pin name="O12" x="12.7" y="-7.62" length="middle" direction="hiz" rot="R180"/>
<pin name="O13" x="12.7" y="-10.16" length="middle" direction="hiz" rot="R180"/>
<pin name="O14" x="12.7" y="-12.7" length="middle" direction="hiz" rot="R180"/>
<pin name="O15" x="12.7" y="-15.24" length="middle" direction="hiz" rot="R180"/>
<pin name="!OE" x="-15.24" y="-25.4" length="middle" direction="in"/>
<pin name="!CE" x="-15.24" y="-27.94" length="middle" direction="in"/>
<pin name="NC" x="-15.24" y="-33.02" length="middle" direction="nc"/>
<pin name="GND" x="12.7" y="-30.48" length="middle" direction="pwr" rot="R180"/>
<pin name="VCC" x="12.7" y="-25.4" length="middle" direction="pwr" rot="R180"/>
<pin name="VPP" x="12.7" y="-20.32" length="middle" direction="pas" rot="R180"/>
<pin name="GND@1" x="12.7" y="-33.02" length="middle" direction="pwr" rot="R180"/>
<pin name="!PGM" x="-15.24" y="-20.32" length="middle" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="27C2001">
<wire x1="-10.16" y1="-35.56" x2="7.62" y2="-35.56" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="7.62" y1="22.86" x2="7.62" y2="-35.56" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="7.62" y1="22.86" x2="-10.16" y2="22.86" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="-10.16" y1="-35.56" x2="-10.16" y2="22.86" width="0.4064" layer="94"/>
<text x="-10.16" y="23.495" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="-10.16" y="-38.1" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="A0" x="-15.24" y="20.32" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A1" x="-15.24" y="17.78" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A2" x="-15.24" y="15.24" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A3" x="-15.24" y="12.7" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A4" x="-15.24" y="10.16" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A5" x="-15.24" y="7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A6" x="-15.24" y="5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A7" x="-15.24" y="2.54" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A8" x="-15.24" y="0" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A9" x="-15.24" y="-2.54" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A10" x="-15.24" y="-5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A11" x="-15.24" y="-7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A12" x="-15.24" y="-10.16" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A13" x="-15.24" y="-12.7" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A14" x="-15.24" y="-15.24" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A15" x="-15.24" y="-17.78" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A16" x="-15.24" y="-20.32" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A17" x="-15.24" y="-22.86" length="middle" direction="in"/>
<pin name="O0" x="12.7" y="20.32" length="middle" direction="hiz" rot="R180"/>
<pin name="O1" x="12.7" y="17.78" length="middle" direction="hiz" rot="R180"/>
<pin name="O2" x="12.7" y="15.24" length="middle" direction="hiz" rot="R180"/>
<pin name="O3" x="12.7" y="12.7" length="middle" direction="hiz" rot="R180"/>
<pin name="O4" x="12.7" y="10.16" length="middle" direction="hiz" rot="R180"/>
<pin name="O5" x="12.7" y="7.62" length="middle" direction="hiz" rot="R180"/>
<pin name="O6" x="12.7" y="5.08" length="middle" direction="hiz" rot="R180"/>
<pin name="O7" x="12.7" y="2.54" length="middle" direction="hiz" rot="R180"/>
<pin name="!PGM" x="-15.24" y="-27.94" length="middle" direction="in"/>
<pin name="!OE" x="-15.24" y="-30.48" length="middle" direction="in"/>
<pin name="!CE" x="-15.24" y="-33.02" length="middle" direction="in"/>
<pin name="GND" x="12.7" y="-33.02" length="middle" direction="pwr" rot="R180"/>
<pin name="VCC" x="12.7" y="-25.4" length="middle" direction="pwr" rot="R180"/>
<pin name="VPP" x="12.7" y="-20.32" length="middle" direction="pas" rot="R180"/>
</symbol>
<symbol name="27C4001">
<wire x1="-10.16" y1="-33.02" x2="-10.16" y2="25.4" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="7.62" y1="25.4" x2="-10.16" y2="25.4" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="7.62" y1="25.4" x2="7.62" y2="-33.02" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="-10.16" y1="-33.02" x2="7.62" y2="-33.02" width="0.4064" layer="94"/>
<text x="-10.16" y="26.035" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="-10.16" y="-35.56" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="A0" x="-15.24" y="22.86" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A1" x="-15.24" y="20.32" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A2" x="-15.24" y="17.78" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A3" x="-15.24" y="15.24" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A4" x="-15.24" y="12.7" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A5" x="-15.24" y="10.16" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A6" x="-15.24" y="7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A7" x="-15.24" y="5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A8" x="-15.24" y="2.54" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A9" x="-15.24" y="0" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A10" x="-15.24" y="-2.54" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A11" x="-15.24" y="-5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A12" x="-15.24" y="-7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A13" x="-15.24" y="-10.16" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A14" x="-15.24" y="-12.7" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A15" x="-15.24" y="-15.24" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A16" x="-15.24" y="-17.78" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A17" x="-15.24" y="-20.32" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A18" x="-15.24" y="-22.86" length="middle" direction="in"/>
<pin name="O0" x="12.7" y="22.86" length="middle" direction="hiz" rot="R180"/>
<pin name="O1" x="12.7" y="20.32" length="middle" direction="hiz" rot="R180"/>
<pin name="O2" x="12.7" y="17.78" length="middle" direction="hiz" rot="R180"/>
<pin name="O3" x="12.7" y="15.24" length="middle" direction="hiz" rot="R180"/>
<pin name="O4" x="12.7" y="12.7" length="middle" direction="hiz" rot="R180"/>
<pin name="O5" x="12.7" y="10.16" length="middle" direction="hiz" rot="R180"/>
<pin name="O6" x="12.7" y="7.62" length="middle" direction="hiz" rot="R180"/>
<pin name="O7" x="12.7" y="5.08" length="middle" direction="hiz" rot="R180"/>
<pin name="!OE" x="-15.24" y="-27.94" length="middle" direction="in"/>
<pin name="!CE" x="-15.24" y="-30.48" length="middle" direction="in"/>
<pin name="GND" x="12.7" y="-30.48" length="middle" direction="pwr" rot="R180"/>
<pin name="VCC" x="12.7" y="-22.86" length="middle" direction="pwr" rot="R180"/>
<pin name="VPP" x="12.7" y="-12.7" length="middle" direction="pas" rot="R180"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="41256C/D" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="41256" x="0" y="2.54"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CAS" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="!RAS" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="DIN" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="DOUT" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown" constant="no"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown" constant="no"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="41464C" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="41464" x="0" y="2.54"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL18">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CAS" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="!OE" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="!RAS" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O3" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O4" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown" constant="no"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown" constant="no"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="421000C" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="421000" x="2.54" y="5.08"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL18">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CAS" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="!RAS" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="DIN" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="DOUT" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown" constant="no"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown" constant="no"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="421001C" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="421001" x="0" y="2.54"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL18">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CAS" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="!RAS" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="DIN" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="DOUT" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown" constant="no"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown" constant="no"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="421002C" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="421002" x="0" y="5.08"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL18">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="!RAS" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="DIN" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="DOUT" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown" constant="no"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown" constant="no"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="424256C" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="424256" x="0" y="2.54"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL20">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CAS" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="!OE" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="!RAS" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O3" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O4" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="10"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown" constant="no"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown" constant="no"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="424258C" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="424258" x="0" y="5.08"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL20">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="!OE" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="!RAS" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O3" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O4" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="10"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown" constant="no"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown" constant="no"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4361C" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="4361" x="0" y="0"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL22-3">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="DIN" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="DOUT" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="22"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown" constant="no"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown" constant="no"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4362C" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="4362" x="0" y="7.62"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL22-3">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O1" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O2" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O3" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O4" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="22"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown" constant="no"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown" constant="no"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4364C" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="4364" x="0" y="2.54"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL28-6">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CE1" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="!OE" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="CE2" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O1" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O2" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O3" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O4" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O5" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O6" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O7" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O8" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="28"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown" constant="no"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown" constant="no"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4364CX" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="4364CX" x="0" y="5.08"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL28-3">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CE1" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="!OE" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="CE2" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O1" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O2" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O3" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O4" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O5" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O6" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O7" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O8" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="28"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown" constant="no"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown" constant="no"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4464C" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="4464" x="0" y="7.62"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL28-6">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CE1" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="!OE" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="CE2" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O1" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O2" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O3" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O4" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O5" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O6" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O7" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O8" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="28"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown" constant="no"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown" constant="no"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4464G" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="4464" x="0" y="5.08"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SO28L">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CE1" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="!OE" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="CE2" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O1" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O2" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O3" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O4" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O5" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O6" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O7" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O8" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="28"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown" constant="no"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown" constant="no"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4168C" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="4168" x="0" y="5.08"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL28-6">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CE" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="!OE" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="!RFSH" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="CS" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O1" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O2" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O3" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O4" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O5" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O6" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O7" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O8" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="28"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown" constant="no"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown" constant="no"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="43251CR" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="43251" x="0" y="7.62"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL24-3">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="A16" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="A17" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="DIN" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="DOUT" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="24"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown" constant="no"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown" constant="no"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="43254CR" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="43254" x="0" y="12.7"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL24-3">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O1" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O2" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O3" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O4" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="24"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown" constant="no"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown" constant="no"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="43256AC" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="43256" x="0" y="2.54"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL28-6">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="!OE" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O1" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O2" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O3" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O4" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O5" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O6" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O7" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O8" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="28"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown" constant="no"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown" constant="no"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="43256GU" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="43256" x="0" y="5.08"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SO28L">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="!OE" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O1" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O2" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O3" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O4" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O5" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O6" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O7" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O8" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="28"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="UPD43256BGU-70LL-A" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1209615" constant="no"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="98K2138" constant="no"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="43257AC" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="43257" x="0" y="10.16"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL28-6">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CE1" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="CE2" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O1" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O2" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O3" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O4" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O5" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O6" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O7" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O8" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="28"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown" constant="no"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown" constant="no"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="431000" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="431000" x="0" y="7.62"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL32">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CE1" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="!OE" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="A16" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="CE2" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O1" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O2" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O3" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O4" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O5" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O6" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O7" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O8" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="32"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown" constant="no"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown" constant="no"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4311C" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="4311" x="0" y="0"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL20">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="DIN" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="DOUT" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="20"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown" constant="no"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown" constant="no"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4314C" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="4314" x="-2.54" y="0"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL20">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O1" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O2" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O3" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O4" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="20"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown" constant="no"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown" constant="no"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="27C512D" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="27512" x="0" y="0"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL28-6">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CE" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="!OE!/VPP" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="O0" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="O1" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="O2" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="O3" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="O4" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="O5" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="O6" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="O7" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="28"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="M27C512-10F1" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1661676" constant="no"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="56P9224" constant="no"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="28C64C" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="2864" x="0" y="2.54"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL28-6">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CE" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="!OE" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O0" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O1" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O2" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O3" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O4" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O5" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O6" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O7" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@1" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="28"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="AT28C64B-15PU" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1095784" constant="no"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="96K6557" constant="no"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="27C1000A" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="27C1000A" x="-2.54" y="5.08"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL32">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CE" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="!OE" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="!PGM" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A16" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="O0" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="O1" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="O2" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="O3" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="O4" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="O5" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="O6" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="O7" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="VPP" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown" constant="no"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown" constant="no"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="27C1001A" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="27C1000A" x="-2.54" y="5.08"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL32">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CE" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="!OE" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="!PGM" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A16" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="O0" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="O1" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="O2" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="O3" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="O4" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="O5" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="O6" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="O7" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="VPP" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="M27C1001-15F1" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1661756" constant="no"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="78M7615" constant="no"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="27C1024D" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="27C1024D" x="0" y="5.08"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL40">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CE" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="!OE" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="!PGM" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="O0" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="O1" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="O10" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="O11" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="O12" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="O13" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="O14" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="O15" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="O2" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="O3" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="O4" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="O5" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="O6" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="O7" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="O8" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="O9" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="VPP" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="M27C1024-70C1" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown" constant="no"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="37M4699" constant="no"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="27C2001D" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="27C2001" x="0" y="7.62"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL32">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CE" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="!OE" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="!PGM" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A16" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A17" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="O0" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="O1" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="O2" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="O3" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="O4" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="O5" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="O6" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="O7" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="VPP" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="M27C2001-10B1" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="3338101" constant="no"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="37M4702" constant="no"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="27C4001D" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="27C4001" x="0" y="5.08"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL32">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CE" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="!OE" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A16" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A17" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="A18" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="O0" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="O1" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="O2" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="O3" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="O4" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="O5" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="O6" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="O7" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="VPP" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="M27C4001-12B1" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="3338137" constant="no"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="37M4736" constant="no"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
