<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.0">
<drawing>
<settings>
<setting alwaysvectorfont="no"/>
<setting verticaltext="up"/>
</settings>
<grid distance="50" unitdist="mil" unit="mil" style="lines" multiple="2" display="yes" altdistance="5" altunitdist="mil" altunit="mil"/>
<layers>
<layer number="1" name="Top" color="4" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="2" name="Route2" color="1" fill="3" visible="no" active="yes"/>
<layer number="3" name="Route3" color="4" fill="3" visible="no" active="yes"/>
<layer number="4" name="Route4" color="1" fill="4" visible="no" active="yes"/>
<layer number="5" name="Route5" color="4" fill="4" visible="no" active="yes"/>
<layer number="6" name="Route6" color="1" fill="8" visible="no" active="yes"/>
<layer number="7" name="Route7" color="4" fill="8" visible="no" active="yes"/>
<layer number="8" name="Route8" color="1" fill="2" visible="no" active="yes"/>
<layer number="9" name="Route9" color="4" fill="2" visible="no" active="yes"/>
<layer number="10" name="Route10" color="1" fill="7" visible="no" active="yes"/>
<layer number="11" name="Route11" color="4" fill="7" visible="no" active="yes"/>
<layer number="12" name="Route12" color="1" fill="5" visible="no" active="yes"/>
<layer number="13" name="Route13" color="4" fill="5" visible="no" active="yes"/>
<layer number="14" name="Route14" color="1" fill="6" visible="no" active="yes"/>
<layer number="15" name="Route15" color="4" fill="6" visible="no" active="yes"/>
<layer number="16" name="Bottom" color="1" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="17" name="Pads" color="2" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="18" name="Vias" color="2" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="19" name="Unrouted" color="6" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="20" name="Dimension" color="15" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="21" name="tPlace" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="22" name="bPlace" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="23" name="tOrigins" color="15" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="24" name="bOrigins" color="15" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="25" name="tNames" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="26" name="bNames" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="27" name="tValues" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="28" name="bValues" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="29" name="tStop" color="7" fill="3" visible="no" active="yes"/>
<layer number="30" name="bStop" color="7" fill="6" visible="no" active="yes"/>
<layer number="31" name="tCream" color="7" fill="4" visible="no" active="yes"/>
<layer number="32" name="bCream" color="7" fill="5" visible="no" active="yes"/>
<layer number="33" name="tFinish" color="6" fill="3" visible="no" active="yes"/>
<layer number="34" name="bFinish" color="6" fill="6" visible="no" active="yes"/>
<layer number="35" name="tGlue" color="7" fill="4" visible="no" active="yes"/>
<layer number="36" name="bGlue" color="7" fill="5" visible="no" active="yes"/>
<layer number="37" name="tTest" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="38" name="bTest" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="39" name="tKeepout" color="4" fill="11" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="40" name="bKeepout" color="1" fill="11" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="41" name="tRestrict" color="4" fill="10" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="42" name="bRestrict" color="1" fill="10" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="43" name="vRestrict" color="2" fill="10" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="44" name="Drills" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="45" name="Holes" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="46" name="Milling" color="3" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="47" name="Measures" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="48" name="Document" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="49" name="Reference" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="51" name="tDocu" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="52" name="bDocu" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="91" name="Nets" color="2" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="92" name="Busses" color="1" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="93" name="Pins" color="2" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="94" name="Symbols" color="4" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="95" name="Names" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="96" name="Values" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="97" name="Info" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="98" name="Guide" color="6" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
</layers>
<library>
<description>&lt;b&gt;Reed switsches&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MK15">
<description>&lt;b&gt;Reed Sensors for SMD Mounting&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
MEDER electronic&lt;br&gt;
Source: &lt;a href="http://www.farnell.com/datasheets/34737.pdf"&gt; Data sheet &lt;/a&gt;</description>
<wire x1="7.9" y1="1.15" x2="7.9" y2="-1.15" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="7.9" y1="-1.15" x2="-7.9" y2="-1.15" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="-7.9" y1="-1.15" x2="-7.9" y2="1.15" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="-7.9" y1="1.15" x2="7.9" y2="1.15" width="0.2032" layer="21"/>
<smd name="1" x="-9.1" y="0" dx="2" dy="1.3" layer="1"/>
<smd name="2" x="9.1" y="0" dx="2" dy="1.3" layer="1"/>
<text x="-6.985" y="1.905" size="1.27" layer="25">&gt;NAME</text>
<text x="-6.35" y="-0.635" size="1.27" layer="27">&gt;VALUE</text>
<rectangle x1="-9.75" y1="-0.35" x2="-7.9" y2="0.35" layer="51"/>
<rectangle x1="7.9" y1="-0.35" x2="9.75" y2="0.35" layer="51" rot="R180"/>
</package>
<package name="CT10-G1">
<description>&lt;b&gt;CT10 Series Molded Switch&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
COTO TECHNOLOGY / www.cotorelay.com&lt;br&gt;
Source: &lt;a href="http://www.farnell.com/datasheets/91368.pdf"&gt; Data sheet &lt;/a&gt;</description>
<wire x1="5.7" y1="1.1" x2="5.7" y2="-1.1" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="5.7" y1="-1.1" x2="-5.7" y2="-1.1" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="-5.7" y1="-1.1" x2="-5.7" y2="1.1" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="-5.7" y1="1.1" x2="5.7" y2="1.1" width="0.2032" layer="21"/>
<smd name="1" x="-7.62" y="0" dx="2" dy="1.3" layer="1"/>
<smd name="2" x="7.62" y="0" dx="2" dy="1.3" layer="1"/>
<text x="-5.5802" y="1.3302" size="1.27" layer="25">&gt;NAME</text>
<text x="-5.5802" y="-3.1082" size="1.27" layer="27">&gt;VALUE</text>
<rectangle x1="-8.175" y1="-0.375" x2="-5.7" y2="0.375" layer="51"/>
<rectangle x1="5.7" y1="-0.375" x2="8.175" y2="0.375" layer="51" rot="R180"/>
</package>
<package name="CT10-G4">
<description>&lt;b&gt;CT10 Series Molded Switch&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
COTO TECHNOLOGY / www.cotorelay.com&lt;br&gt;
Source: &lt;a href="http://www.farnell.com/datasheets/91368.pdf"&gt; Data sheet &lt;/a&gt;</description>
<wire x1="6.3" y1="1.1" x2="6.3" y2="-1.1" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="6.3" y1="-1.1" x2="-6.3" y2="-1.1" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="-6.3" y1="-1.1" x2="-6.3" y2="1.1" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="-6.3" y1="1.1" x2="6.3" y2="1.1" width="0.2032" layer="21"/>
<smd name="1" x="-9.145" y="0" dx="2" dy="1.3" layer="1"/>
<smd name="2" x="9.145" y="0" dx="2" dy="1.3" layer="1"/>
<text x="-6.1802" y="1.3302" size="1.27" layer="25">&gt;NAME</text>
<text x="-6.1802" y="-3.1082" size="1.27" layer="27">&gt;VALUE</text>
<rectangle x1="-9.7" y1="-0.375" x2="-6.4" y2="0.375" layer="51"/>
<rectangle x1="6.4" y1="-0.375" x2="9.7" y2="0.375" layer="51" rot="R180"/>
</package>
<package name="CT10-A2">
<description>&lt;b&gt;CT10 Series Molded Switch&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
COTO TECHNOLOGY / www.cotorelay.com&lt;br&gt;
Source: &lt;a href="http://www.farnell.com/datasheets/91368.pdf"&gt; Data sheet &lt;/a&gt;</description>
<wire x1="5.7" y1="1.1" x2="5.7" y2="-1.1" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="5.7" y1="-1.1" x2="-5.7" y2="-1.1" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="-5.7" y1="-1.1" x2="-5.7" y2="1.1" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="-5.7" y1="1.1" x2="5.7" y2="1.1" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="-6.25" y1="1.5" x2="6.25" y2="1.5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="6.25" y1="1.5" x2="6.25" y2="-1.5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="6.25" y1="-1.5" x2="-6.25" y2="-1.5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-6.25" y1="-1.5" x2="-6.25" y2="1.5" width="0" layer="20"/>
<smd name="1" x="-7.5" y="0" dx="2" dy="1.3" layer="1"/>
<smd name="2" x="7.5" y="0" dx="2" dy="1.3" layer="1"/>
<text x="-5.5" y="1.75" size="1.27" layer="25">&gt;NAME</text>
<text x="-5.5" y="-3" size="1.27" layer="27">&gt;VALUE</text>
<rectangle x1="-7.86" y1="-0.505" x2="-5.7" y2="0.505" layer="51"/>
<rectangle x1="5.7" y1="-0.505" x2="7.86" y2="0.505" layer="51" rot="R180"/>
</package>
<package name="MK6-4">
<description>&lt;b&gt;Reed Sonsor for PCB Mountung&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: &lt;a href="http://www.farnell.com/datasheets/91181.pdf"&gt; Data sheet &lt;/a&gt;</description>
<wire x1="-4.375" y1="1.55" x2="4.375" y2="1.55" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="4.375" y1="1.55" x2="4.375" y2="-1.55" width="0.2032" layer="21" curve="-180"/>
<wire x1="4.375" y1="-1.55" x2="-4.375" y2="-1.55" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="-4.375" y1="-1.55" x2="-4.375" y2="1.55" width="0.2032" layer="21" curve="-180"/>
<pad name="1" x="-5.08" y="0" drill="0.6" diameter="1.016"/>
<pad name="2" x="5.08" y="0" drill="0.6" diameter="1.016"/>
<text x="-5.08" y="1.905" size="1.27" layer="25">&gt;NAME</text>
<text x="-5.08" y="-3.175" size="1.27" layer="27">&gt;VALUE</text>
</package>
<package name="MK6-5">
<description>&lt;b&gt;Reed Sonsor for PCB Mountung&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: &lt;a href="http://www.farnell.com/datasheets/91181.pdf"&gt; Data sheet &lt;/a&gt;</description>
<wire x1="-5.545" y1="1.55" x2="5.495" y2="1.55" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="5.495" y1="1.55" x2="5.495" y2="-1.55" width="0.2032" layer="21" curve="-180"/>
<wire x1="5.495" y1="-1.55" x2="-5.545" y2="-1.55" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="-5.545" y1="-1.55" x2="-5.545" y2="1.55" width="0.2032" layer="21" curve="-180"/>
<pad name="1" x="-6.35" y="0" drill="0.6" diameter="1.016"/>
<pad name="2" x="6.35" y="0" drill="0.6" diameter="1.016"/>
<text x="-6.35" y="1.905" size="1.27" layer="25">&gt;NAME</text>
<text x="-6.35" y="-3.175" size="1.27" layer="27">&gt;VALUE</text>
</package>
<package name="MK6-6">
<description>&lt;b&gt;Reed Sonsor for PCB Mountung&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: &lt;a href="http://www.farnell.com/datasheets/91181.pdf"&gt; Data sheet &lt;/a&gt;</description>
<wire x1="-6.965" y1="1.55" x2="6.965" y2="1.55" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="6.965" y1="1.55" x2="6.965" y2="-1.55" width="0.2032" layer="21" curve="-180"/>
<wire x1="6.965" y1="-1.55" x2="-6.965" y2="-1.55" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="-6.965" y1="-1.55" x2="-6.965" y2="1.55" width="0.2032" layer="21" curve="-180"/>
<pad name="1" x="-7.62" y="0" drill="0.6" diameter="1.016"/>
<pad name="2" x="7.62" y="0" drill="0.6" diameter="1.016"/>
<text x="-7.62" y="1.905" size="1.27" layer="25">&gt;NAME</text>
<text x="-7.62" y="-3.175" size="1.27" layer="27">&gt;VALUE</text>
</package>
<package name="MK6-7">
<description>&lt;b&gt;Reed Sonsor for PCB Mountung&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: &lt;a href="http://www.farnell.com/datasheets/91181.pdf"&gt; Data sheet &lt;/a&gt;</description>
<wire x1="-8.235" y1="1.55" x2="8.235" y2="1.55" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="8.235" y1="1.55" x2="8.235" y2="-1.55" width="0.2032" layer="21" curve="-180"/>
<wire x1="8.235" y1="-1.55" x2="-8.235" y2="-1.55" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="-8.235" y1="-1.55" x2="-8.235" y2="1.55" width="0.2032" layer="21" curve="-180"/>
<pad name="1" x="-8.89" y="0" drill="0.6" diameter="1.016"/>
<pad name="2" x="8.89" y="0" drill="0.6" diameter="1.016"/>
<text x="-8.89" y="1.905" size="1.27" layer="25">&gt;NAME</text>
<text x="-8.89" y="-3.175" size="1.27" layer="27">&gt;VALUE</text>
</package>
<package name="MK6-8-A">
<description>&lt;b&gt;Reed Sonsor for PCB Mountung&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: &lt;a href="http://www.farnell.com/datasheets/91181.pdf"&gt; Data sheet &lt;/a&gt;</description>
<wire x1="-9.505" y1="1.55" x2="9.505" y2="1.55" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="9.505" y1="1.55" x2="9.505" y2="-1.55" width="0.2032" layer="21" curve="-180"/>
<wire x1="9.505" y1="-1.55" x2="-9.505" y2="-1.55" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="-9.505" y1="-1.55" x2="-9.505" y2="1.55" width="0.2032" layer="21" curve="-180"/>
<pad name="1" x="-10.16" y="0" drill="0.6" diameter="1.016"/>
<pad name="2" x="10.16" y="0" drill="0.6" diameter="1.016"/>
<text x="-10.16" y="1.905" size="1.27" layer="25">&gt;NAME</text>
<text x="-10.16" y="-3.175" size="1.27" layer="27">&gt;VALUE</text>
</package>
<package name="MK6-8-C">
<description>&lt;b&gt;Reed Sonsor for PCB Mountung&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: &lt;a href="http://www.farnell.com/datasheets/91181.pdf"&gt; Data sheet &lt;/a&gt;</description>
<wire x1="-9.505" y1="1.55" x2="9.505" y2="1.55" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="9.505" y1="1.55" x2="9.505" y2="-1.55" width="0.2032" layer="21" curve="-180"/>
<wire x1="9.505" y1="-1.55" x2="-9.505" y2="-1.55" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="-9.505" y1="-1.55" x2="-9.505" y2="1.55" width="0.2032" layer="21" curve="-180"/>
<pad name="NO" x="-10.16" y="0" drill="0.6" diameter="1.016"/>
<pad name="COM" x="10.16" y="0" drill="0.6" diameter="1.016"/>
<pad name="NC" x="-7.62" y="0" drill="0.6" diameter="1.016"/>
<text x="-10.16" y="1.905" size="1.27" layer="25">&gt;NAME</text>
<text x="-10.16" y="-3.175" size="1.27" layer="27">&gt;VALUE</text>
</package>
<package name="MK6-10">
<description>&lt;b&gt;Reed Sonsor for PCB Mountung&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: &lt;a href="http://www.farnell.com/datasheets/91181.pdf"&gt; Data sheet &lt;/a&gt;</description>
<wire x1="-14.2" y1="1.8" x2="14.2" y2="1.8" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="14.2" y1="1.8" x2="14.2" y2="0.2" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="14.2" y1="0.2" x2="12.2" y2="-1.8" width="0.2032" layer="21" curve="-90"/>
<wire x1="12.2" y1="-1.8" x2="-12.2" y2="-1.8" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="-12.2" y1="-1.8" x2="-14.2" y2="0.2" width="0.2032" layer="21" curve="-90"/>
<wire x1="-14.2" y1="0.2" x2="-14.2" y2="1.8" width="0.2032" layer="21"/>
<pad name="1" x="-12.7" y="0" drill="0.6" diameter="1.016"/>
<pad name="2" x="12.7" y="0" drill="0.6" diameter="1.016"/>
<text x="-10.16" y="1.905" size="1.27" layer="25">&gt;NAME</text>
<text x="-10.16" y="-3.175" size="1.27" layer="27">&gt;VALUE</text>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="REED-SWITCH">
<wire x1="0" y1="-2.54" x2="0" y2="-1.27" width="0.1524" layer="94"/>
<wire x1="0" y1="-1.27" x2="0.635" y2="2.667" width="0.1524" layer="94"/>
<wire x1="0.254" y1="2.54" x2="0" y2="2.54" width="0.1524" layer="94"/>
<wire x1="0" y1="2.54" x2="0" y2="5.08" width="0.1524" layer="94"/>
<wire x1="-1.27" y1="3.81" x2="-1.27" y2="-1.27" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="-1.27" y1="-1.27" x2="1.27" y2="-1.27" width="0.254" layer="94" curve="180"/>
<wire x1="1.27" y1="-1.27" x2="1.27" y2="3.81" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="1.27" y1="3.81" x2="-1.27" y2="3.81" width="0.254" layer="94" curve="180"/>
<wire x1="-3.556" y1="2.54" x2="-2.794" y2="2.54" width="0.1524" layer="94"/>
<wire x1="-2.794" y1="2.54" x2="-2.794" y2="0" width="0.1524" layer="94"/>
<wire x1="-2.794" y1="0" x2="-3.556" y2="0" width="0.1524" layer="94"/>
<wire x1="-3.556" y1="0" x2="-3.556" y2="2.54" width="0.1524" layer="94"/>
<wire x1="-2.54" y1="1.27" x2="-1.651" y2="1.27" width="0.0508" layer="94"/>
<wire x1="-1.651" y1="1.27" x2="-1.905" y2="1.524" width="0.0508" layer="94"/>
<wire x1="-1.651" y1="1.27" x2="-1.905" y2="1.016" width="0.0508" layer="94"/>
<wire x1="-2.286" y1="1.524" x2="-2.54" y2="1.27" width="0.0508" layer="94"/>
<wire x1="-2.286" y1="1.016" x2="-2.54" y2="1.27" width="0.0508" layer="94"/>
<text x="-3.429" y="2.794" size="0.4064" layer="94">N</text>
<text x="-3.429" y="-0.635" size="0.4064" layer="94">S</text>
<text x="2.54" y="2.54" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="2.54" y="0" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<rectangle x1="-3.556" y1="1.27" x2="-2.794" y2="2.54" layer="94"/>
<pin name="1" x="0" y="7.62" visible="off" length="short" direction="pas" rot="R270"/>
<pin name="2" x="0" y="-5.08" visible="off" length="short" direction="pas" rot="R90"/>
</symbol>
<symbol name="REED-SWITCH-NO-NC">
<wire x1="0" y1="-2.54" x2="0" y2="-1.27" width="0.1524" layer="94"/>
<wire x1="0.508" y1="2.54" x2="0" y2="2.54" width="0.1524" layer="94"/>
<wire x1="0" y1="2.54" x2="0" y2="5.08" width="0.1524" layer="94"/>
<wire x1="-1.27" y1="3.81" x2="-1.27" y2="-1.27" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="-3.556" y1="2.54" x2="-2.794" y2="2.54" width="0.1524" layer="94"/>
<wire x1="-2.794" y1="2.54" x2="-2.794" y2="0" width="0.1524" layer="94"/>
<wire x1="-2.794" y1="0" x2="-3.556" y2="0" width="0.1524" layer="94"/>
<wire x1="-3.556" y1="0" x2="-3.556" y2="2.54" width="0.1524" layer="94"/>
<wire x1="-2.54" y1="1.27" x2="-1.651" y2="1.27" width="0.0508" layer="94"/>
<wire x1="-1.651" y1="1.27" x2="-1.905" y2="1.524" width="0.0508" layer="94"/>
<wire x1="-1.651" y1="1.27" x2="-1.905" y2="1.016" width="0.0508" layer="94"/>
<wire x1="-2.286" y1="1.524" x2="-2.54" y2="1.27" width="0.0508" layer="94"/>
<wire x1="-2.286" y1="1.016" x2="-2.54" y2="1.27" width="0.0508" layer="94"/>
<wire x1="3.81" y1="-1.27" x2="3.81" y2="3.81" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="-1.27" y1="-1.27" x2="0" y2="-2.54" width="0.254" layer="94" curve="90"/>
<wire x1="0" y1="-2.54" x2="2.54" y2="-2.54" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="2.54" y1="-2.54" x2="3.81" y2="-1.27" width="0.254" layer="94" curve="90"/>
<wire x1="-1.27" y1="3.81" x2="0" y2="5.08" width="0.254" layer="94" curve="-90"/>
<wire x1="0" y1="5.08" x2="2.54" y2="5.08" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="2.54" y1="5.08" x2="3.81" y2="3.81" width="0.254" layer="94" curve="-90"/>
<wire x1="1.27" y1="-1.27" x2="1.905" y2="2.667" width="0.1524" layer="94"/>
<wire x1="2.54" y1="2.54" x2="2.54" y2="5.08" width="0.1524" layer="94"/>
<wire x1="2.032" y1="2.54" x2="2.54" y2="2.54" width="0.1524" layer="94"/>
<wire x1="0" y1="-1.27" x2="1.27" y2="-1.27" width="0.1524" layer="94"/>
<text x="-3.429" y="2.794" size="0.4064" layer="94">N</text>
<text x="-3.429" y="-0.635" size="0.4064" layer="94">S</text>
<text x="5.08" y="2.54" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="5.08" y="0" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<rectangle x1="-3.556" y1="1.27" x2="-2.794" y2="2.54" layer="94"/>
<pin name="NO" x="0" y="7.62" visible="off" length="short" direction="pas" rot="R270"/>
<pin name="COM" x="0" y="-5.08" visible="off" length="short" direction="pas" rot="R90"/>
<pin name="NC" x="2.54" y="7.62" visible="off" length="short" direction="pas" rot="R270"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="REED-SWITCH-" prefix="S">
<description>&lt;b&gt;Reed Sensor&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="REED-SWITCH" x="0" y="0"/>
</gates>
<devices>
<device name="MK15-B" package="MK15">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="MEDER" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="MK15-B-2" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1079484" constant="no"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="CT10-G4" package="CT10-G4">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown" constant="no"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="CT10-1530-G1" package="CT10-G1">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="COTO TECHNOLOGY" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="CT10-1530-G1" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1081696" constant="no"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="CT10-A2" package="CT10-A2">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown" constant="no"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="MK15-C2" package="MK15">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="MEDER" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="MK15-C-2" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1079485" constant="no"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="MK6-10" package="MK6-10">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown" constant="no"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="MK6-8-B" package="MK6-8-A">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="MEDER" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="MK6-8-B" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1079481" constant="no"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="MK6-7" package="MK6-7">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown" constant="no"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="MK6-6" package="MK6-6">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown" constant="no"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="MK6-5-B" package="MK6-5">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="MEDER" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="MK6-5-B" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1079479" constant="no"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="MK6-4" package="MK6-4">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown" constant="no"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="MK6-5-C" package="MK6-5">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="MEDER" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="MK6-5-C" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1079480" constant="no"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="MK6-8-H" package="MK6-8-A">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="MEDER" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="MK6-8-H" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1079482" constant="no"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="REED-SWITCH-NO-NC" prefix="S">
<description>&lt;b&gt;Reed Sensor&lt;/b&gt; NO NC&lt;p&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="REED-SWITCH-NO-NC" x="0" y="0"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="MK6-8-C">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="COM" pad="COM"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="NC"/>
<connect gate="G$1" pin="NO" pad="NO"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
