<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.0">
<drawing>
<settings>
<setting alwaysvectorfont="no"/>
<setting verticaltext="up"/>
</settings>
<grid distance="0.05" unitdist="inch" unit="mm" style="lines" multiple="1" display="yes" altdistance="0.025" altunitdist="mm" altunit="mm"/>
<layers>
<layer number="1" name="Top" color="4" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="16" name="Bottom" color="1" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="17" name="Pads" color="2" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="18" name="Vias" color="2" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="19" name="Unrouted" color="6" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="20" name="Dimension" color="15" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="21" name="tPlace" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="22" name="bPlace" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="23" name="tOrigins" color="15" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="24" name="bOrigins" color="15" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="25" name="tNames" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="26" name="bNames" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="27" name="tValues" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="28" name="bValues" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="29" name="tStop" color="7" fill="3" visible="no" active="yes"/>
<layer number="30" name="bStop" color="7" fill="6" visible="no" active="yes"/>
<layer number="31" name="tCream" color="7" fill="4" visible="no" active="yes"/>
<layer number="32" name="bCream" color="7" fill="5" visible="no" active="yes"/>
<layer number="33" name="tFinish" color="6" fill="3" visible="no" active="yes"/>
<layer number="34" name="bFinish" color="6" fill="6" visible="no" active="yes"/>
<layer number="35" name="tGlue" color="7" fill="4" visible="no" active="yes"/>
<layer number="36" name="bGlue" color="7" fill="5" visible="no" active="yes"/>
<layer number="37" name="tTest" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="38" name="bTest" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="39" name="tKeepout" color="4" fill="11" visible="no" active="yes"/>
<layer number="40" name="bKeepout" color="1" fill="11" visible="no" active="yes"/>
<layer number="41" name="tRestrict" color="4" fill="10" visible="no" active="yes"/>
<layer number="42" name="bRestrict" color="1" fill="10" visible="no" active="yes"/>
<layer number="43" name="vRestrict" color="2" fill="10" visible="no" active="yes"/>
<layer number="44" name="Drills" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="45" name="Holes" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="46" name="Milling" color="3" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="47" name="Measures" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="48" name="Document" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="49" name="Reference" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="51" name="tDocu" color="6" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="52" name="bDocu" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="91" name="Nets" color="2" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="92" name="Busses" color="1" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="93" name="Pins" color="2" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="94" name="Symbols" color="4" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="95" name="Names" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="96" name="Values" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="97" name="Info" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="98" name="Guide" color="6" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="2" name="Route2" color="1" fill="3" visible="no" active="no"/>
<layer number="3" name="Route3" color="4" fill="3" visible="no" active="no"/>
<layer number="4" name="Route4" color="1" fill="4" visible="no" active="no"/>
<layer number="5" name="Route5" color="4" fill="4" visible="no" active="no"/>
<layer number="6" name="Route6" color="1" fill="8" visible="no" active="no"/>
<layer number="7" name="Route7" color="4" fill="8" visible="no" active="no"/>
<layer number="8" name="Route8" color="1" fill="2" visible="no" active="no"/>
<layer number="9" name="Route9" color="4" fill="2" visible="no" active="no"/>
<layer number="10" name="Route10" color="1" fill="7" visible="no" active="no"/>
<layer number="11" name="Route11" color="4" fill="7" visible="no" active="no"/>
<layer number="12" name="Route12" color="1" fill="5" visible="no" active="no"/>
<layer number="13" name="Route13" color="4" fill="5" visible="no" active="no"/>
<layer number="14" name="Route14" color="1" fill="6" visible="no" active="no"/>
<layer number="15" name="Route15" color="4" fill="6" visible="no" active="no"/>
</layers>
<library>
<description>Discrete devices (Antenna, Arrrester, Thermistor)</description>
<packages>
<package name="RS-2,5">
<description>&lt;b&gt;Resistor&lt;/b&gt;</description>
<wire x1="-0.381" y1="0" x2="0.381" y2="0" width="0.127" layer="21"/>
<circle x="-1.27" y="0" radius="1.27" width="0.127" layer="21"/>
<pad name="1" x="-1.27" y="0" drill="0.8128" diameter="1.6002" shape="octagon"/>
<pad name="2" x="1.27" y="0" drill="0.8128" diameter="1.6002" shape="octagon"/>
<text x="-2.54" y="1.524" size="1.27" layer="27" ratio="10">&gt;VALUE</text>
<text x="-2.54" y="3.048" size="1.27" layer="25" ratio="10">&gt;NAME</text>
</package>
<package name="R-5">
<description>&lt;b&gt;Resistor&lt;/b&gt;</description>
<wire x1="-1.27" y1="0.635" x2="1.27" y2="0.635" width="0.127" layer="21"/>
<wire x1="1.27" y1="-0.635" x2="-1.27" y2="-0.635" width="0.127" layer="21"/>
<wire x1="1.27" y1="0" x2="1.778" y2="0" width="0.127" layer="21"/>
<wire x1="1.27" y1="0.635" x2="1.27" y2="0" width="0.127" layer="21"/>
<wire x1="-1.778" y1="0" x2="-1.27" y2="0" width="0.127" layer="21"/>
<wire x1="-1.27" y1="0.635" x2="-1.27" y2="0" width="0.127" layer="21"/>
<wire x1="1.27" y1="0" x2="1.27" y2="-0.635" width="0.127" layer="21"/>
<wire x1="-1.27" y1="0" x2="-1.27" y2="-0.635" width="0.127" layer="21"/>
<pad name="1" x="-2.54" y="0" drill="0.8128" diameter="1.6002" shape="octagon"/>
<pad name="2" x="2.54" y="0" drill="0.8128" diameter="1.6002" shape="octagon"/>
<text x="-2.54" y="-2.286" size="1.27" layer="27" ratio="10">&gt;VALUE</text>
<text x="-1.27" y="1.016" size="1.27" layer="25" ratio="10">&gt;NAME</text>
</package>
<package name="R-7,5">
<description>&lt;b&gt;Resistor&lt;/b&gt;</description>
<wire x1="-2.54" y1="-1.27" x2="2.54" y2="-1.27" width="0.127" layer="21"/>
<wire x1="2.54" y1="1.27" x2="-2.54" y2="1.27" width="0.127" layer="21"/>
<wire x1="2.54" y1="0" x2="3.048" y2="0" width="0.127" layer="21"/>
<wire x1="2.54" y1="-1.27" x2="2.54" y2="0" width="0.127" layer="21"/>
<wire x1="-2.54" y1="0" x2="-3.048" y2="0" width="0.127" layer="21"/>
<wire x1="-2.54" y1="1.27" x2="-2.54" y2="0" width="0.127" layer="21"/>
<wire x1="2.54" y1="0" x2="2.54" y2="1.27" width="0.127" layer="21"/>
<wire x1="-2.54" y1="0" x2="-2.54" y2="-1.27" width="0.127" layer="21"/>
<pad name="1" x="-3.81" y="0" drill="0.8128" diameter="1.6002" shape="octagon"/>
<pad name="2" x="3.81" y="0" drill="0.8128" diameter="1.6002" shape="octagon"/>
<text x="-2.54" y="1.651" size="1.27" layer="25" ratio="10">&gt;NAME</text>
<text x="-2.54" y="-2.921" size="1.27" layer="27" ratio="10">&gt;VALUE</text>
</package>
<package name="PAD-01">
<description>&lt;b&gt;PAD&lt;/b&gt;</description>
<circle x="0" y="0" radius="0.889" width="0.762" layer="51"/>
<pad name="1" x="0" y="0" drill="1.3208" diameter="2.54" shape="octagon"/>
<text x="-1.27" y="1.524" size="1.27" layer="27" ratio="10">&gt;VALUE</text>
<text x="-1.27" y="3.048" size="1.27" layer="25" ratio="10">&gt;NAME</text>
</package>
<package name="EPCOS_N81">
<description>&lt;b&gt;GASENTLADUNGSABLEITER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://de.farnell.com .. 4025.pdf</description>
<wire x1="-2.9" y1="3.9" x2="2.9" y2="3.9" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="2.9" y1="-3.9" x2="-2.9" y2="-3.9" width="0.2032" layer="21"/>
<circle x="-5.05" y="0" radius="0.55" width="0" layer="51"/>
<circle x="5.05" y="0" radius="0.55" width="0" layer="51"/>
<pad name="1" x="-5.08" y="0" drill="1.2" diameter="1.9304"/>
<pad name="2" x="5.08" y="0" drill="1.2" diameter="1.9304"/>
<text x="-2.54" y="4.445" size="1.27" layer="25">&gt;NAME</text>
<text x="-2.54" y="-5.715" size="1.27" layer="27">&gt;VALUE</text>
<rectangle x1="-3" y1="-4" x2="-2.35" y2="4" layer="21"/>
<rectangle x1="2.35" y1="-4" x2="3" y2="4" layer="21"/>
<rectangle x1="-5.05" y1="-0.55" x2="-2.8" y2="0.55" layer="51"/>
<rectangle x1="2.8" y1="-0.55" x2="5.05" y2="0.55" layer="51" rot="R180"/>
</package>
<package name="T23-A230X">
<description>&lt;b&gt;3-electrode arrester&lt;/b&gt; B88069X8740B502&lt;p&gt;
Source: EPCOS .. t23a230xx8740.pdf</description>
<wire x1="-6.2" y1="0" x2="-4.4" y2="0" width="1" layer="51"/>
<wire x1="6.2" y1="0" x2="4.4" y2="0" width="1" layer="51"/>
<wire x1="-4.9" y1="3.5" x2="4.9" y2="3.5" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="4.9" y1="3.5" x2="4.9" y2="-3.5" width="0.2032" layer="51"/>
<wire x1="4.9" y1="-3.5" x2="-4.9" y2="-3.5" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="-4.9" y1="-3.5" x2="-4.9" y2="3.5" width="0.2032" layer="51"/>
<wire x1="-4.9" y1="1.75" x2="-4.9" y2="3.5" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="-4.9" y1="-3.5" x2="-4.9" y2="-1.75" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="4.9" y1="3.5" x2="4.9" y2="1.75" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="4.9" y1="-1.75" x2="4.9" y2="-3.5" width="0.2032" layer="21"/>
<pad name="1" x="-4.4" y="0" drill="1.4" diameter="2.1844"/>
<pad name="2" x="0" y="0" drill="1.4" diameter="2.1844"/>
<pad name="3" x="4.4" y="0" drill="1.4" diameter="2.1844"/>
<text x="-5" y="4.25" size="1.27" layer="25">&gt;NAME</text>
<text x="-5" y="-5.5" size="1.27" layer="27">&gt;VALUE</text>
<rectangle x1="-0.6" y1="-4" x2="0.6" y2="3.975" layer="51"/>
<rectangle x1="-0.6" y1="-4" x2="0.6" y2="-1.5" layer="21"/>
<rectangle x1="-0.6" y1="1.5" x2="0.6" y2="3.975" layer="21"/>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="ANTENNA">
<wire x1="-2.54" y1="0" x2="0" y2="0" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="2.54" y1="0" x2="0" y2="-2.54" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="0" y1="-2.54" x2="-2.54" y2="0" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="0" y1="0" x2="0" y2="-2.54" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="0" y1="0" x2="2.54" y2="0" width="0.254" layer="94"/>
<text x="-2.54" y="1.27" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="2.54" y="-5.08" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="1" x="0" y="-5.08" visible="off" length="short" direction="out" rot="R90"/>
</symbol>
<symbol name="THERMIST">
<wire x1="2.54" y1="1.016" x2="2.54" y2="-1.016" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="2.54" y1="-1.016" x2="-2.54" y2="-1.016" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="-2.54" y1="-1.016" x2="-2.54" y2="1.016" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="-2.54" y1="1.016" x2="2.54" y2="1.016" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="3.1496" y1="-2.032" x2="2.032" y2="-2.032" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="2.032" y1="-2.032" x2="-2.032" y2="2.032" width="0.254" layer="94"/>
<text x="-2.54" y="3.81" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="-2.54" y="-6.35" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="1" x="5.08" y="0" visible="off" length="short" direction="pas" swaplevel="1" rot="R180"/>
<pin name="2" x="-5.08" y="0" visible="off" length="short" direction="pas" swaplevel="1"/>
</symbol>
<symbol name="ARRESTER">
<wire x1="-2.54" y1="2.54" x2="-2.54" y2="0.508" width="0.1524" layer="94"/>
<wire x1="-2.54" y1="0.508" x2="-2.54" y2="-0.508" width="0.1524" layer="94"/>
<wire x1="-2.54" y1="-0.508" x2="-2.54" y2="-2.54" width="0.1524" layer="94"/>
<wire x1="2.54" y1="2.54" x2="2.54" y2="-0.508" width="0.1524" layer="94"/>
<wire x1="2.54" y1="-0.508" x2="2.54" y2="-2.54" width="0.1524" layer="94"/>
<wire x1="-2.54" y1="0.508" x2="-2.54" y2="-0.508" width="1.27" layer="94" curve="-180" cap="flat"/>
<wire x1="2.54" y1="-0.508" x2="2.54" y2="0.508" width="1.27" layer="94" curve="-180" cap="flat"/>
<wire x1="-1.27" y1="0.254" x2="-0.254" y2="-0.2032" width="0.1016" layer="94"/>
<wire x1="-0.254" y1="-0.2032" x2="-0.2794" y2="0.5334" width="0.1016" layer="94"/>
<wire x1="-0.2794" y1="0.5334" x2="1.016" y2="-0.254" width="0.1016" layer="94"/>
<text x="-2.54" y="5.08" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="-2.54" y="-5.08" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="1" x="-5.08" y="0" visible="off" length="short" direction="pas"/>
<pin name="2" x="5.08" y="0" visible="off" length="short" direction="pas" rot="R180"/>
<polygon width="0.1016" layer="94">
<vertex x="1.016" y="-0.254"/>
<vertex x="0.5334" y="0.4064"/>
<vertex x="0.254" y="-0.1016"/>
</polygon>
</symbol>
<symbol name="ARRESTER3">
<wire x1="-2.921" y1="1.27" x2="-2.921" y2="0.381" width="0.1524" layer="94"/>
<wire x1="-2.921" y1="0.381" x2="-2.921" y2="-0.381" width="0.1524" layer="94"/>
<wire x1="-2.921" y1="-0.381" x2="-2.921" y2="-1.27" width="0.1524" layer="94"/>
<wire x1="-2.921" y1="0.381" x2="-2.921" y2="-0.381" width="0.635" layer="94" curve="-180" cap="flat"/>
<wire x1="-2.032" y1="0.254" x2="-1.397" y2="0.0508" width="0.1016" layer="94"/>
<wire x1="-1.397" y1="0.0508" x2="-1.5494" y2="0.4064" width="0.1016" layer="94"/>
<wire x1="-1.5494" y1="0.4064" x2="-0.762" y2="0.127" width="0.1016" layer="94"/>
<wire x1="2.921" y1="-1.27" x2="2.921" y2="-0.381" width="0.1524" layer="94"/>
<wire x1="2.921" y1="-0.381" x2="2.921" y2="0.381" width="0.1524" layer="94"/>
<wire x1="2.921" y1="0.381" x2="2.921" y2="1.27" width="0.1524" layer="94"/>
<wire x1="2.921" y1="-0.381" x2="2.921" y2="0.381" width="0.635" layer="94" curve="-180" cap="flat"/>
<wire x1="2.032" y1="0.254" x2="1.397" y2="0.0508" width="0.1016" layer="94"/>
<wire x1="1.397" y1="0.0508" x2="1.5494" y2="0.4064" width="0.1016" layer="94"/>
<wire x1="1.5494" y1="0.4064" x2="0.762" y2="0.127" width="0.1016" layer="94"/>
<text x="-2.54" y="5.08" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="-2.54" y="2.54" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<rectangle x1="-0.254" y1="-1.016" x2="0.254" y2="0.889" layer="94"/>
<pin name="1" x="-5.08" y="0" visible="off" length="short" direction="pas"/>
<pin name="2" x="0" y="-2.54" visible="off" length="short" direction="pas" rot="R90"/>
<pin name="3" x="5.08" y="0" visible="off" length="short" direction="pas" rot="R180"/>
<polygon width="0.1016" layer="94">
<vertex x="-1.016" y="0"/>
<vertex x="-0.8636" y="0.4064"/>
<vertex x="-0.508" y="0.0254"/>
</polygon>
<polygon width="0.1016" layer="94">
<vertex x="1.016" y="0"/>
<vertex x="0.8636" y="0.4064"/>
<vertex x="0.508" y="0.0254"/>
</polygon>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="ANTENNA" prefix="ANT" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;Antenna&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="ANTENNA" x="0" y="10.16"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="PAD-01">
<connects>
<connect gate="A" pin="1" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="THERMISTOR_" prefix="TR" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;Thermo Resistor&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="THERMIST" x="0" y="0"/>
</gates>
<devices>
<device name="R-2,5" package="RS-2,5">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="R-7,5" package="R-7,5">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="R-5" package="R-5">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ARRESTER" prefix="F" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;GASENTLADUNGSABLEITER 90V 10KA&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
DC-Überschlag: 90V; Spannung, Impulsüberschlag: &lt; 600V; Strom, Pulsentlastung, max.: 10kA&lt;br&gt;
Source: http://de.farnell.com .. 4025.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ARRESTER" x="0" y="0"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="EPCOS_N81">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="T23-A230X" prefix="F">
<description>&lt;b&gt;3-electrode arrester&lt;/b&gt; B88069X8740B502&lt;p&gt;
Source: EPCOS .. t23a230xx8740.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ARRESTER3" x="0" y="0"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="T23-A230X">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
