<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.0">
<drawing>
<settings>
<setting alwaysvectorfont="no"/>
<setting verticaltext="up"/>
</settings>
<grid distance="0.1" unitdist="inch" unit="mil" style="lines" multiple="1" display="yes" altdistance="0.01" altunitdist="inch" altunit="inch"/>
<layers>
<layer number="1" name="Top" color="4" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="16" name="Bottom" color="1" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="17" name="Pads" color="2" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="18" name="Vias" color="2" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="19" name="Unrouted" color="6" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="20" name="Dimension" color="15" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="21" name="tPlace" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="22" name="bPlace" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="23" name="tOrigins" color="15" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="24" name="bOrigins" color="15" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="25" name="tNames" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="26" name="bNames" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="27" name="tValues" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="28" name="bValues" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="29" name="tStop" color="7" fill="3" visible="no" active="yes"/>
<layer number="30" name="bStop" color="7" fill="6" visible="no" active="yes"/>
<layer number="31" name="tCream" color="7" fill="4" visible="no" active="yes"/>
<layer number="32" name="bCream" color="7" fill="5" visible="no" active="yes"/>
<layer number="33" name="tFinish" color="6" fill="3" visible="no" active="yes"/>
<layer number="34" name="bFinish" color="6" fill="6" visible="no" active="yes"/>
<layer number="35" name="tGlue" color="7" fill="4" visible="no" active="yes"/>
<layer number="36" name="bGlue" color="7" fill="5" visible="no" active="yes"/>
<layer number="37" name="tTest" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="38" name="bTest" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="39" name="tKeepout" color="4" fill="11" visible="no" active="yes"/>
<layer number="40" name="bKeepout" color="1" fill="11" visible="no" active="yes"/>
<layer number="41" name="tRestrict" color="4" fill="10" visible="no" active="yes"/>
<layer number="42" name="bRestrict" color="1" fill="10" visible="no" active="yes"/>
<layer number="43" name="vRestrict" color="2" fill="10" visible="no" active="yes"/>
<layer number="44" name="Drills" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="45" name="Holes" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="46" name="Milling" color="3" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="47" name="Measures" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="48" name="Document" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="49" name="Reference" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="51" name="tDocu" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="52" name="bDocu" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="91" name="Nets" color="2" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="92" name="Busses" color="1" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="93" name="Pins" color="2" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="94" name="Symbols" color="4" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="95" name="Names" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="96" name="Values" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="97" name="Info" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="98" name="Guide" color="6" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="2" name="Route2" color="1" fill="3" visible="no" active="no"/>
<layer number="3" name="Route3" color="4" fill="3" visible="no" active="no"/>
<layer number="4" name="Route4" color="1" fill="4" visible="no" active="no"/>
<layer number="5" name="Route5" color="4" fill="4" visible="no" active="no"/>
<layer number="6" name="Route6" color="1" fill="8" visible="no" active="no"/>
<layer number="7" name="Route7" color="4" fill="8" visible="no" active="no"/>
<layer number="8" name="Route8" color="1" fill="2" visible="no" active="no"/>
<layer number="9" name="Route9" color="4" fill="2" visible="no" active="no"/>
<layer number="10" name="Route10" color="1" fill="7" visible="no" active="no"/>
<layer number="11" name="Route11" color="4" fill="7" visible="no" active="no"/>
<layer number="12" name="Route12" color="1" fill="5" visible="no" active="no"/>
<layer number="13" name="Route13" color="4" fill="5" visible="no" active="no"/>
<layer number="14" name="Route14" color="1" fill="6" visible="no" active="no"/>
<layer number="15" name="Route15" color="4" fill="6" visible="no" active="no"/>
</layers>
<library>
<description>&lt;b&gt;Zilog Z80 Microprocessor Devices&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DIL28">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
<wire x1="17.78" y1="6.731" x2="-17.78" y2="6.731" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-17.78" y1="-6.731" x2="17.78" y2="-6.731" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="17.78" y1="6.731" x2="17.78" y2="-6.731" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-17.78" y1="6.731" x2="-17.78" y2="1.016" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-17.78" y1="-6.731" x2="-17.78" y2="-1.016" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-17.78" y1="1.016" x2="-17.78" y2="-1.016" width="0.1524" layer="21" curve="-180"/>
<pad name="1" x="-16.51" y="-7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="2" x="-13.97" y="-7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="7" x="-1.27" y="-7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="8" x="1.27" y="-7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="3" x="-11.43" y="-7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="4" x="-8.89" y="-7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="6" x="-3.81" y="-7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="5" x="-6.35" y="-7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="9" x="3.81" y="-7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="10" x="6.35" y="-7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="11" x="8.89" y="-7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="12" x="11.43" y="-7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="13" x="13.97" y="-7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="14" x="16.51" y="-7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="15" x="16.51" y="7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="16" x="13.97" y="7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="17" x="11.43" y="7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="18" x="8.89" y="7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="19" x="6.35" y="7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="20" x="3.81" y="7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="21" x="1.27" y="7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="22" x="-1.27" y="7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="23" x="-3.81" y="7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="24" x="-6.35" y="7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="25" x="-8.89" y="7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="26" x="-11.43" y="7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="27" x="-13.97" y="7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="28" x="-16.51" y="7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<text x="-18.161" y="-6.604" size="1.778" layer="25" rot="R90">&gt;NAME</text>
<text x="-9.779" y="-0.889" size="1.778" layer="27">&gt;VALUE</text>
</package>
<package name="DIL40">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
<wire x1="25.4" y1="6.731" x2="-25.4" y2="6.731" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-25.4" y1="-6.731" x2="25.4" y2="-6.731" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="25.4" y1="6.731" x2="25.4" y2="-6.731" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-25.4" y1="6.731" x2="-25.4" y2="0.889" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-25.4" y1="-6.731" x2="-25.4" y2="-1.143" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-25.4" y1="0.889" x2="-25.4" y2="-1.143" width="0.1524" layer="21" curve="-180"/>
<pad name="1" x="-24.13" y="-7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="2" x="-21.59" y="-7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="7" x="-8.89" y="-7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="8" x="-6.35" y="-7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="3" x="-19.05" y="-7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="4" x="-16.51" y="-7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="6" x="-11.43" y="-7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="5" x="-13.97" y="-7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="9" x="-3.81" y="-7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="10" x="-1.27" y="-7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="11" x="1.27" y="-7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="12" x="3.81" y="-7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="13" x="6.35" y="-7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="14" x="8.89" y="-7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="15" x="11.43" y="-7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="16" x="13.97" y="-7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="17" x="16.51" y="-7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="18" x="19.05" y="-7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="19" x="21.59" y="-7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="20" x="24.13" y="-7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="21" x="24.13" y="7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="22" x="21.59" y="7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="23" x="19.05" y="7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="24" x="16.51" y="7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="25" x="13.97" y="7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="26" x="11.43" y="7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="27" x="8.89" y="7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="28" x="6.35" y="7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="29" x="3.81" y="7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="30" x="1.27" y="7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="31" x="-1.27" y="7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="32" x="-3.81" y="7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="33" x="-6.35" y="7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="34" x="-8.89" y="7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="35" x="-11.43" y="7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="36" x="-13.97" y="7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="37" x="-16.51" y="7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="38" x="-19.05" y="7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="39" x="-21.59" y="7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="40" x="-24.13" y="7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<text x="-25.908" y="-6.604" size="1.778" layer="25" rot="R90">&gt;NAME</text>
<text x="-17.145" y="-1.016" size="1.778" layer="27">&gt;VALUE</text>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="Z8038FIO">
<wire x1="15.24" y1="30.48" x2="15.24" y2="-33.02" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="-15.24" y1="-33.02" x2="15.24" y2="-33.02" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="-15.24" y1="-33.02" x2="-15.24" y2="30.48" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="15.24" y1="30.48" x2="-15.24" y2="30.48" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="0" y1="27.94" x2="0" y2="25.4" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="0" y1="22.86" x2="0" y2="20.32" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="0" y1="17.78" x2="0" y2="15.24" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="0" y1="12.7" x2="0" y2="10.16" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="0" y1="7.62" x2="0" y2="5.08" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="0" y1="2.54" x2="0" y2="0" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="0" y1="-2.54" x2="0" y2="-5.08" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="0" y1="-7.62" x2="0" y2="-10.16" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="0" y1="-12.7" x2="0" y2="-15.24" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="0" y1="-17.78" x2="0" y2="-20.32" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="0" y1="-22.86" x2="0" y2="-25.4" width="0.4064" layer="94"/>
<text x="-15.24" y="31.115" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="-15.24" y="-35.56" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<text x="-10.16" y="6.35" size="1.778" layer="94">PORT1</text>
<text x="2.54" y="6.35" size="1.778" layer="94">PORT2</text>
<text x="-2.54" y="12.7" size="1.778" layer="94" rot="R90">DATABUS</text>
<text x="5.08" y="12.7" size="1.778" layer="94" rot="R90">DATABUS</text>
<text x="-5.08" y="-5.08" size="1.778" layer="94" rot="R90">CONTROL</text>
<text x="5.08" y="-5.08" size="1.778" layer="94" rot="R90">CONTROL</text>
<text x="-5.08" y="-22.86" size="1.778" layer="94" rot="R90">INTERRUPT</text>
<text x="5.08" y="-22.86" size="1.778" layer="94" rot="R90">INTERRUPT</text>
<text x="-7.62" y="-30.48" size="1.778" layer="94">CONFIG.</text>
<pin name="P2D0" x="20.32" y="10.16" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="P2D1" x="20.32" y="12.7" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="P2D2" x="20.32" y="15.24" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="P2D3" x="20.32" y="17.78" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="P2D4" x="20.32" y="20.32" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="P2D5" x="20.32" y="22.86" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="P2D6" x="20.32" y="25.4" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="P2D7" x="20.32" y="27.94" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="P1D0" x="-20.32" y="10.16" length="middle"/>
<pin name="P1D1" x="-20.32" y="12.7" length="middle"/>
<pin name="P1D2" x="-20.32" y="15.24" length="middle"/>
<pin name="P1D3" x="-20.32" y="17.78" length="middle"/>
<pin name="P1D4" x="-20.32" y="20.32" length="middle"/>
<pin name="P1D5" x="-20.32" y="22.86" length="middle"/>
<pin name="P1D6" x="-20.32" y="25.4" length="middle"/>
<pin name="P1D7" x="-20.32" y="27.94" length="middle"/>
<pin name="P1A" x="-20.32" y="5.08" length="middle" direction="out"/>
<pin name="P1B" x="-20.32" y="2.54" length="middle" direction="in"/>
<pin name="P1C" x="-20.32" y="0" length="middle" direction="in"/>
<pin name="P1D" x="-20.32" y="-2.54" length="middle" direction="in"/>
<pin name="P1E" x="-20.32" y="-5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="P1F" x="-20.32" y="-7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="P1G" x="-20.32" y="-12.7" length="middle" direction="in"/>
<pin name="P1H" x="-20.32" y="-15.24" length="middle" direction="out"/>
<pin name="P1I" x="-20.32" y="-17.78" length="middle" direction="in"/>
<pin name="P1J" x="-20.32" y="-20.32" length="middle" direction="out"/>
<pin name="P2A" x="20.32" y="5.08" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="P2B" x="20.32" y="2.54" length="middle" direction="in" rot="R180"/>
<pin name="P2C" x="20.32" y="0" length="middle" direction="in" rot="R180"/>
<pin name="P2D" x="20.32" y="-2.54" length="middle" direction="in" rot="R180"/>
<pin name="P2E" x="20.32" y="-5.08" length="middle" direction="in" rot="R180"/>
<pin name="P2F" x="20.32" y="-7.62" length="middle" direction="in" rot="R180"/>
<pin name="P2G" x="20.32" y="-12.7" length="middle" direction="in" rot="R180"/>
<pin name="P2H" x="20.32" y="-15.24" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="P2I" x="20.32" y="-17.78" length="middle" direction="in" rot="R180"/>
<pin name="P2J" x="20.32" y="-20.32" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="M0" x="-20.32" y="-30.48" length="middle" direction="in"/>
<pin name="M1" x="-20.32" y="-27.94" length="middle" direction="in"/>
<pin name="GND" x="20.32" y="-30.48" length="middle" direction="pwr" rot="R180"/>
<pin name="VCC" x="20.32" y="-25.4" length="middle" direction="pwr" rot="R180"/>
</symbol>
<symbol name="Z80CTC">
<wire x1="-12.7" y1="-27.94" x2="10.16" y2="-27.94" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="10.16" y1="-27.94" x2="10.16" y2="25.4" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="-12.7" y1="25.4" x2="10.16" y2="25.4" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="-12.7" y1="25.4" x2="-12.7" y2="-27.94" width="0.4064" layer="94"/>
<text x="-12.7" y="26.035" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="-12.7" y="-30.48" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<text x="-2.54" y="20.32" size="2.54" layer="94">CTC</text>
<pin name="D0" x="-17.78" y="20.32" length="middle"/>
<pin name="D1" x="-17.78" y="17.78" length="middle"/>
<pin name="D2" x="-17.78" y="15.24" length="middle"/>
<pin name="D3" x="-17.78" y="12.7" length="middle"/>
<pin name="D4" x="-17.78" y="10.16" length="middle"/>
<pin name="D5" x="-17.78" y="7.62" length="middle"/>
<pin name="D6" x="-17.78" y="5.08" length="middle"/>
<pin name="D7" x="-17.78" y="2.54" length="middle"/>
<pin name="CE" x="-17.78" y="-2.54" length="middle" direction="in" function="dot"/>
<pin name="CS0" x="-17.78" y="-5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="CS1" x="-17.78" y="-7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="M1" x="-17.78" y="-10.16" length="middle" direction="in" function="dot"/>
<pin name="IORQ" x="-17.78" y="-12.7" length="middle" direction="in" function="dot"/>
<pin name="RD" x="-17.78" y="-15.24" length="middle" direction="in" function="dot"/>
<pin name="IEI" x="-17.78" y="-20.32" length="middle" direction="in"/>
<pin name="IEO" x="-17.78" y="-22.86" length="middle" direction="out"/>
<pin name="INT" x="-17.78" y="-25.4" length="middle" direction="out" function="dot"/>
<pin name="CLK" x="15.24" y="-15.24" length="middle" direction="in" function="clk" rot="R180"/>
<pin name="GND" x="15.24" y="-25.4" length="middle" direction="pwr" rot="R180"/>
<pin name="VCC" x="15.24" y="-20.32" length="middle" direction="pwr" rot="R180"/>
<pin name="RESET" x="15.24" y="-10.16" length="middle" direction="in" function="dot" rot="R180"/>
<pin name="TRG0" x="15.24" y="17.78" length="middle" direction="in" rot="R180"/>
<pin name="TRG1" x="15.24" y="10.16" length="middle" direction="in" rot="R180"/>
<pin name="TRG2" x="15.24" y="2.54" length="middle" direction="in" rot="R180"/>
<pin name="TO0" x="15.24" y="15.24" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="TO1" x="15.24" y="7.62" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="TO2" x="15.24" y="0" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="TRG3" x="15.24" y="-5.08" length="middle" direction="in" rot="R180"/>
</symbol>
<symbol name="Z80SIO">
<wire x1="-12.7" y1="33.02" x2="-12.7" y2="-33.02" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="15.24" y1="-33.02" x2="-12.7" y2="-33.02" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="15.24" y1="-33.02" x2="15.24" y2="33.02" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="-12.7" y1="33.02" x2="15.24" y2="33.02" width="0.4064" layer="94"/>
<text x="-12.7" y="33.655" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="-12.7" y="-35.56" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<text x="-2.54" y="27.94" size="2.54" layer="94">SIO</text>
<pin name="D0" x="-17.78" y="30.48" length="middle"/>
<pin name="D1" x="-17.78" y="27.94" length="middle"/>
<pin name="D2" x="-17.78" y="25.4" length="middle"/>
<pin name="D3" x="-17.78" y="22.86" length="middle"/>
<pin name="D4" x="-17.78" y="20.32" length="middle"/>
<pin name="D5" x="-17.78" y="17.78" length="middle"/>
<pin name="D6" x="-17.78" y="15.24" length="middle"/>
<pin name="D7" x="-17.78" y="12.7" length="middle"/>
<pin name="CE" x="-17.78" y="7.62" length="middle" direction="in" function="dot"/>
<pin name="RESET" x="-17.78" y="5.08" length="middle" direction="in" function="dot"/>
<pin name="M1" x="-17.78" y="2.54" length="middle" direction="in" function="dot"/>
<pin name="IORQ" x="-17.78" y="0" length="middle" direction="in" function="dot"/>
<pin name="RD" x="-17.78" y="-2.54" length="middle" direction="in" function="dot"/>
<pin name="VCC" x="-17.78" y="-7.62" length="middle" direction="pwr"/>
<pin name="GND" x="-17.78" y="-10.16" length="middle" direction="pwr"/>
<pin name="CLK" x="-17.78" y="-12.7" length="middle" direction="in" function="clk"/>
<pin name="INT" x="-17.78" y="-17.78" length="middle" direction="out" function="dot"/>
<pin name="IEI" x="-17.78" y="-20.32" length="middle" direction="in"/>
<pin name="IEO" x="-17.78" y="-22.86" length="middle" direction="out"/>
<pin name="RXDA" x="20.32" y="30.48" length="middle" direction="in" rot="R180"/>
<pin name="RXCA" x="20.32" y="27.94" length="middle" direction="in" function="dot" rot="R180"/>
<pin name="TXDA" x="20.32" y="25.4" length="middle" direction="in" rot="R180"/>
<pin name="TXCA" x="20.32" y="22.86" length="middle" direction="in" function="dot" rot="R180"/>
<pin name="SYNCA" x="20.32" y="20.32" length="middle" function="dot" rot="R180"/>
<pin name="W/!RDYA" x="20.32" y="17.78" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="RTSA" x="20.32" y="12.7" length="middle" direction="out" function="dot" rot="R180"/>
<pin name="CTSA" x="20.32" y="10.16" length="middle" direction="in" function="dot" rot="R180"/>
<pin name="DTRA" x="20.32" y="7.62" length="middle" direction="out" function="dot" rot="R180"/>
<pin name="DCDA" x="20.32" y="5.08" length="middle" direction="in" function="dot" rot="R180"/>
<pin name="RXDB" x="20.32" y="0" length="middle" direction="in" rot="R180"/>
<pin name="RXTXCB" x="20.32" y="-2.54" length="middle" direction="in" function="dot" rot="R180"/>
<pin name="TXDB" x="20.32" y="-5.08" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="SYNCB" x="20.32" y="-7.62" length="middle" function="dot" rot="R180"/>
<pin name="W/!RDYB" x="20.32" y="-10.16" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="RTSB" x="20.32" y="-15.24" length="middle" direction="out" function="dot" rot="R180"/>
<pin name="CTSB" x="20.32" y="-17.78" length="middle" direction="in" function="dot" rot="R180"/>
<pin name="DTRB" x="20.32" y="-20.32" length="middle" direction="out" function="dot" rot="R180"/>
<pin name="DCDB" x="20.32" y="-22.86" length="middle" direction="in" function="dot" rot="R180"/>
<pin name="C/D" x="20.32" y="-27.94" length="middle" direction="in" rot="R180"/>
<pin name="B/A" x="20.32" y="-30.48" length="middle" direction="in" rot="R180"/>
</symbol>
<symbol name="Z80PIO">
<wire x1="-12.7" y1="-35.56" x2="12.7" y2="-35.56" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="12.7" y1="33.02" x2="12.7" y2="-35.56" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="12.7" y1="33.02" x2="-12.7" y2="33.02" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="-12.7" y1="-35.56" x2="-12.7" y2="33.02" width="0.4064" layer="94"/>
<text x="-2.54" y="27.94" size="2.54" layer="94">PIO</text>
<text x="-12.7" y="33.655" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="-12.7" y="-38.1" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="D0" x="-17.78" y="30.48" length="middle"/>
<pin name="D1" x="-17.78" y="27.94" length="middle"/>
<pin name="D2" x="-17.78" y="25.4" length="middle"/>
<pin name="D3" x="-17.78" y="22.86" length="middle"/>
<pin name="D4" x="-17.78" y="20.32" length="middle"/>
<pin name="D5" x="-17.78" y="17.78" length="middle"/>
<pin name="D6" x="-17.78" y="15.24" length="middle"/>
<pin name="D7" x="-17.78" y="12.7" length="middle"/>
<pin name="A0" x="17.78" y="30.48" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="A1" x="17.78" y="27.94" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="A2" x="17.78" y="25.4" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="A3" x="17.78" y="22.86" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="A4" x="17.78" y="20.32" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="A5" x="17.78" y="17.78" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="A6" x="17.78" y="15.24" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="A7" x="17.78" y="12.7" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="B0" x="17.78" y="0" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="B1" x="17.78" y="-2.54" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="B2" x="17.78" y="-5.08" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="B3" x="17.78" y="-7.62" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="B4" x="17.78" y="-10.16" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="B5" x="17.78" y="-12.7" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="B6" x="17.78" y="-15.24" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="B7" x="17.78" y="-17.78" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="ARDY" x="17.78" y="7.62" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="ASTB" x="17.78" y="5.08" length="middle" direction="in" function="dot" rot="R180"/>
<pin name="BRDY" x="17.78" y="-22.86" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="BSTB" x="17.78" y="-25.4" length="middle" direction="in" function="dot" rot="R180"/>
<pin name="PORTSEL" x="-17.78" y="7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="CONTSEL" x="-17.78" y="5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="CE" x="-17.78" y="0" length="middle" direction="in" function="dot"/>
<pin name="M1" x="-17.78" y="-2.54" length="middle" direction="in" function="dot"/>
<pin name="IORQ" x="-17.78" y="-5.08" length="middle" direction="in" function="dot"/>
<pin name="RD" x="-17.78" y="-7.62" length="middle" direction="in" function="dot"/>
<pin name="CLK" x="-17.78" y="-12.7" length="middle" direction="in" function="clk"/>
<pin name="INT" x="-17.78" y="-17.78" length="middle" direction="out" function="dot"/>
<pin name="IEI" x="-17.78" y="-20.32" length="middle" direction="in"/>
<pin name="IEO" x="-17.78" y="-22.86" length="middle" direction="out"/>
<pin name="GND" x="-17.78" y="-27.94" length="middle" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" x="-17.78" y="-33.02" length="middle" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="Z80CPU">
<wire x1="-12.7" y1="-35.56" x2="12.7" y2="-35.56" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="12.7" y1="30.48" x2="12.7" y2="-35.56" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="12.7" y1="30.48" x2="-12.7" y2="30.48" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="-12.7" y1="-35.56" x2="-12.7" y2="30.48" width="0.4064" layer="94"/>
<text x="-12.7" y="31.115" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="-12.7" y="-38.1" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="A0" x="17.78" y="27.94" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="A1" x="17.78" y="25.4" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="A2" x="17.78" y="22.86" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="A3" x="17.78" y="20.32" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="A4" x="17.78" y="17.78" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="A5" x="17.78" y="15.24" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="A6" x="17.78" y="12.7" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="A7" x="17.78" y="10.16" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="A8" x="17.78" y="7.62" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="A9" x="17.78" y="5.08" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="A10" x="17.78" y="2.54" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="A11" x="17.78" y="0" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="A12" x="17.78" y="-2.54" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="A13" x="17.78" y="-5.08" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="A14" x="17.78" y="-7.62" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="A15" x="17.78" y="-10.16" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="D0" x="17.78" y="-15.24" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="D1" x="17.78" y="-17.78" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="D2" x="17.78" y="-20.32" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="D3" x="17.78" y="-22.86" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="D4" x="17.78" y="-25.4" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="D5" x="17.78" y="-27.94" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="D6" x="17.78" y="-30.48" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="D7" x="17.78" y="-33.02" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="M1" x="-17.78" y="27.94" length="middle" direction="out" function="dot"/>
<pin name="MREQ" x="-17.78" y="25.4" length="middle" direction="out" function="dot"/>
<pin name="IORQ" x="-17.78" y="22.86" length="middle" direction="out" function="dot"/>
<pin name="RD" x="-17.78" y="20.32" length="middle" direction="out" function="dot"/>
<pin name="WR" x="-17.78" y="17.78" length="middle" direction="out" function="dot"/>
<pin name="RFSH" x="-17.78" y="12.7" length="middle" direction="out" function="dot"/>
<pin name="HALT" x="-17.78" y="7.62" length="middle" direction="out" function="dot"/>
<pin name="WAIT" x="-17.78" y="2.54" length="middle" direction="in" function="dot"/>
<pin name="INT" x="-17.78" y="-2.54" length="middle" direction="in" function="dot"/>
<pin name="NMI" x="-17.78" y="-5.08" length="middle" direction="in" function="dot"/>
<pin name="RESET" x="-17.78" y="-10.16" length="middle" direction="in" function="dot"/>
<pin name="BUSRQ" x="-17.78" y="-15.24" length="middle" direction="in" function="dot"/>
<pin name="BUSAK" x="-17.78" y="-17.78" length="middle" direction="out" function="dot"/>
<pin name="CLK" x="-17.78" y="-22.86" length="middle" direction="in" function="clk"/>
<pin name="VCC" x="-17.78" y="-33.02" length="middle" direction="pwr"/>
<pin name="GND" x="-17.78" y="-27.94" length="middle" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="Z80DMA">
<wire x1="-12.7" y1="-33.02" x2="12.7" y2="-33.02" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="12.7" y1="-33.02" x2="12.7" y2="30.48" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="12.7" y1="30.48" x2="-12.7" y2="30.48" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="-12.7" y1="30.48" x2="-12.7" y2="-33.02" width="0.4064" layer="94"/>
<text x="-12.7" y="31.115" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="-12.7" y="-35.56" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="A5" x="17.78" y="15.24" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="A4" x="17.78" y="17.78" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="A3" x="17.78" y="20.32" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="A2" x="17.78" y="22.86" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="A1" x="17.78" y="25.4" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="A0" x="17.78" y="27.94" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="CLK" x="-17.78" y="-30.48" length="middle" direction="in" function="clk"/>
<pin name="WR" x="-17.78" y="-15.24" length="middle" function="dot"/>
<pin name="RD" x="-17.78" y="-12.7" length="middle" function="dot"/>
<pin name="IORQ" x="-17.78" y="-7.62" length="middle" function="dot"/>
<pin name="MREQ" x="-17.78" y="-10.16" length="middle" direction="out" function="dot"/>
<pin name="BAO" x="-17.78" y="0" length="middle" direction="out" function="dot"/>
<pin name="BAI" x="-17.78" y="2.54" length="middle" direction="in" function="dot"/>
<pin name="BUSREQ" x="-17.78" y="5.08" length="middle" function="dot"/>
<pin name="CE/WAIT" x="17.78" y="-17.78" length="middle" direction="in" function="dot" rot="R180"/>
<pin name="A15" x="17.78" y="-10.16" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="A14" x="17.78" y="-7.62" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="A13" x="17.78" y="-5.08" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="A12" x="17.78" y="-2.54" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="A11" x="17.78" y="0" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="A10" x="17.78" y="2.54" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="A9" x="17.78" y="5.08" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="A8" x="17.78" y="7.62" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="RDY" x="17.78" y="-15.24" length="middle" direction="in" rot="R180"/>
<pin name="M1" x="-17.78" y="-5.08" length="middle" direction="in" function="dot"/>
<pin name="D7" x="-17.78" y="10.16" length="middle"/>
<pin name="D6" x="-17.78" y="12.7" length="middle"/>
<pin name="D5" x="-17.78" y="15.24" length="middle"/>
<pin name="D4" x="-17.78" y="17.78" length="middle"/>
<pin name="D3" x="-17.78" y="20.32" length="middle"/>
<pin name="D2" x="-17.78" y="22.86" length="middle"/>
<pin name="D1" x="-17.78" y="25.4" length="middle"/>
<pin name="D0" x="-17.78" y="27.94" length="middle"/>
<pin name="IEO" x="-17.78" y="-25.4" length="middle" direction="out"/>
<pin name="INT/PLSE" x="-17.78" y="-20.32" length="middle" direction="oc" function="dot"/>
<pin name="IEI" x="-17.78" y="-22.86" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A7" x="17.78" y="10.16" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="A6" x="17.78" y="12.7" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="GND" x="17.78" y="-30.48" length="middle" direction="pwr" rot="R180"/>
<pin name="VCC" x="17.78" y="-25.4" length="middle" direction="pwr" rot="R180"/>
</symbol>
<symbol name="Z80DART">
<wire x1="-12.7" y1="-35.56" x2="12.7" y2="-35.56" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="12.7" y1="-35.56" x2="12.7" y2="27.94" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="12.7" y1="27.94" x2="-12.7" y2="27.94" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="-12.7" y1="27.94" x2="-12.7" y2="-35.56" width="0.4064" layer="94"/>
<text x="-12.7" y="28.575" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="-12.7" y="-38.1" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="D1" x="-17.78" y="22.86" length="middle"/>
<pin name="D3" x="-17.78" y="17.78" length="middle"/>
<pin name="D5" x="-17.78" y="12.7" length="middle"/>
<pin name="D7" x="-17.78" y="7.62" length="middle"/>
<pin name="INT" x="-17.78" y="-17.78" length="middle" direction="oc" function="dot"/>
<pin name="IEI" x="-17.78" y="-20.32" length="middle" direction="in"/>
<pin name="IEO" x="-17.78" y="-22.86" length="middle" direction="out"/>
<pin name="M1" x="-17.78" y="-2.54" length="middle" direction="in" function="dot"/>
<pin name="W/RDYA" x="17.78" y="15.24" length="middle" direction="out" function="dot" rot="R180"/>
<pin name="RIA" x="17.78" y="10.16" length="middle" direction="in" function="dot" rot="R180"/>
<pin name="RXDA" x="17.78" y="25.4" length="middle" direction="in" rot="R180"/>
<pin name="RXCA" x="17.78" y="22.86" length="middle" direction="in" function="dot" rot="R180"/>
<pin name="TXCA" x="17.78" y="17.78" length="middle" direction="in" function="dot" rot="R180"/>
<pin name="TXDA" x="17.78" y="20.32" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="DTRA" x="17.78" y="2.54" length="middle" direction="out" function="dot" rot="R180"/>
<pin name="RTSA" x="17.78" y="7.62" length="middle" direction="out" function="dot" rot="R180"/>
<pin name="CTSA" x="17.78" y="5.08" length="middle" direction="in" function="dot" rot="R180"/>
<pin name="DCDA" x="17.78" y="0" length="middle" direction="in" function="dot" rot="R180"/>
<pin name="CLK" x="-17.78" y="-27.94" length="middle" direction="in" function="clk"/>
<pin name="RESET" x="-17.78" y="0" length="middle" direction="in" function="dot"/>
<pin name="DCDB" x="17.78" y="-27.94" length="middle" direction="in" function="dot" rot="R180"/>
<pin name="CTSB" x="17.78" y="-22.86" length="middle" direction="in" function="dot" rot="R180"/>
<pin name="RTSB" x="17.78" y="-20.32" length="middle" direction="out" function="dot" rot="R180"/>
<pin name="DTRB" x="17.78" y="-25.4" length="middle" direction="out" function="dot" rot="R180"/>
<pin name="TXDB" x="17.78" y="-7.62" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="RXTXCB" x="17.78" y="-10.16" length="middle" direction="in" function="dot" rot="R180"/>
<pin name="RXDB" x="17.78" y="-5.08" length="middle" direction="in" rot="R180"/>
<pin name="RIB" x="17.78" y="-17.78" length="middle" direction="in" function="dot" rot="R180"/>
<pin name="W/RDYB" x="17.78" y="-12.7" length="middle" direction="out" function="dot" rot="R180"/>
<pin name="RD" x="-17.78" y="-7.62" length="middle" direction="in" function="dot"/>
<pin name="C/!D" x="-17.78" y="-10.16" length="middle" direction="in" function="dot"/>
<pin name="B/!A" x="-17.78" y="-12.7" length="middle" direction="in" function="dot"/>
<pin name="CE" x="-17.78" y="2.54" length="middle" direction="in" function="dot"/>
<pin name="IORQ" x="-17.78" y="-5.08" length="middle" direction="in" function="dot"/>
<pin name="D6" x="-17.78" y="10.16" length="middle"/>
<pin name="D4" x="-17.78" y="15.24" length="middle"/>
<pin name="D2" x="-17.78" y="20.32" length="middle"/>
<pin name="D0" x="-17.78" y="25.4" length="middle"/>
<pin name="GND" x="-17.78" y="-33.02" length="middle" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" x="17.78" y="-33.02" length="middle" direction="pwr" rot="R180"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="Z8038FIO" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;Z80 FAMILY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="Z8038FIO" x="0" y="0"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL40">
<connects>
<connect gate="1" pin="GND" pad="20"/>
<connect gate="1" pin="M0" pad="21"/>
<connect gate="1" pin="M1" pad="19"/>
<connect gate="1" pin="P1A" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="P1B" pad="2"/>
<connect gate="1" pin="P1C" pad="3"/>
<connect gate="1" pin="P1D" pad="4"/>
<connect gate="1" pin="P1D0" pad="11"/>
<connect gate="1" pin="P1D1" pad="12"/>
<connect gate="1" pin="P1D2" pad="13"/>
<connect gate="1" pin="P1D3" pad="14"/>
<connect gate="1" pin="P1D4" pad="15"/>
<connect gate="1" pin="P1D5" pad="16"/>
<connect gate="1" pin="P1D6" pad="17"/>
<connect gate="1" pin="P1D7" pad="18"/>
<connect gate="1" pin="P1E" pad="5"/>
<connect gate="1" pin="P1F" pad="6"/>
<connect gate="1" pin="P1G" pad="7"/>
<connect gate="1" pin="P1H" pad="8"/>
<connect gate="1" pin="P1I" pad="9"/>
<connect gate="1" pin="P1J" pad="10"/>
<connect gate="1" pin="P2A" pad="39"/>
<connect gate="1" pin="P2B" pad="38"/>
<connect gate="1" pin="P2C" pad="37"/>
<connect gate="1" pin="P2D" pad="36"/>
<connect gate="1" pin="P2D0" pad="29"/>
<connect gate="1" pin="P2D1" pad="28"/>
<connect gate="1" pin="P2D2" pad="27"/>
<connect gate="1" pin="P2D3" pad="26"/>
<connect gate="1" pin="P2D4" pad="25"/>
<connect gate="1" pin="P2D5" pad="24"/>
<connect gate="1" pin="P2D6" pad="23"/>
<connect gate="1" pin="P2D7" pad="22"/>
<connect gate="1" pin="P2E" pad="35"/>
<connect gate="1" pin="P2F" pad="34"/>
<connect gate="1" pin="P2G" pad="33"/>
<connect gate="1" pin="P2H" pad="32"/>
<connect gate="1" pin="P2I" pad="31"/>
<connect gate="1" pin="P2J" pad="30"/>
<connect gate="1" pin="VCC" pad="40"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="Z80CTC" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;Z80 FAMILY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="Z80CTC" x="0" y="0"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL28">
<connects>
<connect gate="1" pin="CE" pad="16"/>
<connect gate="1" pin="CLK" pad="15"/>
<connect gate="1" pin="CS0" pad="18"/>
<connect gate="1" pin="CS1" pad="19"/>
<connect gate="1" pin="D0" pad="25"/>
<connect gate="1" pin="D1" pad="26"/>
<connect gate="1" pin="D2" pad="27"/>
<connect gate="1" pin="D3" pad="28"/>
<connect gate="1" pin="D4" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="D5" pad="2"/>
<connect gate="1" pin="D6" pad="3"/>
<connect gate="1" pin="D7" pad="4"/>
<connect gate="1" pin="GND" pad="5"/>
<connect gate="1" pin="IEI" pad="13"/>
<connect gate="1" pin="IEO" pad="11"/>
<connect gate="1" pin="INT" pad="12"/>
<connect gate="1" pin="IORQ" pad="10"/>
<connect gate="1" pin="M1" pad="14"/>
<connect gate="1" pin="RD" pad="6"/>
<connect gate="1" pin="RESET" pad="17"/>
<connect gate="1" pin="TO0" pad="7"/>
<connect gate="1" pin="TO1" pad="8"/>
<connect gate="1" pin="TO2" pad="9"/>
<connect gate="1" pin="TRG0" pad="23"/>
<connect gate="1" pin="TRG1" pad="22"/>
<connect gate="1" pin="TRG2" pad="21"/>
<connect gate="1" pin="TRG3" pad="20"/>
<connect gate="1" pin="VCC" pad="24"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="Z80SIO" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;Z80 FAMILY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="Z80SIO" x="0" y="0"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL40">
<connects>
<connect gate="1" pin="B/A" pad="34"/>
<connect gate="1" pin="C/D" pad="33"/>
<connect gate="1" pin="CE" pad="35"/>
<connect gate="1" pin="CLK" pad="20"/>
<connect gate="1" pin="CTSA" pad="18"/>
<connect gate="1" pin="CTSB" pad="23"/>
<connect gate="1" pin="D0" pad="40"/>
<connect gate="1" pin="D1" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="D2" pad="39"/>
<connect gate="1" pin="D3" pad="2"/>
<connect gate="1" pin="D4" pad="38"/>
<connect gate="1" pin="D5" pad="3"/>
<connect gate="1" pin="D6" pad="37"/>
<connect gate="1" pin="D7" pad="4"/>
<connect gate="1" pin="DCDA" pad="19"/>
<connect gate="1" pin="DCDB" pad="22"/>
<connect gate="1" pin="DTRA" pad="16"/>
<connect gate="1" pin="DTRB" pad="25"/>
<connect gate="1" pin="GND" pad="31"/>
<connect gate="1" pin="IEI" pad="6"/>
<connect gate="1" pin="IEO" pad="7"/>
<connect gate="1" pin="INT" pad="5"/>
<connect gate="1" pin="IORQ" pad="36"/>
<connect gate="1" pin="M1" pad="8"/>
<connect gate="1" pin="RD" pad="32"/>
<connect gate="1" pin="RESET" pad="21"/>
<connect gate="1" pin="RTSA" pad="17"/>
<connect gate="1" pin="RTSB" pad="24"/>
<connect gate="1" pin="RXCA" pad="13"/>
<connect gate="1" pin="RXDA" pad="12"/>
<connect gate="1" pin="RXDB" pad="28"/>
<connect gate="1" pin="RXTXCB" pad="27"/>
<connect gate="1" pin="SYNCA" pad="11"/>
<connect gate="1" pin="SYNCB" pad="29"/>
<connect gate="1" pin="TXCA" pad="14"/>
<connect gate="1" pin="TXDA" pad="15"/>
<connect gate="1" pin="TXDB" pad="26"/>
<connect gate="1" pin="VCC" pad="9"/>
<connect gate="1" pin="W/!RDYA" pad="10"/>
<connect gate="1" pin="W/!RDYB" pad="30"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="Z80PIO" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;Z80 FAMILY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="Z80PIO" x="0" y="0"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL40">
<connects>
<connect gate="1" pin="A0" pad="15"/>
<connect gate="1" pin="A1" pad="14"/>
<connect gate="1" pin="A2" pad="13"/>
<connect gate="1" pin="A3" pad="12"/>
<connect gate="1" pin="A4" pad="10"/>
<connect gate="1" pin="A5" pad="9"/>
<connect gate="1" pin="A6" pad="8"/>
<connect gate="1" pin="A7" pad="7"/>
<connect gate="1" pin="ARDY" pad="18"/>
<connect gate="1" pin="ASTB" pad="16"/>
<connect gate="1" pin="B0" pad="27"/>
<connect gate="1" pin="B1" pad="28"/>
<connect gate="1" pin="B2" pad="29"/>
<connect gate="1" pin="B3" pad="30"/>
<connect gate="1" pin="B4" pad="31"/>
<connect gate="1" pin="B5" pad="32"/>
<connect gate="1" pin="B6" pad="33"/>
<connect gate="1" pin="B7" pad="34"/>
<connect gate="1" pin="BRDY" pad="21"/>
<connect gate="1" pin="BSTB" pad="17"/>
<connect gate="1" pin="CE" pad="4"/>
<connect gate="1" pin="CLK" pad="25"/>
<connect gate="1" pin="CONTSEL" pad="5"/>
<connect gate="1" pin="D0" pad="19"/>
<connect gate="1" pin="D1" pad="20"/>
<connect gate="1" pin="D2" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="D3" pad="40"/>
<connect gate="1" pin="D4" pad="39"/>
<connect gate="1" pin="D5" pad="38"/>
<connect gate="1" pin="D6" pad="3"/>
<connect gate="1" pin="D7" pad="2"/>
<connect gate="1" pin="GND" pad="11"/>
<connect gate="1" pin="IEI" pad="24"/>
<connect gate="1" pin="IEO" pad="22"/>
<connect gate="1" pin="INT" pad="23"/>
<connect gate="1" pin="IORQ" pad="36"/>
<connect gate="1" pin="M1" pad="37"/>
<connect gate="1" pin="PORTSEL" pad="6"/>
<connect gate="1" pin="RD" pad="35"/>
<connect gate="1" pin="VCC" pad="26"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="Z80CPU" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;Z80 FAMILY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="Z80CPU" x="0" y="0"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL40">
<connects>
<connect gate="1" pin="A0" pad="30"/>
<connect gate="1" pin="A1" pad="31"/>
<connect gate="1" pin="A10" pad="40"/>
<connect gate="1" pin="A11" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="A12" pad="2"/>
<connect gate="1" pin="A13" pad="3"/>
<connect gate="1" pin="A14" pad="4"/>
<connect gate="1" pin="A15" pad="5"/>
<connect gate="1" pin="A2" pad="32"/>
<connect gate="1" pin="A3" pad="33"/>
<connect gate="1" pin="A4" pad="34"/>
<connect gate="1" pin="A5" pad="35"/>
<connect gate="1" pin="A6" pad="36"/>
<connect gate="1" pin="A7" pad="37"/>
<connect gate="1" pin="A8" pad="38"/>
<connect gate="1" pin="A9" pad="39"/>
<connect gate="1" pin="BUSAK" pad="23"/>
<connect gate="1" pin="BUSRQ" pad="25"/>
<connect gate="1" pin="CLK" pad="6"/>
<connect gate="1" pin="D0" pad="14"/>
<connect gate="1" pin="D1" pad="15"/>
<connect gate="1" pin="D2" pad="12"/>
<connect gate="1" pin="D3" pad="8"/>
<connect gate="1" pin="D4" pad="7"/>
<connect gate="1" pin="D5" pad="9"/>
<connect gate="1" pin="D6" pad="10"/>
<connect gate="1" pin="D7" pad="13"/>
<connect gate="1" pin="GND" pad="29"/>
<connect gate="1" pin="HALT" pad="18"/>
<connect gate="1" pin="INT" pad="16"/>
<connect gate="1" pin="IORQ" pad="20"/>
<connect gate="1" pin="M1" pad="27"/>
<connect gate="1" pin="MREQ" pad="19"/>
<connect gate="1" pin="NMI" pad="17"/>
<connect gate="1" pin="RD" pad="21"/>
<connect gate="1" pin="RESET" pad="26"/>
<connect gate="1" pin="RFSH" pad="28"/>
<connect gate="1" pin="VCC" pad="11"/>
<connect gate="1" pin="WAIT" pad="24"/>
<connect gate="1" pin="WR" pad="22"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="Z80DMA" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;Z80 FAMILY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="Z80DMA" x="0" y="0"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL40">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="BAI" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="BAO" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="BUSREQ" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="CE/WAIT" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="IEI" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="IEO" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="INT/PLSE" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="IORQ" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="M1" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="MREQ" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="RD" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="RDY" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="WR" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="Z80DART" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;Z80 FAMILY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="Z80DART" x="0" y="2.54"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL40">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="B/!A" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="C/!D" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="CE" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="CTSA" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="CTSB" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="DCDA" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="DCDB" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="DTRA" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="DTRB" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="IEI" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="IEO" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="INT" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="IORQ" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="M1" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="RD" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="RIA" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="RIB" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="RTSA" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="RTSB" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="RXCA" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="RXDA" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="RXDB" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="RXTXCB" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="TXCA" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="TXDA" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="TXDB" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="W/RDYA" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="W/RDYB" pad="30"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
